ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения**

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование вида объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории, на 1 тыс. человек | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности, метров |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Электроснабжение | 1200 кВт/ч | 300 |
| 2 | Водоснабжение | 300 м3/сут. | - |
| 3 | Водоотведение | 300 м3/сут. | - |
| 4 | Теплоснабжение | 4 Гкал/ч | - |
| 5 | Поверхностные сточные воды | 720 м3/мес. | - |

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование вида объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории, км на 1 кв. км | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности, километров |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты транспортной инфраструктуры | 4,0 - 5,5 | 3,0 |

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование вида объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | 35 мест (при условии охвата 75% детей в возрасте от 0 до 3 лет; 75% детей в возрасте от 4 до 5 лет; 80% детей в возрасте от 5 до 7 лет) на 1 тыс. человек | не более 500 метров |
| 2 | Общеобразовательные организации | 115 мест (при условии охвата 100% обучаемых в I и II ступенях и 75% обучаемых в III ступени) на 1 тыс. человек | не более 500 метров |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_