**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПАНОВО**

**ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 16.01.2017 г. № 19

О внесении изменений в Местные нормативы

градостроительного проектирования города Черепаново

Черепановского района Новосибирской области

Руководствуясь Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.12.2017 года № 445-п « О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 года № 303-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Местные нормативы градостроительного проектирования города Черепаново Черепановского района Новосибирской области, согласно приложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете « Городские ведомости».

Глава города Черепаново

Черепановского района

Новосибирской области Н.В.Рундаев

Пыхтарев

22501

Утверждены

Постановлением от 11.01.2017 № \_\_\_\_\_

**Изменения**

**в Местные нормативы градостроительного проектирования города Черепаново Черепановского района Новосибирской области**

1. в разделе 2 «Основная часть»:

а) пункт 1 после абзаца тридцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

«**учреждение клубного типа** – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера;»;

б) пункт 4 дополнить подпунктом 4.7 следующего содержания:

«4.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности

и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях

в соответствии с полномочиями города Черепаново

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | | Значение расчетного показателя |  |
| **В области культуры** | | | | |  |
| 1 | Универсальная библиотека | | Уровень обеспеченности, объект | 1 |  |
| Размер земельного участка | по заданию на проектирование |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность  для жителей населенного пункта, в котором размещен объект,  в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |  |
| 2 | Детская библиотека | | Уровень обеспеченности, объект | 1 |  |
| Размер земельного участка | по заданию на проектирование |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность  для жителей населенного пункта, в котором размещен объект,  в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |  |
| 3 | Библиотека  для инвалидов  по зрению | | Уровень обеспеченности, объект | 1 |  |
| Размер земельного участка | по заданию на проектирование |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность  для жителей населенного пункта, в котором размещен объект,  в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |  |
| 4 | Точка доступа  к полнотекстовым информационным ресурсам | | Уровень обеспеченности, объект | 2 |  |
| Размер земельного участка | не нормируется |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность  для жителей населенного пункта, в котором размещен объект,  в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |  |
| 5 | Краеведческий музей | | Уровень обеспеченности, объект | 1 |  |
| Размер земельного участка | по заданию на проектирование |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность  для жителей населенного пункта, в котором размещен объект,  в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |  |
| 6 | Художественный музей | | Уровень обеспеченности, объект | 1 |  |
| Размер земельного участка | по заданию на проектирование |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность  для жителей населенного пункта, в котором размещен объект,  в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |  |
| 7 | Тематический музей | | Уровень обеспеченности, объект | 4 |  |
| Размер земельного участка | по заданию на проектирование |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность  для жителей населенного пункта, в котором размещен объект,  в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |  |
| Примечания:  1. За нормативную единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации.  2. Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы. | | | | |  |
| 8 | Прочие театры  по видам искусств | | Уровень обеспеченности, объект | 3 |  |
| Размер земельного участка | по заданию на проектирование |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность  для жителей населенного пункта, в котором размещен объект,  в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований  Новосибирской области  в течение 1 дня |  |
| Примечания:  1. За нормативную единицу принимаются театры (театры-студии), являющиеся юридическими лицами, либо филиалы театров.  2. Учитывается в качестве одной нормативной единицы театр, в котором действует несколько театральных трупп (работающих на разных языках или имеющих самостоятельный репертуар), объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс.  3. Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной нормативной единицы. | | | | |  |
| 9 | Концертный зал | | Уровень обеспеченности, объект | 2 |  |
| Размер земельного участка | по заданию на проектирование |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность  для жителей населенного пункта, в котором размещен объект,  в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |  |
| Примечания:  1. За нормативную единицу принимаются организации всех форм собственности.  2. В качестве нормативной единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений). | | | | |  |
| 10 | Дом (центр народного творчества) | | Уровень обеспеченности, объект | 1 |  |
| Размер земельного участка | по заданию на проектирование |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность  для жителей населенного пункта, в котором размещен объект,  в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |  |
| 11 | Дворец культуры | | Уровень обеспеченности, объект | 1 |  |
| Размер земельного участка | по заданию на проектирование |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность  для жителей населенного пункта, в котором размещен объект,  в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |  |
| Примечание: за нормативную единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности. | | | | |  |

в) в подпункте 4.6 пункта 4:

позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;

позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 12 | Дом культуры | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспе- ченности количеством объектов | Уровень обеспечен-ности, объект | 1 на 20 тыс. чел. –  для городского округа  с населением  до 100 тыс. чел.;  1 на 100 тыс. чел. –  для городского округа  с населением от 100  до 500 тыс. чел.;  1 на 200 тыс. чел. –  для городского округа  с населением свыше  500 тыс. чел.;  1 – на городское поселение с населением менее 10 тыс. чел.;  1 на 10 тыс. чел. –  для городского поселения с населением  от 10 до 50 тыс. чел.;  1 на 25 тыс. чел. –  для городского поселения с населением свыше  50 тыс. чел.;  1 – на сельское поселение | |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию  на проектирование | |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | городской округ | 60 |  |
|  | городское и сельское поселение | 15 |  |
|  |  |
|  | Шаговая доступность, минут | городской округ | не норми-руется | »; |
| городское и сель-ское поселение | 40 |

дополнить позициями 12.1 и 12.2 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 12.1 | Центр культурного развития | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен-ности количеством объектов | Уровень обеспечен-ности, объект | 1 – на муниципальный район |  |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию  на проектирование |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | | Транспортная доступность, минут | 60 |  |
|  | 12.2 | Передвиж-ной многофунк-циональный культурный центр | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов | | Уровень обеспечен-ности, транспортная единица | 1 – на муниципальный район |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | | Размер земельного участка | не нормируется |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | | Транспортная доступность | не нормируется |  |
|  | Примечание: за нормативную единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности. | | | | | | | »; |

позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 13 | Кинозал | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен-ности количеством объектов | Уровень обеспечен-ности, объект | 1 – на городское поселение;  1 – на сельское поселение с населением свыше  3 тыс. чел.;  1 на 15 тыс. чел. –  для городского округа | |  |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию  на проектирование | |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | городское  и сельское поселение | 15 |  |
| городской округ | 60 |
|  | Шаговая доступность, минут | городское  и сельское поселение | 30 |  |
|  | городской округ | не норми-руется |  |
|  | Примечания:  1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.  2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации.  3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров. | | | | | | | »; |

дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 13.1 | Обще-доступная библиотека | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспе-ченности | Уровень обеспечен-ности, объект | 1 на 20 тыс. чел. –  для городского округа | | |  |
|  |  |  |  | количеством объектов |  |  | | |  |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию  на проектирование | | |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | 40 | | |  |
|  | 13.2 | Обще-доступная библиотека с детским отделением | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен-ности количеством объектов | Уровень обеспечен-ности, объект | 1 на 10 тыс. чел. –  для городского поселения;  1 – на сельское поселение | | |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию  на проектирование | | |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | 15 | | |  |
|  | Шаговая доступность, минут | 30 | | |  |
|  | 13.3 | Межпосе-ленческая библиотека | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен-ности количеством объектов | Уровень обеспечен-ности, объект | 1 – на муниципальный район | | |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию  на проектирование | | |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | 60 | | |  |
|  | 13.4 | Детская библиотека | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен-ности количеством объектов | Уровень обеспечен-ности, объект | 1 на 10 тыс. детей  до 14 лет –  для городского округа;  1 – на муниципальный район | | |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию  на проектирование | | |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | городской округ | | 40 |  |
| муниципальный район | | 60 |
|  | 13.5 | Точка доступа  к полно-текстовым информаци-онным ресурсам | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен-ности количеством объектов | Уровень обеспечен-ности, объект | 2 – на городской округ;  1 – на муниципальный район, городское и сельское поселение | | |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | не нормируется | | |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | городской округ | | 100 |  |
| муниципальный район | | 60 |
|  | городское  и сельское поселение | | 30 |  |
|  | Шаговая доступность, минут | городской округ, муниципальный район | | не  нор-миру-ется |  |
| городское  и сельское поселение | | 30 |
|  | Примечания:  1. Для городского округа с населением менее 20 тыс. чел. к расчету принимается 1 библиотека на 10 тыс. чел.  2. В случае если в состав муниципального района входят городские поселения, имеющие количество детей более 15 тыс. чел., то в таких городских поселениях целесообразно создать самостоятельную детскую библиотеку.  3. В городском поселении, которое является административным центром муниципального района, нецелесообразно создавать самостоятельную детскую библиотеку ввиду исключения дублирования функций детской библиотеки, созданной на уровне муниципального района.  4. Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением. | | | | | | | |  |
|  | 13.6 | Краеведче-ский музей | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен-ности количеством объектов | Уровень обеспечен-ности, объект | 1 – на городской округ, городское поселение, муниципальный район | | |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию  на проектирование | | |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | городской округ | 120 | |  |
|  | муниципальный район | 60 | |  |
|  | городское поселение | 30 | |  |
|  | 13.7 | Тематиче-ский музей | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен-ности количеством объектов | Уровень обеспечен-ности, объект | 1 – на городской округ | | |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию  на проектирование | | |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | городской округ | 120 | |  |
| муниципальный район | 60 | |
|  | Примечания:  1. За нормативную единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации.  2. Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы.  3. В муниципальном образовании музеи создаются при наличии музейных предметов и коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации независимо от количества населения.  4. В муниципальных образованиях в целях оптимизации затрат на содержание административно-управленческого аппарата и персонала научных работников могут быть созданы филиалы или структурные подразделения государственных музеев, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов, либо в помещениях иных населенных пунктов, которые должны учитываться в качестве нормативной единицы, так как они обслуживают местное население.  5. Районные музеи могут иметь филиалы или структурные подразделения в населенных пунктах сельских поселений. Филиалы районного музея в сельских поселениях принимаются к расчету в качестве нормативной единицы. | | | | | | | |  |
|  | 13.8 | Театр  по видам искусств | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен-ности количеством объектов | Уровень обеспечен-ности, объект | 1 – для городского поселения с населением свыше 100 тыс. чел.;  1 – для городского округа с населением  от 100 до 200 тыс. чел.;  1 – на 200 тыс. чел. –  для городского округа  с населением  от 200 тыс. чел.  до 500 тыс. чел.;  1 – на 500 тыс. чел. –  для городского округа  с населением свыше  500 тыс. чел.  до 1 млн. чел. | | |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию  на проектирование | | |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | городской округ | 60 | |  |
| городское поселение | 180 | |
|  | Примечания:  1. За нормативную единицу принимаются театры (театры-студии), являющиеся юридическими лицами, либо филиалы театров.  2. Учитывается в качестве одной нормативной единицы театр, в котором действует несколько театральных трупп (работающих на разных языках или имеющих самостоятельный репертуар), объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс.  3. Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной нормативной единицы.  4. В городских округах устанавливается норматив количества театров различной направленности, объединяющий несколько жанровых видов (драмы и комедии, музыкально-драматический), при обязательном наличии в репертуаре спектаклей для детей и молодежи. | | | | | | | |  |
|  | 13.9 | Концертный зал | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен-ности количеством объектов | Уровень обеспечен-ности, объект | 1 – на городской округ, муниципальный район | | |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию  на проектирование | | |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | городской округ | | 120 |  |
|  | муниципальный район | | 60 |  |
|  | Примечания:  1. За нормативную единицу принимаются организации всех форм собственности.  2. В качестве нормативной единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений). | | | | | | | |  |
|  | 13.10 | Цирковая площадка | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен-ности количеством объектов | Уровень обеспечен-ности, объект | 1 – на городской округ  с населением свыше  500 тыс. чел. | | |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию  на проектирование | | |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | 120 | | |  |
|  | Примечание: за нормативную единицу принимаются цирки всех форм собственности. | | | | | | | |  |
|  | 13.11 | Парк культуры и отдыха | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен-ности количеством объектов | Уровень обеспечен-ности, объект | 1 – на 30 тыс. чел. –  для городского округа;  1 – на городское поселение с населением свыше 30 тыс. чел. | | |  |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию  на проектирование | | |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | городской округ | 60 | |  |
| городское поселение | 30 | |
|  | Примечание: площадь территории парка определяется в зависимости от объемов, предусмотренных для данного объекта в составе зоны рекреационного назначения в документах территориального планирования. Площадь планировочной структуры парка определяется в соответствии с концепцией развития парковой территории, утвержденной органом местного самоуправления. | | | | | | | |  |
|  | 13.12 | Зоопарк | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен-ности количеством объектов | Уровень обеспечен-ности, объект | 1 – на городской округ  с населением свыше  250 тыс. чел. | | |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию  на проектирование | | |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | 100 | | |  |
|  | Примечания:  1. За нормативную единицу принимаются зоопарки всех форм собственности.  2. Площадь территории зоопарка (ботанического сада) определяется в зависимости от объема коллекции и видов животных (растений). | | | | | | | | »; |

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

а) после абзаца тридцать четыре дополнить абзацем следующего содержания:

«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».»