Приложение № 3

к решению Совета

депутатов Северного района

Новосибирской области

от №

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**градостроительного проектирования Верх - Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области**

Содержание

I. Общие положения.

Перечень используемых сокращений.

II. Основная часть.

1. Термины и определения.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Верх - Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Верх - Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Верх - Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень нормативных правовых актов федеральных законов, Сводов правил по проектированию и строительству и других документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Верх - Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области.

**I. Общие положения**

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Верх - Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, нормативными правовыми актами Северного района Новосибирской области, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в [пункте 1 части 5 статьи 23](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A37B7888CA9F94C2F768FFB14EEF6465F5EA1D6AE465V6N9F) Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Верх – Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Верх - Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области разработаны для использования их впроцессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий.

Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Верх - Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области; планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Верх - Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области и Северного района Новосибирской области (далее – Северный район), определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории района.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Верх – Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в [пункте 1 части 5 статьи 23](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A37B7888CA9F94C2F768FFB14EEF6465F5EA1D6AE465V6N9F) Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения Верх – Красноярского сельсовета и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Верх – Красноярского сельсовета;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Верх - Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области применяются следующие сокращения:

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращения слов и словосочетаний | |
| Сокращение | Слово/словосочетание |
| гг. | годы |
| ГП | Генеральный план |
| [ГрК](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A37B7888CA9F94C2F768FFVBN1F) РФ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| др. | другие |
| [ЗК](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A373718ACA9F94C2F768FFVBN1F) РФ | Земельный кодекс Российской Федерации |
| МНГП Верх - Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области | местные нормативы градостроительного проектирования Верх - Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области |
| ОМЗ | объект местного значения |
| п. | пункт |
| ПЗЗ | Правила землепользования и застройки |
| пп. | подпункт |
| РНГП Новосибирской области | региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области |
| ст. | статья |
| ст.ст. | статьи |
| ч. | часть |
| Сокращения единиц измерения | |
| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| га | гектар |
| кВ | киловольт |
| кв. м | квадратный метр |
| кв. м/тыс. человек | квадратных метров на тысячу человек |
| км | километр |
| км/час | километр в час |
| куб. м | кубический метр |
| м | метр |
| мин. | минуты |
| тыс. кв. м | тысяча квадратных метров |
| тыс. куб. м/сут. | тысяча кубических метров в сутки |
| тыс. т/год | тысяча тонн в год |
| тыс. человек | тысяча человек |
| чел. | человек |
| чел./га | человек на гектар |

**II. Основная часть**

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Верх - Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области приведенные понятия применяются вследующем значении:

блокированный жилой дом - здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

высококомфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв. м. на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

гараж - здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация - документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи;

комфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв. м. на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями исооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

линия электропередач- электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв. м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными [частями 1](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A37B7888CA9F94C2F768FFB14EEF6465F5EA1D6AEA6EV6NBF), [3](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A37B7888CA9F94C2F768FFB14EEF6465F5EA1D6AEA6EV6N9F) и [4 статьи 29.2](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A37B7888CA9F94C2F768FFB14EEF6465F5EA1D6AEA6EV6N8F) ГрК РФ, населения сельсовета и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельсовета, муниципальных образований Новосибирской области;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской области, Уставом Северного района Новосибирской области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие района. Виды объектов местного значения района, указанных в [пункте 1 части 5 статьи 23](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A37B7888CA9F94C2F768FFB14EEF6465F5EA1D6AE465V6N9F) ГрК РФ областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане, определяются законом Новосибирской области;

парк - озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и примыкающее к проезжей части и тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы порешению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

переработка отходов - деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция - электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

распределительный пункт - распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований;

сельский населенный пункт - населенный пункт, население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь - территории общего пользования, ограниченные красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного

проектирования Верх - Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области

Местные нормативы градостроительного проектирования Верх – Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области (далее – Верх – Красноярский сельсовет) разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизнинаселения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Верх – Красноярского сельсовета.

Местные нормативы градостроительного проектирования Верх – Красноярского сельсовета направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания "документы градостроительного проектирования" и "градостроительная документация" используются в местных нормативах градостроительного проектирования Верх – Красноярского сельсовета как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории Верх – Красноярского сельсовета.

Местные нормативы градостроительного проектирования Верх - Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области разработаны с учетом следующих требований:

-охраны окружающей среды;

-санитарно-гигиенических норм;

-охраны памятников истории и культуры;

-интенсивности использования территорий иного назначения, выраженный в процентах застройки, иных показателях;

-пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных

нормативов градостроительного проектирования

Верх - Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области

В соответствии с [ч. 5 ст. 29.2](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A37B7888CA9F94C2F768FFB14EEF6465F5EA1D6AEA6EV6N7F) ГрК РФ МНГП Верх – Красноярского сельсовета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в [пункте 1 части 5 статьи 23](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A37B7888CA9F94C2F768FFB14EEF6465F5EA1D6AE465V6N9F), ГрК РФ, для населения Верх – Красноярского сельсовета и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Верх – Красноярского сельсовета;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Верх – Красноярского сельсовета;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Верх – Красноярского сельсовета.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Верх – Красноярского сельсовета и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование вида ОМЗ | Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя | | | | | | | | | |
| 1 | Электростанции, подстанция 110 кВ, переключательные пункты, трансформаторные подстанции, линии электропередачи 110 кВ, линии электропередачи 10 кВ | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт·ч/чел./мес. при количестве проживающих человек в квартире (жилом доме) | Количество комнат | 1 человек | | 2 человека | | 3 человека | 4 человека | | 5 человек и более | |
| При наличии электрической плиты | | | | | | | | | |
| 1 комната | 140 | | 87 | | 67 | 55 | | 48 | |
| 2 комнаты | 165 | | 102 | | 79 | 64 | | 56 | |
| 3 комнаты | 180 | | 112 | | 87 | 70 | | 61 | |
| 4 комнаты и более | 192 | | 119 | | 92 | 75 | | 65 | |
| При наличии газовой плиты | | | | | | | | | |
| 1 комната | 90 | | 56 | | 43 | 35 | | 31 | |
| 2 комнаты | 116 | | 72 | | 56 | 45 | | 39 | |
| 3 комнаты | 131 | | 81 | | 63 | 51 | | 45 | |
| 4 комнаты и более | 142 | | 88 | | 68 | 55 | | 48 | |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций 110 кВ и переключательных пунктов, кв. м | 5000 | | | | | | | | | |
| Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов, кв. м | Вид объекта | | | | | Размер земельного участка, кв. м | | | | |
| Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА | | | | | не более 50 | | | | |
| Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью  от 25 до 630 кВА | | | | | не более 50 | | | | |
| Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА | | | | | не более 80 | | | | |
| Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА | | | | | не более 150 | | | | |
| Распределительные пункты наружной установки | | | | | не более 250 | | | | |
| Распределительные пункты закрытого типа | | | | | не более 200 | | | | |
| Секционирующие пункты | | | | | не более 80 | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | - | Не нормируется | | | | | | | | | |
|
| 2 | Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, центральные тепловые пункты, теплопровод магистральный | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, кДж/(кв. м °C·сут.), общей площади здания по этажности | Отапливаемая площадь дома, кв. м | | Этажность | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4, 5 |  | |  |
| 60 и менее | | 140 | | - | - | - |  | |  |
| 100 | | 125 | | 135 | - | - |  | |  |
| 150 | | 110 | | 120 | 130 | - |  | |  |
| 250 | | 100 | | 105 | 110 | 115 |  | |  |
| 400 | | - | | 90 | 95 | 100 |  | |  |
| 600 | | - | | 80 | 85 | 90 |  | |  |
| 1000 и более | | - | | 70 | 75 | 80 |  | |  |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от мощности, га | Теплопроизводительность котельной, Гкал/ч (МВт) | | Размеры земельных участков, га, котельных, работающих | | | | | | | |
| на твердом топливе | | | | на газомазутном топливе | | | |
| до 5 | | 0,7 | | | | 0,7 | | | |
| св. 5 до 10 (св. 6 до 12) | | 1 | | | | 1 | | | |
| св. 10 до 50 (св. 12 до 58) | | 2 | | | | 1,5 | | | |
| св. 50 до 100 (св. 58 до 116) | | 3 | | | | 2,5 | | | |
| св. 100 до 200 (св. 16 до 233) | | 3,7 | | | | 3 | | | |
| св. 200 до 400 (св. 233 до 466) | | 4,3 | | | | 3,5 | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | - | Не нормируется | | | | | | | | | |
| 3 | Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Показатель удельного водопотребления, л/сут. на 1 чел. | Степень благоустройства районов жилой застройки | | | | | Минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя, среднесуточная (за год), л/сут. на человека | | | | |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | | | | | 125 | | | | |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | | | | | 160 | | | | |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением | | | | | 220 | | | | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка для размещения станций водоподготовки в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га | Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут. | | | | | Размер земельного участка, га | | | | |
| До 0,1 | | | | | 0,1 | | | | |
| Свыше 0,1 до 0,2 | | | | | 0,25 | | | | |
| Свыше 0,2 до 0,4 | | | | | 0,4 | | | | |
| Свыше 0,4 до 0,8 | | | | | 1 | | | | |
| Свыше 0,8 до 12 | | | | | 2 | | | | |
| Свыше 12 до 32 | | | | | 3 | | | | |
| Свыше 32 до 80 | | | | | 4 | | | | |
| Свыше 80 до 125 | | | | | 6 | | | | |
| Свыше 125 до 250 | | | | | 12 | | | | |
| Свыше 250 до 400 | | | | | 18 | | | | |
| Свыше 400 до 800 | | | | | 24 | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | - | Не нормируется | | | | | | | | | |
|
| Примечания:  1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м, не менее: от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15, до других подземных инженерных сетей - 5.  2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м, не менее: от водонесущих сетей - 5, неводонесущих - 2 | | | | | | | | | | | | | | |

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально

допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | | Значение расчетного показателя | | | | |
| В области автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения | | Категории и параметры улично-дорожной сети | | | | | |
| Классификация улиц и дорог населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшифровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения | | | | | |
|  | для сельских населенных пунктов | | | | |
| ДПос | 60 | | | |
| УГл | 40 | | | |
| УЖо | 40 | | | |
| УЖв | 30 | | | |
| Пр | 20 | | | |
| Прх | 20 | | | |
| \*\*В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения | | | | |
| Ширина полосы движения, м |  | | | | |
| для сельских населенных пунктов | | | | |
| ДПос | 3,5 | | | |
| УГл | 3,5 | | | |
| УЖо | 3 | | | |
| УЖв | 2,75 | | | |
| Пр | 2,75-3\*\*\*\*\* | | | |
| Прх | 4,5 | | | |
| На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м | | | | |
| \*\*\*\*Вдоль проездов допускается устраивать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов, в виде полос с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м | | | | |
| \*\*\*\*\*На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра | | | | |
| Число полос движения |  | | | | |
| для сельских населенных пунктов | | | | |
| ДПос | 2 | | | |
| УГл | 2-3 | | | |
| УЖо | 2 | | | |
| УЖв | 2 | | | |
| Пр | 1 | | | |
| Прх | 1 | | | |
| Наименьший радиус кривых в плане, м |  |  | | | |
| УЖ | 90 | | | |
| УПр | 90 | | | |
| Пр основные | 50 | | | |
| Пр второстепенные | 25 | | | |
| Наибольший продольный уклон, °/00 |  |  | | | |
| УЖ | 70 | | | |
| УПр | 60 | | | |
| Пр основные | 70 | | | |
| Пр второстепенные | 80 | | | |
| УПш основные | 40 | | | |
| УПш второстепенные | 60 | | | |
|  |  | | | |
| Ширина улиц и дорог в красных линиях, м |  |  | | | |
| УЖ | 15-25 | | | |
| УПр |
| Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м |  |  | | | |
| магистральные улицы непрерывного движения | 0,75 | | | |
| магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения | 0,5 | | | |
| В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м | | | | |
| Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м | | | |
| при новом строительстве | | | в условиях реконструкции |
| магистральные улицы и дороги | 10 | | | 8 |
| улицы местного значения | 8 | | | 6 |
| проезды | 8 | | | 5 |
| Ширина боковых проездов, м | при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей | | | | не менее 7 |
| при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении | | | | 7,5 |
| при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях | | | | 10,5 |
| Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м | не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга | | | | |
| Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м | не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25 | | | | |
| Расстояния от края основной проезжей части магистральных дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м | в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50 | | | | |
| Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м | не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин | | | | |
| Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м | от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) | | | не менее 35 | |
| от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности | | | не менее 30 | |
| от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности | | | не менее 20 | |
| Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается | | | | |
| Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м | на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории | | | 300 м в одном уровне | |
| Категории и параметры автомобильных дорог общей сети | | | | | |
| Расчетная скорость движения, км/ч |  | |  | | |
| категория III | | 100 | | |
| категория IV | | 80 | | |
| категория V | | 60 | | |
| Число полос движения |  | |  | | |
|
|
|
| категория III | | 2 | | |
| категория IV | | 2 | | |
| категория V | | 1 | | |
| \*Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. – 6 полос; свыше 80000 ед./сут. – 8 полос | | | | |
| Ширина полосы движения, м |  | |  | | |
|
|
|
| категория III | | 3 | | |
| категория IV | | 3 | | |
| категория V | | 4,5 | | |
| Ширина обочины, м |  | |  | | |
| категория III | | 2,5 | | |
| категория IV | | 2 | | |
| категория V | | 1,75 | | |
| Наименьший радиус кривых в плане, м |  | |  | | |
| категория III | | 600 | | |
| категория IV | | 300 | | |
| категория V | | 150 | | |
| Наибольший продольный уклон, °/00 |  | |  | | |
|  | |  | | |
| категория III | | 50 | | |
| категория IV | | 60 | | |
| категория V\*\*\* | | 70 | | |
| \*\*\*На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м | | | | |
| Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу, га/км |  | |  | | |
| категория III | | 4,6 | | |
| категория IV | | 3,5 | | |
| категория V | | 3,3 | | |
| Минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков | улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории | | | | |
| Минимальные радиусы кривых в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории, м | на дорогах III категории – 600, на дорогах IV‑V категорий – 400 | | | | |
| Минимальная длина остановочной площадки, м | 10 | | | | |
| Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м | на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомобильных дорогах IV-V категорий – 400 | | | | |
| Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км | для автомобильных дорог I-III категорий – 3 | | | | |
| 2 | Автостанции | | Вместимость автостанции, пассажир | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 | | 10 | | |
| при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 | | 25 | | |
| Количество постов (посадки/высадки) | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 | | 2 (1/1) | | |
| при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 | | 5 (3/2) | | |
| Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га | 0,13 | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется | | | | |
| 3 | Автозаправочные станции | | Уровень обеспеченности, колонка | 1 на 1200 автомобилей | | | | |
| Размер земельного участка, га | на 2 колонки | | 0,1 | | |
| на 5 колонок | | 0,2 | | |
| на 7 колонок | | 0,3 | | |
| на 9 колонок | | 0,35 | | |
| на 11 колонок | | 0,4 | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется | | | | |
| 4 | Автокемпинги, мотели | | Максимальное расстояние между объектами, км |  | |  | | |
| на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, V | | 500 | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется | | | | |

4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально

допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование вида ОМЗ | Значение расчетного показателя | | | | |
| Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя | |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, место | 70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;  35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка кв. м/место | мощность, мест | обеспеченность, кв. м/место |
| до 100 | 40 |
| свыше 100 | 35 |
| в комплексе организаций свыше 500 | 30 |
| размер групповой площадки для детей ясельного возраста | 7,5 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Пешеходная доступность, м | 500 | |
| Примечания:  1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий.  2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20% | | | | | | |
| 2 | Общеобразовательные организации | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, учащийся | 100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием;  100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, кв. м/учащийся | мощность, мест | обеспеченность, кв. м/учащийся |
| от 40 до 400 | 50 |
| от 400 до 500 | 60 |
| от 500 до 600 | 50 |
| от 600 до 800 | 40 |
| от 800 до 1100 | 33 |
| от 1100 до 1500 | 21 |
| от 1500 до 2000 | 17 |
| от 2000 | 16 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Пешеходная доступность, м | для учащихся 1 ступени обучения - 2000;  для учащихся 2 - 3 ступени обучения - 4000 | |
| Транспортная доступность, минут | для учащихся 1 ступени обучения - 15 в одну сторону;  для учащихся 2 - 3 ступени обучения - 30 в одну сторону | |
|  | | | | | | |
| Примечания:  1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.  2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% - в условиях реконструкции; увеличены на 30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные.  3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона | | | | | | |
| 3 | Организации дополнительного образования | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, место | 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | 30 в одну сторону | |
| Примечания: 1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием.  2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установленному с учетом сменности данных организаций | | | | | | |

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование вида ОМЗ | Значение расчетного показателя | | | |
| Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя |
| 1 | Физкультурно-спортивные залы | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола | 350 на 1 тыс. человек |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию на проектирование |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности |
| 2 | Плавательные бассейны | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды | 75 на 1 тыс. человек |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию на проектирование |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности |
| 3 | Плоскостные сооружения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, кв. м | 1950 на 1 тыс. человек |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию на проектирование |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности |
| Примечания:  1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений.  2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.  3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.  4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. м.  5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории - 35%, спортивные залы - 50%, бассейны - 45%.  6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.  7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.  8. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. | | | | | |

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Значение расчетного показателя | | |
| В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | | | | | |
| 1 | Полигоны бытовых и промышленных отходов, объекты по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов | Размер земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, га/1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год | предприятия по промышленной переработке бытовых отходов | | 0,05 |
| склады свежего компоста | | 0,04 |
| полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) | | 0,02 |
| поля компостирования | | 0,5 - 1 |
| поля ассенизации | | 2 - 4 |
| сливные станции | | 0,02 |
| мусороперегрузочные станции | | 0,04 |
| поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | | 0,3 |
| мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью, тыс. т в год: | |  |
| до 40 | | 0,05 |
| свыше 40 | | 0,05 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется | | |
|
| 3 | Предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью 100 тыс. т и более отходов в год | Минимальные расстояния, м | до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий санаториев, домов отдыха, садоводческих товариществ, дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций | 1000 | |
| Предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью менее 100 тыс. т отходов в год | 500 | |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется | | |
| 4 | Участки захоронения токсичных промышленных отходов | Размер земельного участка, кв. м | не регламентируется | | |
| Мощность, тыс. тонн | определяется количеством токсичных отходов, которое может быть принято на полигон в течение одного года | | |
| Минимальные расстояния, м | до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях | 3000 | |
| до сельскохозяйственных угодий, автомобильных и железных дорог общей сети | 200 | |
| до границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреационных целях | 50 | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется | | |
| 5 | Скотомогильники (биотермические ямы) | Размер земельного участка, кв. м | не менее 600 | | |
| Минимальные расстояния от скотомогильника (биотермической ямы), м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) | 1000 | |
| до автомобильных, железных дорог | 300 | |
| до скотопрогонов и пастбищ | 200 | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется | | |
| 6 | Установки термической утилизации биологических отходов | Минимальные расстояния, м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) | 1000 | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется | | |

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально

допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях,

связанных с решением вопросов местного значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование вида объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, ед. измерения | Значение расчетного показателя | | | | |
| 1 | Территории рекреационного назначения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м на 1 человека [<\*>](#Par1543) | для средних городов и поселений - 13;  для малых городов и поселений - 8 | | | | |
| Размеры земельного участка, га | скверы - 0,5;  озелененные территории - менее 0,5 | | | | |
| Ширина бульвара, м | Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей по оси улиц - 18;  с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10 | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Пешеходная доступность, мин. | Для садов, скверов и бульваров - не более 10 | | | | |
| Транспортная доступность, мин. | для ландшафтных парков, лесопарков - не более 20 на транспорте (без учета времени ожидания транспорта) | | | | |
| <\*> Примечание: в сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20% | | | | | | | | | |
| 2 | Места погребения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га на 1 тыс. чел. | Кладбища смешанного и традиционного захоронения - 0,24. | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | - | не нормируется | | | | |
| 3 | Особо охраняемые природные территории местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | - | - | не нормируется | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | - | не нормируется | | | | |
| 4 | Объекты культурного наследия местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | - | - | не нормируется | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | - | не нормируется | | | | |
| 5 | Объекты производственного назначения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов | Коэффициент застройки промышленной зоны | 0,8 | | | | |
| Коэффициент плотности застройки промышленной зоны | 2,4 | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | - | не нормируется | | | | |
| 6 | Объекты пищевой промышленности и сельского хозяйства | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов | Минимальная плотность застройки земельных участков, % | По производству молока | | | 40 | |
| По доращиванию и откорму крупного рогатого скота | | | 35 | |
|
|
|
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | - | Автомобильным транспортом | | | | |
| 7 | Объекты туризма и рекреации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов | Уровень обеспеченности гостиницами, мест на 1000 чел. | 6 | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | - | Автомобильным транспортом | | | | |
| В области жилищного строительства на территории поселения | | | | | | | | | |
| 8 | Жилой квартал | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Средняя жилищная обеспеченность, кв. м/чел. | 24 | | | | |
| Средняя жилищная обеспеченность для многоквартирных жилых домов, кв. м площади жилых помещений на человека в зависимости от уровня комфортности жилья | высококомфортное | | | от 40 | |
| комфортное | | | от 30 до 40 | |
| массовое | | | от 24 до 30 | |
| Расчетный показатель максимальной плотности объекта | Плотность населения в границах квартала, чел./га | тип застройки | | | расчетная плотность населения, чел./га | |
| блокированная | | | 250 | |
| малоэтажная застройка | | | 250 | |
| среднеэтажная застройка | | | 420 | |
| многоэтажная застройка | | | 420 | |
|  | | |  | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | - | не нормируется | | | | |
| Примечания:  1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв. м/чел. в многоквартирной жилой застройке.  2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10% при наличии соответствующего обоснования.  3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.  4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений | | | | | | | | | |
| 9 | Площадки общего пользования различного функционального назначения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов | Уровень обеспеченности, объект |  | | | | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта | Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, машино-место/квартира | Для квартир площадью менее 40 кв. м | | | 0,5 | |
| Для квартир площадью более 40 кв. м | | | 1 | |
| Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории | | | | |
|  |  |  |  | Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел. | озеленение | | | 6 | |
| площадки для выгула собак | | | 0,1 | |
| площадки для игр детей | | | 0,7 | |
| площадки для отдыха взрослого населения | | | 0,1 | |
| физкультурно-спортивные площадки и сооружения | | | 1 | |
| хозяйственные площадки (контейнерные) | | | 0,06 | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | - | не нормируется | | | | |
| Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок общего пользования различного назначения | | - | Назначение площадки | | | расстояние не менее, м | |
| площадки для выгула собак | | | 40 | |
| площадки для игр детей | | | 12 | |
| площадки для отдыха взрослого населения | | | 10 | |
| физкультурно-спортивные площадки и сооружения (в зависимости от шумовых характеристик) | | | 10 - 40 | |
| хозяйственные площадки (контейнерные) | | | 20 | |
| Примечания:  1. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.  2. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.  3. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.  4. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в [таблице 10](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17AB1AB75798597959C9BFB6AF8BE11F8632CF9EB1D6DE4V6N8F) "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*", утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 | | | | | | | | | |
| 10 | Зона индивидуальной жилой застройки | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, место |  | | | | |
| Расчетный показатель плотности объекта | Расчетная плотность населения жилой зоны, чел./га | Размер земельного участка для индивидуальной застройки, кв. м: | Плотность населения, чел./га, при среднем размере семьи, чел. | | | |
| 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| 5000 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 4500 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4000 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 3500 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3000 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 2500 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 2000 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 1500 | 14 | 17 | 19 | 21 |
| 1200 | 18 | 21 | 24 | 26 |
| 1000 | 20 | 23 | 27 | 30 |
| 800 | 23 | 27 | 31 | 35 |
| 600 | 27 | 32 | 36 | 41 |
| 400 | 38 | 44 | 50 | 56 |
| 300 | 50 | 58 | 67 | 75 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | - | не нормируется | | | | |
| Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10 - 15 домов) | | | | | | | | | |
| В области фармацевтики | | | | | | | | | |
| 11 | Аптеки | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, объект |  | | | | |
| сельские населенные пункты:  1 объект на 6,2 тыс. человек | | | | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Пешеходная доступность, м | малоэтажная жилая застройка - 800 м | | | | |
| Транспортная доступность, минут | сельские населенные пункты - 30 | | | | |
| Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения | | | | | | | | | |
| В области культуры | | | | | | | | | |
| 12 | Помещения для культурно-досуговой деятельности | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола | 50 на 1 тыс. населения | | | | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию на проектирование | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Пешеходная доступность, м | сельские населенные пункты - в пределах населенного пункта | | | | |
| 13 | Кинотеатры | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов | Уровень обеспеченности, объект | 1 - на муниципальный район; | | | | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию на проектирование | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | муниципальный район | | | в пределах транспортной доступности | |
|  | | |  | |
| Примечания:  1. Целесообразно размещать на территории поселения универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог исполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.).  2. Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек | | | | | | | | | |
| В области физической культуры и спорта | | | | | | | | | |
| 14 | Помещения для физкультурных занятий и тренировок | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади | 70 на 1 тыс. человек | | | | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Пешеходная доступность, м | сельские населенные пункты - в пределах населенного пункта | | | | |
| Примечание: общая площадь территории, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел. | | | | | | | | | |
| В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания | | | | | | | | | |
| 15 | Предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, кв. м площади торговых объектов | в соответствии с региональным нормативно-правовым актом, регламентирующим нормативы минимальной обеспеченности площадью торговых объектов | | | | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/объект | торговые центры местного значения с обслуживаемым населением, тыс. чел. | | | размер земельного участка, га/объект | |
| от 4 до 6 | | | 0,4 - 0,6 | |
| от 6 до 10 | | | 0,6 - 0,8 | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| торговые центры поселений с числом жителей, тыс. чел. | | | размер земельного участка, га/объект | |
| до 1 | | | 0,1 - 0,2 | |
| от 1 до 3 | | | 0,2 - 0,4 | |
| от 3 до 4 | | | 0,4 - 0,6 | |
| от 5 до 6 | | | 0,6 - 1 | |
|  | | |  | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Пешеходная доступность, м | сельские населенные пункты - 2000 | | | | |
| Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах - 80 кв. м площади торговых объектов на 1 тыс. человек | | | | | | | | | |
| 16 | Предприятия общественного питания | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, место | сельские населенные пункты - 23 места на 1 тыс. человек | | | | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/100 мест | мощность, мест | | | размер участка, га/100  мест | |
| до 50 | | | 0,2 - 0,25 | |
| от 50 до 150 | | | 0,15 - 0,2 | |
|  | | |  | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Пешеходная доступность, м | сельские населенные пункты - 2000 | | | | |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, рабочее место | сельские населенные пункты - 7 рабочих мест на 1 тыс. человек | | | | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/10 рабочих мест | мощность, рабочих мест | | | размер участка, га/10 рабочих мест | |
| 10 - 50 | | | 0,1 - 0,2 | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| Расчетный допустимого доступности показатель максимально уровня территориальной | | Пешеходная доступность, м | сельские населенные пункты - 2000 | | | | |
| Примечания:  1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях.  2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах - 1,6 рабочего места на 1 тыс. человек | | | | | | | | | |
| 18 | Прачечные | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, кг белья в смену | сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том числе 20 - прачечные самообслуживания | | | | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/объект | 0,5 | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | - | не нормируется | | | | |
| 19 | Химчистки | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, кг вещей в смену | сельские населенные пункты:  3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 - химчистки самообслуживания | | | | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/объект | 0,1 | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | - | не нормируется | | | | |
| Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, вжилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора | | | | | | | | | |
| 20 | Бани | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, место | сельские населенные пункты - 7 на 1 тыс. человек | | | | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/объект | 0,2 | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | - | не нормируется | | | | |
| В области кредитно-финансового обслуживания | | | | | | | | | |
| 21 | Отделения банков | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, операционная касса |  | | | | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/объект | при 2 операционных  кассах | | | 0,2 | |
| при 7 операционных кассах | | | 0,5 | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | в пределах транспортной доступности | | | | |
| 22 | Отделения и филиалы сберегательного банка | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, операционное место | сельские населенные пункты: 1 операционное место на 1 - 2 тыс. человек | | | | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/объект | при 3 операционных местах | | | 0,05 | |
| при 20 операционных местах | | | 0,4 | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Пешеходная доступность, м | сельские населенные пункты - в пределах населенного пункта | | | | |
| В области почтовой связи | | | | | | | | | |
| 23 | Отделения почтовой связи | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, объект | по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации | | | | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/объект | Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп: | | | | |
| IV - V (до 9 тыс. чел.) | | | 0,07 - 0,08 | |
| III - IV (9 - 18 тыс. чел.) | | | 0,09 - 0,1 | |
| II - III (20 - 25 тыс. чел.) | | | 0,11 - 0,12 | |
| Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп | | | | |
| V - VI (0,5 - 2 тыс. чел.) | | | 0,3 - 0,35 | |
| III - IV (2 - 6 тыс. чел.) | | | 0,4 - 0,45 | |
| Расчетный показатель максимально  допустимого уровня территориальной доступности | | Пешеходная доступность, м | сельские населенные пункты - в пределах населенного пункта | | | | |
| В области транспортного обслуживания | | | | | | | | | |
| 24 | Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов | Уровень обеспеченности гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей, % | 90 | | | | |
| Уровень обеспеченности стоянками для временного хранения легковых автомобилей, % | Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: | | | | |
| жилые районы | | | 35 | |
| промышленные и коммунально-складские зоны (районы) | | | 15 | |
|  | | |  | |
| зоны массового кратковременного отдыха | | | 15 | |
|  | | | | |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Пешеходная доступность гаражей и стоянок для постоянного хранения автомобилей, м | при новом строительстве | | | 800 | |
|  | | |  | |
| Пешеходная доступность стоянок временного хранения легковых автомобилей | до входов в жилые дома | | | 100 | |
| до пассажирских помещений вокзалов,  входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания | | | 150 | |
| до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий | | | 250 | |
| до входов в парки, на выставки и стадионы | | | 400 | |
| 25 | Транспортно-логистические центры | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов | Минимальное количество объектов в границах субъекта Федерации, единиц | 5 | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Уровень территориальной доступности для населения, минут | не нормируется | | | | |

**III. Правила и область применения расчетных показателей,**

**содержащихся в основной части местных нормативов**

**градостроительного проектирования**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Верх – Красноярского сельсовета, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Верх – Красноярского сельсовета, применяются при подготовке и внесении изменений в схему территориального планирования Северного района, генерального плана Верх – Красноярского сельсовета (ГП Верх – Красноярского сельсовета), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землепользования и застройки Верх – Красноярского сельсовета (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Верх – Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области подлежат применению:

органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений оразвитии застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Верх – Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных МНГП Северного района, применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП Верх – Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных МНГП сельсовета, применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

**IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей,**

**содержащихся в основной части местных нормативов**

**градостроительного проектирования**

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Верх – Красноярского сельсовета.

Федеральные законы

Водный [кодекс](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17ABAA0727886CA9F94C2F768FFVBN1F) Российской Федерации;

Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A37B7888CA9F94C2F768FFB14EEF6465F5EA1D6AEA68V6N8F) Российской Федерации;

Земельный [кодекс](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A373718ACA9F94C2F768FFVBN1F) Российской Федерации;

Лесной [кодекс](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17ABBA4747288CA9F94C2F768FFVBN1F) Российской Федерации;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A37A728ACA9F94C2F768FFB14EEF6465F5ED1CV6NDF) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A37A728CCA9F94C2F768FFVBN1F) от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17ABBA2757689CA9F94C2F768FFVBN1F) от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17ABAA0727287CA9F94C2F768FFVBN1F) от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17ABBA5717487CA9F94C2F768FFVBN1F) от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

[Закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A276708CCA9F94C2F768FFVBN1F) Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17ABBA4777087CA9F94C2F768FFVBN1F) от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A37A748CCA9F94C2F768FFVBN1F) от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A277768ACA9F94C2F768FFVBN1F) от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17ABBA477718ECA9F94C2F768FFVBN1F) от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17ABBA276748ECA9F94C2F768FFVBN1F) от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17AB4A572748ACA9F94C2F768FFVBN1F) от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A37B738BCA9F94C2F768FFVBN1F) от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A37A728ECA9F94C2F768FFVBN1F) от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17AB6AB74748ACA9F94C2F768FFVBN1F) от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A2717387CA9F94C2F768FFVBN1F) от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A3747087CA9F94C2F768FFVBN1F) от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A2737788CA9F94C2F768FFVBN1F) от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Нормативные акты Российской Федерации

[Распоряжение](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17AB4A77B7786CA9F94C2F768FFVBN1F) Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р (О Социальных нормативах и нормах);

[распоряжение](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17EB2A27B738597959C9BFB6AVFN8F) Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 N 707-р (Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения);

[постановление](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17ABBA4767988CA9F94C2F768FFVBN1F) Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 N 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода";

[постановление](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17AB3A2747087CA9F94C2F768FFVBN1F) Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 N 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса";

[постановление](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17AB4A173778FCA9F94C2F768FFVBN1F) Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 296 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан";

[приказ](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17AB4A077738CCA9F94C2F768FFVBN1F) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 N 258н "Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания";

[приказ](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17ABAAA747989CA9F94C2F768FFVBN1F) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению";

[приказ](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17AB7A1747989CA9F94C2F768FFVBN1F) Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

Ветеринарно-санитарные [правила](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17CB3A376718597959C9BFB6AVFN8F) сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

[приказ](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17CBBAB73798597959C9BFB6AVFN8F) Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 N 126 "Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог".

Нормативные правовые акты Новосибирской области

[Закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A558F627051FF872B9FD7F788FC6CCC99DAC35A8B844B8V2N3F) Новосибирской области от 05.12.2016 N 112-ОЗ "Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области";

[Закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A558F627051FF872B9FD7F7788C4C8CC9DAC35A8B844B8V2N3F) Новосибирской области от 30.12.2003 N 162-ОЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области";

[Закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A558F627051FF872B9FD7F788EC2C8CD9DAC35A8B844B8V2N3F) Новосибирской области от 02.06.2004 N 200-ОЗ "О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области";

[Закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A558F627051FF872B9FD7F778CC2CBC09DAC35A8B844B8V2N3F) Новосибирской области от 26.09.2005 N 325-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области";

[Закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A558F627051FF872B9FD7F7587C9CBCB9DAC35A8B844B8V2N3F) Новосибирской области от 16.03.2006 N 4-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области";

[Закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A558F627051FF872B9FD7F788FC6CCC89DAC35A8B844B8V2N3F) Новосибирской области от 25.12.2006 N 79-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области";

[Закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A558F627051FF872B9FD7F758DC2CCC99DAC35A8B844B8V2N3F) Новосибирской области от 06.04.2007 N 102-ОЗ "О некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Новосибирской области";

[Закон](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A558F627051FF872B9FD7F7887C2CFC09DAC35A8B844B8V2N3F) Новосибирской области от 27.04.2010 N 481-ОЗ "О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области";

[постановление](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A558F627051FF872B9FD7F7388C6CEC19DAC35A8B844B8V2N3F) администрации Новосибирской области от 07.09.2009 N 339-па "Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области";

[постановление](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A558F627051FF872B9FD7F738CC9C9CD9DAC35A8B844B8V2N3F) Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 N 474 "О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года".

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

[СП 42.13330.2011](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17AB1AB75798597959C9BFB6AVFN8F). Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*;

[СП 145.13330.2012](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17AB5A271778597959C9BFB6AVFN8F). Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;

[СП 35-106-2003](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17EB7AB707BD89D9DC597F9V6NDF). Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

[СП 31.13330.2012](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17ABBA475788597959C9BFB6AVFN8F). Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*;

[СП 32.13330.2012](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17ABBA472708597959C9BFB6AVFN8F). Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

[СП 62.13330.2011](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17AB4A571718597959C9BFB6AVFN8F). Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

[СП 50.13330.2012](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17AB4A175758597959C9BFB6AVFN8F). Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

[СП 113.13330.2012](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17ABBA375768597959C9BFB6AVFN8F). Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99\*;

[СП 34.13330.2012](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17AB4A075788597959C9BFB6AVFN8F). Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85\*;

[СП 39.13330.2012](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17AB7AA7A798597959C9BFB6AVFN8F). Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84\*;

[СП 131.13330.2012](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17AB4A074768597959C9BFB6AVFN8F). Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99\*;

[СП 31-115-2006](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F173B3A3747BD89D9DC597F9V6NDF). Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

[СП 31-113-2004](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17EB7A5727BD89D9DC597F9V6NDF). Бассейны для плавания;

СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. [Части 1](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17EB1A27B7BD89D9DC597F9V6NDF) и [2](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17EB1A1727BD89D9DC597F9V6NDF);

[СП 59.13330.2012](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17ABBA776768597959C9BFB6AVFN8F). Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

[СП 35-101-2001](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17AB7AA767BD89D9DC597F9V6NDF). Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

[СП 35-102-2001](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17FB1AB7926D295C4C995VFNEF). Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

[СП 31-102-99](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17FBBA27926D295C4C995VFNEF). Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

[СП 35-103-2001](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17AB4A2737BD89D9DC597F9V6NDF). Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

[СП 54.13330.2011](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17AB1A57B758597959C9BFB6AVFN8F). Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Строительные нормы и правила (СНиП)

[СНиП 2.07.01-89\*](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F179B5A2717BD89D9DC597F9V6NDF) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

[Рекомендации](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17AB4A270748597959C9BFB6AVFN8F) по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89\*);

[СНиП 2.05.02-85](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17AB4A075788597959C9BFB6AVFN8F). Автомобильные дороги;

[СНиП 2.01.51-90](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17AB0A574788597959C9BFB6AVFN8F). Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

[СНиП 2.06.15-85](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17DB5AB7926D295C4C995VFNEF). Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

[СНиП 2.01.28-85](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17FBBAB767BD89D9DC597F9V6NDF). Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

[СанПиН 2.4.1.3049-13](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17ABAA6757489CA9F94C2F768FFB14EEF6465F5EA1D6BE26CV6NAF) "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

[СанПиН 2.4.2.2821-10](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17ABBA2727289CA9F94C2F768FFB14EEF6465F5EA1D6BE26CV6NBF) "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

[СанПиН 2.1.3.2630-10](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F179B2A373788BCA9F94C2F768FFB14EEF6465F5EA1D6BE26CV6NAF) "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";

[СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17AB4A077748DCA9F94C2F768FFB14EEF6465F5EA1D6BE26CV6NBF) "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

[СанПиН 2.1.6.1032-01](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F178B3A473758597959C9BFB6AF8BE11F8632CF9EB1D6BE3V6N9F) "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест";

[СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17CB6A770758597959C9BFB6AF8BE11F8632CF9EB1D6BE3V6N9F) "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов";

[СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17FB3A674738597959C9BFB6AF8BE11F8632CF9EB1D6BE3V6N8F) "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи";

[СП 2.1.7.1038-01](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F178B0A574728597959C9BFB6AF8BE11F8632CF9EB1D6BE3V6NEF) "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов".

Государственные стандарты (ГОСТ)

[ГОСТ Р 52498-2005](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A545EE286941F173BAA7757BD89D9DC597F9V6NDF). Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

[ГОСТ 30772-2001](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17AB1A675738BCA9F94C2F768FFVBN1F). Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения;

[ГОСТ Р 55528-2013](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17AB5A67A778597959C9BFB6AVFN8F). Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

[НПБ 101-95](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A54FE2366941F178B0A37A788CCA9F94C2F768FFVBN1F). Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)

[СН 2.2.4/2.1.8.562-96](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A546FB316941F17AB2A07A708BCA9F94C2F768FFVBN1F) "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы".

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

[ВСН 56-78](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17AB6A47B768597959C9BFB6AVFN8F). Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных

документов в строительстве (РДС)

[РДС 35-201-99](consultantplus://offline/ref=862BF38074F586FCD8A559EE346941F17CBBA0737BD89D9DC597F9V6NDF). Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Таблица N 1. Классификация улиц и дорог

сельских поселений. Основное назначение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория сельских улиц и дорог сельских поселений | | Основное назначение |
| Поселковая дорога (ДПос) | | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |
| Главная улица (УГл) | | Связь жилых территорий с общественным центром |
| Улица в жилой застройке | Основная (УЖо) | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением |
| Второстепенная (переулок) (УЖв) | Связь между основными жилыми улицами |
| Проезд (Пр) | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон (Прх) | | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам |