Постановление Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 N 186-п
"Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области"

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2014 г. N 186-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 15, 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Закона Новосибирской области от 27.04.2010 N 481-ОЗ "О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области" Правительство Новосибирской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области.
2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области (Вершинину Д.В.) обеспечить доступ к схеме территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области и материалам по ее обоснованию в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Органам местного самоуправления, входящим в территорию Новосибирской агломерации Новосибирской области, в границах которых предполагается размещение объектов регионального значения Новосибирской области, руководствоваться схемой территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области при разработке документов территориального планирования, программ социально-экономического развития муниципальных образований.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора Новосибирской области Соболева А.К.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Новосибирской области
В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

Утверждена
постановлением
Правительства Новосибирской области
от 28.04.2014 N 186-п

СХЕМА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Состав
схемы территориального планирования Новосибирской
агломерации Новосибирской области

I	Положения о территориальном планировании.	
	Перечень объектов регионального и местного значения.	
II	Карты планируемого размещения объектов регионального значения.	
1	Лист СТП 1. Карта территориального развития и расселения (Проектный план). Карта планируемых границ земель особо охраняемых территорий. М1:100000 (1. Карта перспективной системы расселения в границах Новосибирской агломерации (врезка, М1:500000). 2. Карта планируемых границ земель сельскохозяйственного назначения и развития промышленного комплекса (врезка, М1:500000). 3. Карта размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения в составе Новосибирской агломерации (врезка, М1:500000). 4. Карта перспективного функционального зонирования и специализации территории (врезка, М1:500000). 5. Карта планируемых границ зон с особыми условиями использования территории (врезка, М1:500000)) (не приводится).	
2.1	Лист СТП 2.1. Карта планируемого размещения объектов регионального и местного значения, относящихся к области железнодорожного, водного, воздушного, автомобильного транспорта. М1:100000 (1. Карта планируемого размещения объектов водного и воздушного транспорта (врезка, М1:500000) (не приводится).	
2.2	Лист СТП 2.2. Карта развития единой транспортной инфраструктуры. М1:100000 (не приводится).	
3	Лист СТП 3. Карта планируемого размещения объектов регионального и местного значения, относящихся к областям образования, здравоохранения, рекреации, культуры, физической культуры и спорта. М1:100000 (не приводится).	
4	Лист СТП 4. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории агломерации. М1:100000 (не приводится).	
5.1	Лист СТП 5.1. Карта планируемого размещения объектов регионального и местного значения, относящихся к области газоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, системы связи, полигонов твердых бытовых отходов и мусороперерабатывающих производств. М1:100000 (1. Карта планируемого развития системы газоснабжения (врезка, М1:500000). 2. Карта развития системы энергоснабжения территории (врезка, М1:500000). 3. Карта планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения (врезка, М1:500000). 4. Карта планируемого размещения полигонов твердых бытовых отходов и мусороперерабатывающих производств (врезка, М1:500000)) (не приводится).	
5.2	Лист СТП 5.2. Карта планируемого размещения объектов регионального и местного значения, относящихся к области водоснабжения. М1:100000 (секретно) (не приводится).	

Преамбула.
СТП Новосибирской агломерации является градостроительным документом регионального уровня, обеспечивающим устойчивое развитие территорий и выработку основных направлений градостроительной политики на принципах межмуниципального сотрудничества всех муниципальных образований, вошедших в состав Новосибирской агломерации.
СТП Новосибирской агломерации является стратегическим градостроительным документом и представляет территориальное развитие Новосибирской агломерации на первую очередь (до 2017 года), расчетный срок (до 2032 года).

1. Перечень объектов регионального и местного значения.
1.1. Объекты капитального строительства в области развития транспорта регионального и межмуниципального значения.

N п/п	Назначение объекта регионального и межмуниципального значения	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории	
1	2	3	4	5	6	
А	Виды планируемых объектов капитального строительства	
I	Объекты капитального строительства в области развития транспорта регионального и межмуниципального значения	
1	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Междуречье - Кольцово (1448 км а/д "М-51" - Толмачево).
Строительство.
Автодорога межмуниципального значения (I-я очередь)	Протяженностью 10,2 км	Новосибирский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
2	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Междуречье - Кольцово (Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р").
Строительство.
Автодорога межмуниципального значения (I-я очередь)	Протяженностью 10,2 км	Новосибирский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
3	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Тоннель с. Барышево. Строительство.
Автодорога межмуниципального значения (I-я очередь)	Протяженностью 3,4 км	Новосибирский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
4	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Ул. Ватутина - ул. Кирова. Строительство. Соединение с Бугринским мостом (I-я очередь)	Протяженностью 6 км	г. Новосибирск	санитарный разрыв не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м (п. 11.6
СП 42.13330.2011)	
5	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Автомобильная дорога "К-12 - Р-254".
Строительство участка.
Автодорога межрегиональных связей	II технической категории протяженностью 11 км и 2,5 км	Новосибирский район	санитарный разрыв не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м (п. 11.6
СП 42.13330.2011)	
6	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	А/д К-17р - ул. Связистов - а/д К-12.
Строительство с путепроводами: Хилковский и Бетонный	Протяженностью 7,5 км	г. Новосибирск	санитарный разрыв не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м (п. 11.6
СП 42.13330.2011)	
7	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Каменка - Ленинский.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 8,2 км	Новосибирский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
8	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Боровое - Ленинское.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 22,2 км	Новосибирский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
9	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Береговое - Новопичугово.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 15,5 км	Новосибирский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
10	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Новосибирск - Голубой Залив.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 12,8 км	Новосибирский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
11	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Голубой Залив - Крупской.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 13,2 км	Новосибирский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
12	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Кудряшовский - Крохалевка.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 9,3 км	Новосибирский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
13	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Геодезическая - Шмакова.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 4,1 км	Новосибирский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
14	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Михайловка - Аплаксино.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 10,5 км	Искитимский район, Тогучинский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
15	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Усть-Чем - Легостаево.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 5,3 км	Искитимский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
16	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Ермачиха - Томилово.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 15,0 км	Тогучинский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
17	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Федосово - Малореченка.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 12,0 км	Коченевский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
18	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Пайвино - Речник.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 5,0 км	Новосибирский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
19	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Шагалово - Антоновка.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 10,0 км	Коченевский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
20	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Шагалово - Приозерная.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 5,7 км	Коченевский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
21	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Барышево - Козлово.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 15,0 км	Коченевский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
22	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Сартаково - Мирный.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 6,3 км	Коченевский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
23	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Поваренка - Комихинский.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 5,7 км	Коченевский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
24	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Студенкино - Александровский.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 10,0 км	Коченевский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
25	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Паутовский - Таловка.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 14,2 км	Колыванский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
26	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Казанка - Умна.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 9,2 км	Колыванский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
27	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Красный Яр - Черный Мыс.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 16,3 км	Колыванский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
28	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Через г. Обь.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 11,0 км	Новосибирский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
29	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	А/д "К-18р" - с. Усть-Алеус.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 2,4 км	Ордынский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
30	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	А/д "К-18р" - д. Антоново.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 2,9 км	Ордынский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
31	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	4 км а/д "Н-0804" - Харино.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 6,1 км	Искитимский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
32	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	А/д "К-28" - Горлово.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 10,4 км	Искитимский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
33	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	А/д "Р-256" - Еловкино.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 6,2 км	Черепановский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
34	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	А/д "К-12" - Воробьи.
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 30,1 км	Колыванский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
35	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	13 км а/д "Н-2107" - Железнодорожный (от с. Жеребцово до п. Смоленский).
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 13,7 км	Новосибирский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
36	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	20 км а/д "К-12" - Кудряшовский (от с. Березовка до д. Мостовая).
Строительство. Автодорога межмуниципального значения	Протяженностью 6,0 км	Новосибирский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	
37	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Улицы Автогенная и Дунайская.
Строительство.
Соединение улиц Кошурникова и Кирова	Протяженностью 3,0 км	г. Новосибирск	санитарный разрыв не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м (п. 11.6
СП 42.13330.2011)	
38	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	А/д "Р-255" - дублер Богдана Хмельницкого - Красный проспект - Заельцовский мост - Станционная.
Строительство с автомобильным мостом	Протяженностью 17,6 км	г. Новосибирск	санитарный разрыв не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м (п. 11.6
СП 42.13330.2011)	
39	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Ул. Троллейная - ул. Ватутина.
Строительство.
Вдоль реки Тула	Протяженностью 4,6 км	г. Новосибирск	санитарный разрыв не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м (п. 11.6
СП 42.13330.2011)	
40	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Ул. Ватутина - ул. Стартовая - пр. Энергетиков - К-12.
Строительство	Протяженностью 10,4 км	г. Новосибирск	санитарный разрыв не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м (п. 11.6
СП 42.13330.2011)	
41	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Ул. Выборная - ул. Доватора.
Строительство	Протяженностью 3,9 км	г. Новосибирск	санитарный разрыв не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м (п. 11.6
СП 42.13330.2011)	
42	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Ул. Трикотажная - ул. Костонаева.
Строительство	Протяженностью 1,7 км	г. Новосибирск	санитарный разрыв не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м (п. 11.6
СП 42.13330.2011)	
43	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Ул. Бардина - ул. Кедровая.
Строительство	Протяженностью 6,0 км	г. Новосибирск	санитарный разрыв не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м (п. 11.6
СП 42.13330.2011)	
44	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Улица Залесского.
Строительство.
Соединение ул. Дуси Ковальчук с дублером ул. Богдана Хмельницкого	Протяженностью 1,3 км	г. Новосибирск	санитарный разрыв не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м (п. 11.6
СП 42.13330.2011)	
45	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Улица Выборная.
Строительство.
Продолжение улицы до Восточного обхода г. Новосибирска	Протяженностью 6,7 км	г. Новосибирск	санитарный разрыв не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м (п. 11.6
СП 42.13330.2011)	
46	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Улица Бориса Богаткова.
Строительство.
Продление улицы и соединение с ул. Полякова	Протяженностью 5,5 км	г. Новосибирск	санитарный разрыв не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м (п. 11.6
СП 42.13330.2011)	
47	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	А/д Р 254 "Иртыш" - шоссе "М-51".
Строительство. Соединение Р 254 "Иртыш" и М-51	Протяженностью 4,0 км	г. Обь	санитарный разрыв не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м (п. 11.6
СП 42.13330.2011)	
48	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Мочищенское шоссе - Северный обход.
Строительство. Соединение Мочищенского шоссе и Северного обхода (Р 254 "Иртыш")	Протяженностью 7,0 км	г. Новосибирск	санитарный разрыв не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м (п. 11.6
СП 42.13330.2011)	
49	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Ул. Доватора.
Строительство. Продолжение ул. Доватора, пересечение Гусинобродского шоссе	Протяженностью 6,0 км	г. Новосибирск	санитарный разрыв не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м (п. 11.6
СП 42.13330.2011)	
50	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Ул. Станционная - ул. 2-я Станционная.
Строительство. Соединение ул. Станционной и 2-й Станционной	Протяженностью 3,1 км	г. Новосибирск	санитарный разрыв не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м (п. 11.6
СП 42.13330.2011)	
51	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Продолжение шоссе "М-51" до Восточного обхода.
Строительство с автомобильным мостом. Соединение шоссе "М-51" с Восточным обходом	Протяженностью 22,7 км	г. Новосибирск	санитарный разрыв не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м (п. 11.6
СП 42.13330.2011)	
52	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания населения	Транспортно-пересадочный узел, Колывань. Железнодорожный транспорт.
Автомобильный транспорт	Железнодорожный вокзал.
Автостанция	пгт Колывань	санитарно-защитная зона ТППУ - определяется расчетом. СЗЗ автовокзала - 300 м (п. 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), автостанции - по расчету	
53	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания населения	Транспортно-пересадочный узел, Коченево. Железнодорожный транспорт.
Автомобильный транспорт	Железнодорожный вокзал.
Автостанция	пгт Коченево	санитарно-защитная зона ТППУ - определяется расчетом. СЗЗ автовокзала - 300 м (п. 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), автостанции - по расчету	
54	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания населения	Транспортно-пересадочный узел, Толмачево. Воздушный транспорт.
Железнодорожный транспорт.
Автомобильный транспорт.
Скоростной транспорт	Аэровокзал.
Пригородный железнодорожный вокзал.
Скоростной железнодорожный вокзал.
Автостанция.
Станция скоростного трамвая.
Станция метрополитена	г. Обь	санитарно-защитная зона ТППУ - определяется расчетом. СЗЗ автовокзала - 300 м (п. 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), автостанции - по расчету	
55	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания населения	Транспортно-пересадочный узел, Новосибирск-Западный. Железнодорожный транспорт.
Автомобильный транспорт.
Скоростной транспорт	Пригородный железнодорожный вокзал.
Автостанция.
Станция скоростного трамвая.
Станция метрополитена	г. Новосибирск	санитарно-защитная зона ТППУ - определяется расчетом. СЗЗ автовокзала - 300 м (п. 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), автостанции - по расчету	
56	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания населения	Транспортно-пересадочный узел, Новосибирск-Главный. Железнодорожный транспорт.
Автомобильный транспорт.
Скоростной транспорт	Скоростной железнодорожный вокзал.
Пригородный железнодорожный вокзал.
Автостанция.
Станция скоростного трамвая.
Станция метрополитена	г. Новосибирск	санитарно-защитная зона ТППУ - определяется расчетом. СЗЗ автовокзала - 300 м (п. 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), автостанции - по расчету	
57	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания населения	Транспортно-пересадочный узел, Новосибирск-Восточный. Железнодорожный транспорт.
Автомобильный транспорт.
Скоростной транспорт	Пригородный железнодорожный вокзал.
Автостанция.
Станция скоростного трамвая	г. Новосибирск	санитарно-защитная зона ТППУ - определяется расчетом. СЗЗ автовокзала - 300 м (п. 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), автостанции - по расчету	
58	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания населения	Транспортно-пересадочный узел, Речной вокзал. Железнодорожный транспорт.
Автомобильный транспорт.
Скоростной транспорт.
Речной транспорт	Скоростной железнодорожный вокзал.
Пригородный железнодорожный вокзал.
Автостанция.
Станция скоростного трамвая.
Станция метрополитена.
Речной вокзал	г. Новосибирск	санитарно-защитная зона ТППУ - определяется расчетом. СЗЗ автовокзала - 300 м (п. 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), автостанции - по расчету	
59	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания населения	Транспортно-пересадочный узел, Камышенский. Железнодорожный транспорт.
Автомобильный транспорт.
Скоростной транспорт	Пригородная железнодорожная станция.
Автостанция.
Станция скоростного трамвая	г. Новосибирск	санитарно-защитная зона ТППУ - определяется расчетом. СЗЗ автовокзала - 300 м (п. 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), автостанции - по расчету	
60	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания населения	Транспортно-пересадочный узел, Краснообский. Автомобильный транспорт.
Скоростной транспорт	Автостанция.
Станция скоростного трамвая	г. Новосибирск	санитарно-защитная зона ТППУ - определяется расчетом	
61	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания	Транспортно-пересадочный узел "Зеленые Купола".
Железнодорожный транспорт.
Автомобильный транспорт.
Скоростной транспорт	Пригородная железнодорожная станция.
Станция метрополитена.
Остановочный пункт городского (автобус, троллейбус)	г. Новосибирск	санитарно-защитная зона ТППУ - определяется расчетом	
62	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания	Транспортно-пересадочный узел, автовокзал.
Автомобильный транспорт.
Железнодорожный транспорт.
Скоростной транспорт	Автовокзал.
Железнодорожная станция.
Станция метрополитена.
Остановочный пункт городского (автобус, троллейбус)	г. Новосибирск	санитарно-защитная зона ТППУ - определяется расчетом. СЗЗ автовокзала - 300 м (п. 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
63	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания	Транспортно-пересадочный узел, Колывань.
Железнодорожный транспорт.
Автомобильный транспорт	Железнодорожный вокзал.
Автостанция	пгт Колывань	санитарно-защитная зона ТППУ - определяется расчетом. СЗЗ автовокзала - 300 м (п. 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), автостанции - по расчету	
64	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания	Транспортно-пересадочный узел, Коченево.
Железнодорожный транспорт.
Автомобильный транспорт	Железнодорожный вокзал.
Автостанция	пгт Коченево	санитарно-защитная зона ТППУ - определяется расчетом. СЗЗ автовокзала - 300 м (п. 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), автостанции - по расчету	
65	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания населения	Транспортно-пересадочный узел, Мошково. Железнодорожный транспорт.
Автомобильный транспорт	Пригородный железнодорожный вокзал.
Автостанция	пгт Мошково	санитарно-защитная зона ТППУ - определяется расчетом. СЗЗ автовокзала - 300 м (п. 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), автостанции - по расчету	
66	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания населения	Транспортно-пересадочный узел, Тогучин. Железнодорожный транспорт.
Автомобильный транспорт	Пригородный железнодорожный вокзал.
Автостанция	г. Тогучин	санитарно-защитная зона ТППУ - определяется расчетом. СЗЗ автовокзала - 300 м (п. 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), автостанции - по расчету	
67	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания населения	Транспортно-пересадочный узел, Бердск. Железнодорожный транспорт.
Автомобильный транспорт.
Скоростной транспорт	Скоростной железнодорожный вокзал.
Пригородный железнодорожный вокзал.
Автостанция	г. Бердск	санитарно-защитная зона ТППУ - определяется расчетом. СЗЗ автовокзала - 300 м (п. 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), автостанции - по расчету	
68	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания населения	Транспортно-пересадочный узел, Искитим. Железнодорожный транспорт.
Автомобильный транспорт	Пригородный железнодорожный вокзал.
Автостанция	г. Искитим	санитарно-защитная зона ТППУ - определяется расчетом. СЗЗ автовокзала - 300 м (п. 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), автостанции - по расчету	
69	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания населения	Транспортно-пересадочный узел, Евсино. Железнодорожный транспорт.
Автомобильный транспорт	Пригородный железнодорожный вокзал.
Автостанция	д. Евсино	санитарно-защитная зона ТППУ - определяется расчетом	
70	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания населения	Транспортно-пересадочный узел, Ордынский.
Автомобильный транспорт	Автостанция	пгт Ордынское	санитарно-защитная зона ТППУ - определяется расчетом. СЗЗ автовокзала - 300 м (п. 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), автостанции - по расчету	
71	Объект капитального строительства в области железнодорожного транспорта	Подъездной путь к пристани Ташара.
Строительство.
Станция Мошково - Ташара	Протяженностью 47,3 км	Мошковский район	СЗЗ - 100 м	
72	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания населения	Транспортно-пересадочный узел, Черепаново. Железнодорожный транспорт.
Автомобильный транспорт	Пригородный железнодорожный вокзал.
Автостанция	Черепаново	санитарно-защитная зона ТППУ - определяется расчетом. СЗЗ автовокзала - 300 м (п. 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), автостанции - по расчету	
73	Объект капитального строительства в области речного транспорта	Строительство.
Причал	Причал	с. Ленинское,
с. Боровое,
Новосибирский район	СЗЗ - 100 м	
74	Объект капитального строительства в области речного транспорта	Порт-убежище, Завьялово, с. Сосновка.
Строительство.
Причал	Причал	Искитимский район	СЗЗ - 100 м	
75	Объект капитального строительства в области речного транспорта	Строительство.
Причал	Причал	д. Милованово, Ордынский район	СЗЗ - 100 м	
76	Объект капитального строительства в области дорожной деятельности	Междуречье - Кольцово (1448 км а/д "М-51" - Толмачево).
Строительство.
Автодорога межмуниципального значения (I-я очередь)	Протяженностью 10,2 км	Новосибирский район	санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50 (п. 8.21
СП 42.13330.2011)	

1.2. Объекты капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, необходимые для осуществления полномочия "Предупреждение чрезвычайных ситуаций международного и регионального характера".

N п/п	Назначение объекта регионального значения	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории	
1	2	3	4	5	6	
II	Объекты капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, необходимые для осуществления полномочия "Предупреждение чрезвычайных ситуаций международного и регионального характера"	
1	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противопаводковые мероприятия (I-я очередь, расчетный срок)	1. Расчистка русла р. Тула от ила, мусора, углубление и спрямление.
2. Искусственное повышение поверхности территории, крепление склонов подсыпанной территории	г. Новосибирск		
2	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Организация поверхностного стока (I-я очередь, расчетный срок)	1. Строительство коллекторов ливневой канализации.
2. Строительство очистных сооружений л.к. - 2 шт.	г. Новосибирск		
3	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Мероприятия по борьбе с подтоплением (I-я очередь, расчетный срок)	Строительство дренажных систем. Тип дренажа - лучевой (система вертикальных колодцев с пробуренными из каждого колодца ниже подтопленных объектов лучевыми горизонтальными дренажными скважинами)	г. Новосибирск		
4	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противоэрозионные мероприятия (I-я очередь, расчетный срок)	1. Берегоукрепление откосного или полуоткосного типа склонов р. Обь и Новосибирского водохранилища.
2. Благоустройство овражных территорий	г. Новосибирск		
5	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Организация поверхностного стока (I-я очередь, расчетный срок)	1. Строительство коллекторов ливневой канализации.
2. Строительство очистных сооружений л.к. - 1 шт.	г. Бердск	2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа - 100 м, закрытого типа - 50 м - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.)	
6	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Мероприятия по борьбе с подтоплением (I-я очередь, расчетный срок)	Строительство дренажных систем. Тип дренажа - лучевой	г. Бердск		
7	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противоэрозионные мероприятия (I-я очередь, расчетный срок)	1. Берегоукрепление откосного или полуоткосного типа склонов Новосибирского водохранилища и Бердского залива.
2. Благоустройство овражных территорий	г. Бердск		
8	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противопаводковые мероприятия (I-я очередь, расчетный срок)	1. Расчистка русел рек Бердь и Койниха от ила, мусора, углубление и спрямление.
2. Искусственное повышение поверхности территории, строительство дамбы, крепление склонов подсыпанной территории	г. Искитим		
9	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Организация поверхностного стока (I-я очередь, расчетный срок)	1. Строительство коллекторов ливневой канализации.
2. Строительство очистных сооружений л.к. - 1 шт.	г. Искитим	2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа - 100 м, закрытого типа - 50 м - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.)	
10	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Мероприятия по борьбе с подтоплением (I-я очередь, расчетный срок)	Строительство дренажных систем. Тип дренажа - лучевой	г. Искитим		
11	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противоэрозионные мероприятия (I-я очередь, расчетный срок)	1. Берегоукрепление откосного или полуоткосного типа склонов р. Бердь.
2. Благоустройство овражных территорий	г. Искитим		
12	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Организация поверхностного стока (I-я очередь, расчетный срок)	1. Строительство коллекторов ливневой канализации.
2. Строительство очистных сооружений л.к. - 1 шт.	г. Обь	2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа - 100 м, закрытого типа - 50 м - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.)	
13	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Мероприятия по борьбе с подтоплением (I-я очередь, расчетный срок)	1. Строительство дренажных систем. Тип дренажа - лучевой.
2. Регулирование русла р. Власиха	г. Обь		
14	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Организация поверхностного стока (I-я очередь, расчетный срок)	1. Строительство коллекторов ливневой канализации.
2. Строительство очистных сооружений л.к. - 1 шт.	р.п. Кольцово	2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа - 100 м, закрытого типа - 50 м - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.)	
15	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противоэрозионные мероприятия (I-я очередь, расчетный срок)	1. Регулирование русла рек Забобуриха и Ноздриха.
2. Благоустройство овражных территорий	р.п. Кольцово		
16	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противопаводковые мероприятия (I-я очередь, расчетный срок)	1. Расчистка русел рек Обь, Иня, Тула от ила, мусора, углубление и спрямление.
2. Искусственное повышение поверхности территории, строительство дамбы, крепление склонов подсыпанной территории	Новосибирский район: Криводановка, Марусино, Кудряшовский, Приобский, Катковский, Воробьевский, Бибиха, Кубовая, Зел. Мыс, Новолуговое, Барышево, Издревая, Железнодорожный, Березовка, Плотниково, Верхняя Тула		
17	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Организация поверхностного стока (I-я очередь, расчетный срок)	1. Строительство коллекторов ливневой канализации.
2. Строительство очистных сооружений л.к.	Новосибирский район: Криводановка, Марусино, Кудряшовский, Мочище, Новолуговое, Барышево, Издревая, Ленинское, Железнодорожный, Березовка, Плотниково, Верхняя Тула	2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа - 100 м, закрытого типа - 50 м - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.)	
18	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Мероприятия по борьбе с подтоплением (I-я очередь, расчетный срок)	Строительство дренажных систем. Тип дренажа - лучевой	Новосибирский район: Криводановка, Марусино, Кудряшовский, Приобский, Катковский, Воробьевский, Бибиха, Кубовая, Зел. Мыс, Новолуговое, Барышево, Издревая, Железнодорожный, Березовка, Плотниково, Каменка, Восход, Мочище, Садовый, Верхняя Тула		
19	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противоэрозионные мероприятия (I-я очередь, расчетный срок)	1. Берегоукрепление откосного или полуоткосного типа склонов рек Обь, Иня, Новосибирского водохранилища.
2. Благоустройство овражных территорий	Новосибирский район: Криводановка, Кудряшовский, Мочище, Бибиха, Новолуговое, Барышево, Издревая, Железнодорожный, Березовка, Плотниково, Ленинское, Боровое, Береговое		
20	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противопаводковые мероприятия (I-я очередь, расчетный срок)	1. Расчистка русел рек Бердь, Чик, Шипуниха, Выдриха от ила, мусора, углубление и спрямление.
2. Искусственное повышение поверхности территории, строительство дамбы, крепление склонов подсыпанной территории	Искитимский район: Старый Искитим, Харино, Усть-Чем, Девкино, Легостаево, Старососедово, Новососедово		
21	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Организация поверхностного стока (I-я очередь, расчетный срок)	1. Строительство коллекторов ливневой канализации.
2. Строительство очистных сооружений л.к.	Искитимский район: Сосновка, Тула, Быстровка, Бурмистрово, Завьялово, Лебедевка, Тальменка, Морозово, Ст. Искитим, Легостаево, Усть-Чем, Гусельниково	2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа - 100 м, закрытого типа - 50 м - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.)	
22	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Мероприятия по борьбе с подтоплением (I-я очередь, расчетный срок)	Строительство дренажных систем. Тип дренажа - лучевой	Искитимский район: Лебедевка, Тальменка, Морозово, Ст. Искитим, Харино, Усть-Чем, Девкино, Легостаево, Старососедово, Новососедово, Сосновка, Тула, Быстровка, Бурмистрово, Завьялово, Факел Революции		
23	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противоэрозионные мероприятия (I-я очередь, расчетный срок)	1. Берегоукрепление откосного или полуоткосного типа склонов реки Бердь, Новосибирского водохранилища, Бердского залива	Искитимский район: Лебедевка, Старый Искитим, Харино, Усть-Чем, Девкино, Сосновка, Тула, Быстровка, Бурмистрово, Завьялово		
24	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противопаводковые мероприятия (I-я очередь, расчетный срок)	1. Расчистка русел рек Камышинка, Чик, Власиха от ила, мусора, углубление и спрямление.
2. Искусственное повышение поверхности территории, строительство дамбы, крепление склонов подсыпанной территории	Коченевский район: Коченево, Прокудское, Чик, Катково, Крохалевка		
25	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Организация поверхностного стока (I-я очередь, расчетный срок)	1. Строительство коллекторов ливневой канализации.
2. Строительство очистных сооружений л.к.	Коченевский район: Коченево, Прокудское, Чик, Катково, Крохалевка	2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа - 100 м, закрытого типа - 50 м - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.)	
26	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Мероприятия по борьбе с подтоплением (I-я очередь, расчетный срок)	Строительство дренажных систем. Тип дренажа - лучевой	Коченевский район: Коченево, Прокудское, Чик, Катково, Крохалевка		
27	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противопаводковые мероприятия (I-я очередь, расчетный срок)	1. Расчистка русел рек Обь, Иня, Балта от ила, мусора, углубление и спрямление.
2. Искусственное повышение поверхности территории, строительство дамбы, крепление склонов подсыпанной территории	Мошковский район: Белоярка, Успенка, Дубровино, Ташара, Мотково, Сарапулка, Томилово, Кайлы		
28	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Организация поверхностного стока (I-я очередь, расчетный срок)	1. Строительство коллекторов ливневой канализации.
2. Строительство очистных сооружений л.к.	Мошковский район: Белоярка, Дубровино, Ташара, Мотково, Сарапулка, Томилово, Кайлы, Октябрьский, Сокур, Мошково, Новомошково, Станционно-Ояшинский, Широкий Яр	2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа - 100 м, закрытого типа - 50 м - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.)	
29	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Мероприятия по борьбе с подтоплением (I-я очередь, расчетный срок)	Строительство дренажных систем. Тип дренажа - лучевой	Мошковский район: Октябрьский, Сокур, Мошково, Новомошково, Станционно-Ояшинский, Широкий Яр, Мотково, Сарапулка, Томилово, Кайлы		
30	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противоэрозионные мероприятия (I-я очередь, расчетный срок)	1. Берегоукрепление откосного или полуоткосного типа склонов рек: Обь, Иня.
2. Благоустройство овражных территорий	Мошковский район: Белоярка, Успенка, Дубровино, Ташара, Мотково, Сарапулка, Томилово, Кайлы		
31	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противопаводковые мероприятия (I-я очередь, расчетный срок)	1. Расчистка русел рек Обь, Чаус, Оеш, Вьюны, Боярка от ила, мусора, углубление и спрямление.
2. Искусственное повышение поверхности территории, строительство дамбы, крепление склонов подсыпанной территории	Колыванский район: Колывань, Соколово, Большой Оеш, Малый Оеш, Чаус, Скала, Красный Яр, Черный Мыс, Юрт-Ора, Пристань-Почта, Подгорная, Амба		
32	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Организация поверхностного стока (I-я очередь, расчетный срок)	1. Строительство коллекторов ливневой канализации.
2. Строительство очистных сооружений л.к.	Колыванский район: Колывань, Соколово, Скала, Новотырышкино, Боярка, Кандаурово, Юрт-Акбалык	2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа - 100 м, закрытого типа - 50 м - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.)	
33	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Мероприятия по борьбе с подтоплением (I-я очередь, расчетный срок)	Строительство дренажных систем. Тип дренажа - лучевой	Колыванский район: Колывань, Соколово, Большой Оеш, Малый Оеш, Чаус, Скала, Красный Яр, Черный Мыс, Юрт-Ора, Пристань-Почта, Подгорная, Амба, Вьюны, Воробьево, Оеш		
34	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противоэрозионные мероприятия (I-я очередь, расчетный срок)	1. Берегоукрепление откосного или полуоткосного типа склонов рек: Обь, Иня.
2. Благоустройство овражных территорий	Колыванский район: Колывань, Скала, Соколово, Большой Оеш, Малый Оеш, Чаус		
35	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противопаводковые мероприятия (I-я очередь, расчетный срок)	1. Расчистка русел рек Ирмень, Шарап, Орда, Алеус, Чик, Кирза от ила, мусора, углубление и спрямление.
2. Искусственное повышение поверхности территории, строительство дамбы, крепление склонов подсыпанной территории	Ордынский район: Ордынское, Чернаково, Кирза, Спирино, Новый Шарап, Новопичугово		
36	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Организация поверхностного стока (I-я очередь, расчетный срок)	1. Строительство коллекторов ливневой канализации.
2. Строительство очистных сооружений ливневой канализации	Ордынский район: Ордынское, Чернаково, Кирза, Спирино, Новый Шарап, Новопичугово, Красный Яр, Верх-Ирмень, Антоново, Ерестная, Нижнекаменск, Абрашино, Чингисы	2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа - 100 м, закрытого типа - 50 м - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.)	
37	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Мероприятия по борьбе с подтоплением (I-я очередь, расчетный срок)	Строительство дренажных систем. Тип дренажа - лучевой	Ордынский район: Верх-Ирмень, Козиха, Новый Шарап, Ордынское, Чернаково, Вагайцево, Пушкарево, Устюжанино, Алеус		
38	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противоэрозионные мероприятия (I-я очередь, расчетный срок)	1. Берегоукрепление откосного или полуоткосного типа склонов Новосибирского водохранилища.
2. Благоустройство овражных территорий	Ордынский район: Новопичугово, Красный Яр, Чернаково, Ордынское, Кирза, Спирино, Усть-Алеус, Антоново, Ерестная, Нижнекаменск, Абрашино, Чингисы		
39	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противопаводковые мероприятия (I-я очередь, расчетный срок)	1. Расчистка русел рек Иня, Буготак от ила, мусора, углубление и спрямление.
2. Искусственное повышение поверхности территории, строительство дамбы, крепление склонов подсыпанной территории	Тогучинский район: Шмаково, Репьево, Пустынка, Новомотково, Инской, Калаганово		
40	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Организация поверхностного стока (I-я очередь, расчетный срок)	1. Строительство коллекторов ливневой канализации.
2. Строительство очистных сооружений л.к.	Тогучинский район: Шмаково, Репьево, Пустынка, Новомотково, Инской, Калаганово, Горный	2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа - 100 м, закрытого типа - 50 м - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.)	
41	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Мероприятия по борьбе с подтоплением (I-я очередь, расчетный срок)	Строительство дренажных систем. Тип дренажа - лучевой	Тогучинский район: Шмаково, Репьево, Инской, Калаганово, Горный		
42	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противоэрозионные мероприятия (I-я очередь, расчетный срок)	1. Берегоукрепление откосного или полуоткосного типа склонов р. Иня.
2. Благоустройство овражных территорий	Тогучинский район: Репьево, Инской, Калаганово		
43	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Организация поверхностного стока (I-я очередь, расчетный срок)	1. Строительство коллекторов ливневой канализации.
2. Строительство очистных сооружений л.к.	Черепановский район: Дорогино, Посевная, Черепаново, Безменово	2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа - 100 м, закрытого типа - 50 м - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.)	
44	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Мероприятия по борьбе с подтоплением (I-я очередь, расчетный срок)	Строительство дренажных систем. Тип дренажа - лучевой	Черепановский район: Дорогино, Черепаново		
45	Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противоэрозионные мероприятия (I-я очередь, расчетный срок)	Расчистка русел рек Ситовка, Шипуниха от ила, мусора, углубление и спрямление	Черепановский район: Медведское		

1.3. Объекты капитального строительства регионального значения в области образования, необходимые для осуществления полномочия "Организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования детям в учреждениях регионального значения".

N п/п	Назначение объекта регионального значения	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории	
1	2	3	4	5	6	
III	Объекты капитального строительства регионального значения в области образования, необходимые для осуществления полномочия "Организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования детям в учреждениях регионального значения"	
1	Объект капитального строительства в области образования	Образовательное учреждение среднего профессионального образования	Тогучинский лесохозяйственный техникум	Тогучинский муниципальный район, г. Тогучин		
2	Объект капитального строительства в области образования	Образовательное учреждение среднего профессионального образования	Техникум строительного профиля на 400 мест	Искитимский муниципальный район		
3	Объект капитального строительства в области образования	Образовательное учреждение среднего профессионального образования	ОГБУ СПО Колыванский сельскохозяйственный техникум	р.п. Колывань		
4	Объект капитального строительства в области образования	Образовательное учреждение начального профессионального образования	ГБОУ Профтехучилище N 92 (реконструкция)	Тогучинский муниципальный район, г. Тогучин		
5	Объект капитального строительства в области образования	Образовательное учреждение начального профессионального образования	Профучилище N 96 (реконструкция)	Ордынский муниципальный район		
6	Объект капитального строительства в области образования	Образовательное учреждение дополнительного образования	Школа искусств на 250 учащихся	р.п. Колывань		
7	Объект капитального строительства в области образования	Образовательное учреждение дополнительного образования	Филиал МОУ ДОТ Линевская детская художественная школа (реконструкция)	р.п. Линево		
8	Объект капитального строительства в области образования	Образовательное учреждение дополнительного образования	Музыкальная школа на 300 мест	г. Искитим		

1.4. Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области здравоохранения.

N п/п	Назначение объекта регионального и местного значения	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории	
1	2	3	4	5	6	
IV	Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области здравоохранения	
1	Объект капитального строительства в области здравоохранения	Стационары	Общей емкостью на 620 мест	городские округа:
Бердск - 440 мест,
Обь - 110 мест,
Кольцово - 70 мест		
2	Объект капитального строительства в области здравоохранения	Стационары	Общей емкостью на 1800 мест	Муниципальные районы:
Искитимский - 370 мест,
Колыванский - 110 мест,
Коченевский - 140 мест,
Мошковский - 60 мест,
Новосибирский - 870 мест,
Ордынский - 120 мест,
Черепановский - 120 мест		
3	Объект капитального строительства в области здравоохранения	Линевская районная больница	Реконструкция	р.п. Линево, Искитимский муниципальный район		
4	Объект капитального строительства в области здравоохранения	ЦРБ р.п. Линево	Реконструкция	р.п. Линево, Искитимский муниципальный район		
5	Объект капитального строительства в области здравоохранения	Психиатрическая лечебница	Психиатрическая лечебница	с. Карпысак, Тогучинский муниципальный район		
6	Объект капитального строительства в области здравоохранения	ГБУЗ НСО Тогучинская центральная районная больница	Корпуса противотуберкулезного диспансера на 100 - 200 мест	Тогучинский муниципальный район, г. Тогучин		
7	Объект капитального строительства в области здравоохранения	НЦ РБ и НРБ N 1	Отделение реанимации	Новосибирский муниципальный район, г. Краснообск		
8	Объект капитального строительства в области здравоохранения	ГБУЗ НСО "Колыванская центральная районная больница"		Советская ул., 26, Колыванский р-н, р.п. Колывань		
9	Объект капитального строительства в области здравоохранения	ГБУЗ НСО "Коченевская центральная районная больница"		Б. Кузнецкая ул., 176, Коченевский р-н, р.п. Коченево		
10	Объект капитального строительства в области здравоохранения	ГБУЗ НСО "Ордынская центральная районная больница"		Степная ул., 29, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, Новосибирская область		
11	Объект капитального строительства в области здравоохранения	ГБУЗ НСО "Новосибирская центральная районная больница"		больница, Краснообск, Новосибирская область		
12	Объект капитального строительства в области здравоохранения	ГБУЗ НСО "Мошковская центральная районная больница"		ул. Горького, 23, Мошковский р-н, р.п. Мошково, Новосибирская область		
13	Объект капитального строительства в области здравоохранения	роддом МУЗ "Искитимская ЦГБ"		Новосибирская обл., Искитим г., Пушкина ул., 52		
14	Объект капитального строительства в области здравоохранения	ГБУЗ "Обская центральная городская больница"		ул. Калинина, 25, Обь, Новосибирская область, 633102		
15	Объект капитального строительства в области здравоохранения	Линевская районная больница		Новосибирская обл., Искитимский р-н, Линево р.п., Весенняя		
16	Объект капитального строительства в области здравоохранения	Участковая больница	На 50 коек	с. Вьюны		
17	Объект капитального строительства в области здравоохранения	Станция скорой помощи	Станция скорой помощи на 8 а/м	р.п. Колывань, Колыванский муниципальный район		
18	Объект капитального строительства в области здравоохранения	Амбулаторно-поликлинические учреждения	Общей емкостью на 660 мест	Городские округа:
Бердск - 570 мест,
Обь - 90 мест		
19	Объект капитального строительства в области здравоохранения	Амбулаторно-поликлинические учреждения	Общей емкостью на 1540 мест	Муниципальные районы:
Искитимский - 200 мест,
Колыванский - 90 мест,
Коченевский - 20 мест,
Мошковский - 110 мест,
Новосибирский - 1120 мест		
20	Объект капитального строительства в области здравоохранения	Поликлиника	На 400 пос./см.	р.п. Колывань		
21	Объект капитального строительства в области здравоохранения	Поликлиника	На 350 пос./см.	р.п. Колывань		
22	Объект капитального строительства в области здравоохранения	Поликлиника		Комсомольская ул., 36, Тогучин		
23	Объект капитального строительства в области здравоохранения	Оздоровительный комплекс		р.п. Колывань		
24	Объект капитального строительства в области здравоохранения	ООО "Санаторий-профилакторий "Обская волна"		с. Кирза		
25	Объект капитального строительства в области здравоохранения	Оздоровительный комплекс		р.п. Коченево		

1.5. Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области социального обеспечения.

N п/п	Назначение объекта регионального и местного значения	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории	
1	2	3	4	5	6	
V	Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области социального обеспечения	
1	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Социально-реабилитац. центры для несоверш. детей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей	Центры, общее количество - 36 центров	городские округа: 36 центров,
Новосибирск - 30,
Бердск - 3,
Искитим - 1,
Обь - 1,
р.п. Кольцово - 1		
2	Объект капитального строительства в области социального обеспечения		Центры, общее количество - 10	муниципальные районы:
Искитимский - 1,
Колыванский - 1,
Коченевский - 1,
Мошковский - 1,
Новосибирский - 3,
Ордынский - 1,
Тогучинский - 1,
Черепановский - 1		
3	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Социальные приюты для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей	Приюты, общее количество - 39	городские округа: 39 приютов,
Новосибирск - 33,
Бердск - 3,
Искитим - 1,
Обь - 1,
р.п. Кольцово - 1		
4	Объект капитального строительства в области социального обеспечения		Приюты, общее количество - 7	муниципальные районы - 7,
Искитимский - 1,
Коченевский - 1,
Новосибирский - 3,
Ордынский - 1,
Черепановский - 1		
5	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Специальная (коррекционная) школа-интернат, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Реконструкция	р.п. Мошково, Мошковский район		
6	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Реабилитационные
центры для детей и подростков с ограниченными
возможностями	Центры, общее количество - 15 центров	Городские округа: 15 центров,
Новосибирск - 12,
Бердск - 1,
Искитим - 1,
Обь - 1		
7	Объект капитального строительства в области социального обеспечения		Центры, общее количество - 8 центров	Муниципальные районы - 8,
Искитимский - 1,
Колыванский - 1 т,
Коченевский - 1,
Мошковский - 1,
Новосибирский - 1,
Ордынский - 1,
Тогучинский - 1,
Черепановский - 1		
8	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями	Реконструкция	р.п. Коченево		
9	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	Дома-интернаты, 4845 мест	Городские округа: 4845 мест,
Новосибирск - 4450,
Бердск - 25,
Искитим - 200,
Обь - 105,
р.п. Кольцово - 65		
10	Объект капитального строительства в области социального обеспечения		Дома-интернаты, 480 мест	Муниципальные районы: 480 мест,
Колыванский - 80,
Коченевский - 150,
Ордынский - 105,
Черепановский - 145		
11	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Психоневрологический интернат	130 мест	р.п. Коченево		
12	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Успенский психоневрологический интернат	Реконструкция и капитальный ремонт	с. Успенка, Мошковский район		
13	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Дубровинское отделение Успенского психоневрологического интерната		с. Дубровино, Мошковский район		
14	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Белоярское отделение Успенского психоневрологического интерната		с. Белоярка, Мошковский район		
15	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	ГБУССО НСО "Тогучинский психоневрологический интернат"		ул. Линейная, 18, Тогучин, Новосибирская область, 633453		
16	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Дом престарелых	60 мест	р.п. Ордынское, Ордынский район		
17	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Дом престарелых	50 мест	с. Рогалево, Ордынский район		
18	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Дом престарелых	20 мест	с. Нижнекаменка (Каменка), Ордынский район		
19	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Дом престарелых	35 мест	с. Кирза, Ордынский район		
20	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Дом престарелых	65 мест	с. Верх-Ирмень, Ордынский район		
21	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Дом ветеранов	570 мест	г. Тогучин, Тогучинского района		
22	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Дом ветеранов		р.п. Мошково, Мошковский район		
23	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Дом престарелых		с. Ташара, Мошковский район		
24	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Дом-интернат для престарелых и инвалидов	30 мест	р.п. Чик, Коченевский район		
25	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Дом-интернат для престарелых и инвалидов	30 мест	ст. Лесная поляна, Коченевский район		
26	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Дом-интернат для престарелых и инвалидов	35 мест	с. Прокудское, Коченевский район		
27	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Детский дом-интернат для престарелых, инвалидов	25 мест	р.п. Колывань		
28	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Дома-интернаты
для детей-инвалидов	Дома-интернаты, 748 мест	Городские округа: 748 мест,
Новосибирск - 660,
Бердск - 50,
Искитим - 30,
р.п. Кольцово - 8		
29	Объект капитального строительства в области социального обеспечения		Дома-интернаты, 200 мест	Муниципальные районы: 480 мест,
Колыванский - 30,
Коченевский - 15,
Ордынский - 25,
Новосибирский - 65,
Ордынский - 15,
Тогучинский - 30,
Черепановский - 20		
30	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Детский дом-интернат для детей-инвалидов	110 мест	р.п. Коченево		
31	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Территориальные центры социальной помощи семье и детям	Центры, общее количество - 36 центров	Городские округа: 36 центров,
Новосибирск - 33,
Искитим - 1,
Обь - 1,
р.п. Кольцово - 1		
32	Объект капитального строительства в области социального обеспечения		Центры, общее количество - 9 центров	Муниципальные районы - 9,
Искитимский - 1,
Колыванский - 1 т,
Коченевский - 1,
Мошковский - 1,
Новосибирский - 2,
Ордынский - 1,
Тогучинский - 1,
Черепановский - 1		
33	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Детский дом-интернат	30 мест	р.п. Коченево		
34	Объект капитального строительства в области социального обеспечения	Филиал муниципального казенного учреждения Ордынского района Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения". Отделение	60 мест	д. Новый Шарап, Ордынский		

1.6. Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области физкультуры и спорта, необходимые для реализации полномочия "Осуществление региональных и межмуниципальных программ в области физкультуры и спорта".

N п/п	Назначение объекта регионального и межмуниципального значения	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории	
1	2	3	4	5	6	
VI	Объекты капитального строительства регионального значения в области физкультуры и спорта, необходимые для реализации полномочия "Осуществление региональных и межмуниципальных программ в области физкультуры и спорта"	
1	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Спортивные залы	Общее количество м2 площади пола - 538445 м2	Городские округа:
Новосибирск - 476425 м2,
Бердск - 27635 м2,
Искитим - 18015 м2,
Обь - 9875 м2,
р.п. Кольцово - 6495 м2		
2	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта		Общее количество м2 площади пола - 121475	Муниципальные районы:
Искитимский - 24580 м2,
Колыванский - 5855 м2,
Коченевский - 11920 м2,
Мошковский - 9990 м2,
Новосибирский - 39085 м2,
Ордынский - 6585 м2,
Тогучинский - 13430 м2,
Черепановский - 10030 м2		
3	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Бассейны	Общее количество м2 зеркала воды - 132140 м2	Новосибирск 118063 м2,
Бердск - 6633 м2,
Искитим - 4230 м2,
Обь - 2588 м2,
р.п. Кольцово - 628 м2		
4	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта		Общее количество м2 зеркала воды - 34 843 м2	Муниципальные районы:
Искитимский - 5430,
Колыванский - 1988,
Коченевский - 3735,
Мошковский - 3097,
Новосибирский - 10350,
Ордынский - 2633,
Тогучинский - 4425,
Черепановский - 3186		
5	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Региональный центр легкой атлетики		г. Бердск		
6	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Спортивный комплекс		г. Тогучин		
7	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Бассейн общего пользования		г. Тогучин		
8	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Культурно-спортивный комплекс		р.п. Колывань		
9	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Оздоровительный центр (бассейн, аквапарк)		р.п. Колывань		
10	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Спортивный комплекс		с. Вьюны, Колыванский район		
11	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Спортивный комплекс		с. Пихтовка, Колыванский район		
12	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Бассейн общего пользования		р.п. Коченево		
13	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Стадион "Старт"		р.п. Колывань, ул. Советская, 28а		
14	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Ледовый каток		г. Искитим		
15	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Спортивный комплекс		р.п. Линево, Искитимский район		
16	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Спортивный комплекс		р.п. Горный, Тогучинский район		
17	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Спортивно-культурный центр		р.п. Коченево		
18	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Ледовый дворец		п. Краснообск, Новосибирский район		
19	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Спортивный комплекс	С плавательным бассейном	с. Криводановка, Новосибирский район		
20	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	"Хоккейный и спортивный комплекс с искусственным льдом"		д. п. Кудряшовский, Новосибирский район		
21	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Бассейн		п. Краснообск, Новосибирский район		
22	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Бассейн		д. п. Кудряшовский, Новосибирский район		
23	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Стадион		р.п. Мошково		
24	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Крытая ледовая арена		р.п. Мошково		
25	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Спортивный комплекс с бассейном		р.п. Мошково		
26	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Спортивный комплекс с бассейном		р.п. Станционно-Ояшинский, Мошковский район		
27	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Спортивный комплекс с бассейном		с. Сокур, Мошковский район		
28	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Спортивный комплекс с бассейном		с. Ташара, Мошковский район		
29	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Дворец спорта		г. Бердск		
30	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Спортивный комплекс		г. Искитим		
31	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Спортивный комплекс с бассейном		г. Обь		
32	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Стадион		г. Обь		
33	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Оздоровительный комплекс		р.п. Коченево		
34	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Стадион "Авангард"		г. Бердск, Боровая, 101/1		
35	Объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Стадион на 1000 мест		с. Криводановка		

1.7. Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области культуры и искусства, необходимые для реализации полномочия "Осуществление региональных и межмуниципальных программ в области культуры и искусства".

N п/п	Назначение объекта регионального и межмуниципального значения	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории	
1	2	3	4	5	6	
VII	Объекты капитального строительства регионального значения в области культуры и искусства, необходимые для реализации полномочия "Осуществление региональных и межмуниципальных программ в области культуры и искусства"	
1	Объект капитального строительства в области культуры и искусства	Театры	На 4000 мест	г. Новосибирск		
2	Объект капитального строительства в области культуры и искусства	Кинотеатры	65200 мест, 128 кинотеатров	Во всех городах и муниципальных районах Новосибирской агломерации, кроме Тогучинского и Черепановского районов		
3	Объект капитального строительства в области культуры и искусства	Музеи	26 музеев	Новосибирск - 9,
Бердск - 1,
Обь - 1,
Кольцово - 1,
Искитимский - 2,
Коченевский - 1,
Мошковский - 1,
Новосибирский - 6,
Ордынский - 1,
Тогучинский - 2,
Черепановский - 1		
4	Объект капитального строительства в области культуры и искусства	Учреждения культурно-досугового типа, в т.ч. клубы	259 ед., 70,4 тыс. мест	Во всех городах и муниципальных районах Новосибирской агломерации		
5	Объект капитального строительства в области культуры и искусства	Тогучинский культурно-досуговый центр	На 500 мест	Тогучинский район		
6	Объект капитального строительства в области культуры и искусства	РДК "Юность		ул. Московская, 48, Колыванский р-н, р.п. Колывань		
7	Объект капитального строительства в области культуры и искусства	Собор Пресвятой Животворящей Троицы		Новосибирская область, пос. Колывань		
8	Объект капитального строительства в области культуры и искусства	МБУ "Колыванский краеведческий музей"		ул. Московская, 35, Колыванский р-н, р.п. Колывань		
9	Объект капитального строительства в области культуры и искусства	Музейный комплекс "Экологический двор"		Колыванский район		
10	Объект капитального строительства в области культуры и искусства	Музейный комплекс "Быт сибирской деревни"		Колыванский район		
11	Объект капитального строительства в области культуры и искусства	Центральная библиотека		Советская ул., 40, Колывань, 633161		
12	Объект капитального строительства в области культуры и искусства	Тогучинский центр развития творчества детей и юношества		Садовая ул., 12а, Тогучин		
13	Объект капитального строительства в области культуры и искусства	Центральная районная библиотека	Реконструкция	пгт Краснообск		
14	Объект капитального строительства в области культуры и искусства	Мошковская центральная библиотека	Реконструкция	Мошковский р-н, Мошково р.п.		
15	Объект капитального строительства в области культуры и искусства	Музей		Мошковский р-н		
16	Объект капитального строительства в области культуры и искусства	Культурно-досуговый центр		р.п. Станционно-Ояшинский, Мошковский р-н		
17	Объект капитального строительства в области культуры и искусства	Музей		р.п. Станционно-Ояшинский, Мошковский р-н		
18	Объект капитального строительства в области культуры и искусства	Детская школа искусств		г. Искитим		
19	Объект капитального строительства в области культуры и искусства	Храм		633209, Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Коллективная, N 1		
20	Объект капитального строительства в области культуры и искусства	МУК "Тогучинская межпоселенческая центральная библиотека"	На 500 мест	Тогучинский район		

1.8. Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области туризма, необходимые для реализации полномочия "Осуществление региональных и межмуниципальных программ в области туризма".

N п/п	Назначение объекта регионального и межмуниципального значения	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории	
1	2	3	4	5	6	
VIII	Объекты капитального строительства регионального значения в области туризма, необходимые для реализации полномочия "Осуществление региональных и межмуниципальных программ в области туризма"	
1	Объект капитального строительства в области туризма	Рекреационно-туристический комплекс на Приобской зоне		Мошковский район		
2	Объект капитального строительства в области туризма	Культурно-исторический центр "Бердский острог"	Проект туристско-культурного центра "Бердский острог" - создание нового туристского объекта с историческими элементами деревянного зодчества Бердского острога	г. Бердск		
3	Объект капитального строительства в области туризма	Туристско-экологический комплекс "Бердская лесная дача"	Туристско-экологический комплекс "Лесная дача" включает в себя палаточный городок ДООЦТ "Юность" и школьное лесничество "Лукоморье"	г. Бердск		
4	Объект капитального строительства в области туризма	Гостиничный комплекс	Гостиничное обустройство и предложения по активному отдыху в летний период на горнолыжном комплексе "Новососедово" на 500 мест	Искитимский район, ГК "Новососедово"		
5	Объект капитального строительства в области туризма	Туристический комплекс		Искитимский район		
6	Строительство крупного и комфортабельного туристского комплекса, для семейного отдыха на берегу Обского моря, с широким спектром оказываемых услуг активного отдыха, как в летнее, так и в зимнее время, - на 500 мест	Детский оздоровительный лагерь		Колыванский район, с. Юрт-Ора		
7	295 мест	Детский оздоровительный лагерь		Колыванский район, на оз. Черном, южнее Колывани		
8	295 мест	Дом отдыха для семей		Колыванский район, на оз. Устиново у с. Соколово		
9	(для родителей с детьми) 600 мест	База отдыха		Колыванский район, р.п. Колывань		
10	500 мест	Турбаза (с ночлегом)		Колыванский район, с. Вьюны		
11	50 мест	Турбаза (с ночлегом)		Колыванский район, с. Пихтовка		
12	50 мест	Турбаза (с ночлегом)	50 мест	Колыванский район, на правом берегу р. Чаус, западнее р.п. Колывань		
13	Объект капитального строительства в области туризма	Спортивная база (+ лыжная)		р.п. Колывань		
14	Объект капитального строительства в области туризма	Лыжная база		Колыванский район, на правом берегу р. Чаус, южнее р.п. Колывань		
15	Объект капитального строительства в области туризма	Лыжная база		Колыванский район, близ оз. Устиново у с. Соколово		
16	Объект капитального строительства в области туризма	Охот. база		В ур. Кашламский бор западнее д. Амба		
17	Объект капитального строительства в области туризма	Охот. база		Колыванский район, д. Пономаревка		
18	Объект капитального строительства в области туризма	Охот. база		Колыванский район, р.п. Колывань		
19	Объект капитального строительства в области туризма	Дом рыбака		Колыванский район, на оз. Каменное, севернее д. Чаус		
20	Объект капитального строительства в области туризма	Рекреационно-туристический комплекс	Строительство базы отдыха (кемпинга) в прибрежной территории водоема реки Большой Барлак на 100 чел.	Мошковский район		
21	Объект капитального строительства в области туризма	Туристический комплекс	50 - 100 мест	п. Горный, Тогучинский район		
22	Объект капитального строительства в области туризма	Туристический комплекс	50 - 100 мест	г. Тогучин		
23	Объект капитального строительства в области туризма	Туристический комплекс	50 - 100 мест	п. Мирный, Тогучинский район		
24	Объект капитального строительства в области туризма	Туристический комплекс	50 - 100 мест	п. Завьялово, Тогучинский район		
25	Объект капитального строительства в области туризма	Туристско-рекреационный парк		д. Шарап, Ордынский район		
26	Объект капитального строительства в области туризма	Спортивно-оздоровительный комплекс	200 мест с устройством пляжа	р.п. Ордынское, Ордынский район		
27	Объект капитального строительства в области туризма	Объекты экотуризма	Лыжные базы, водные стоянки, кемпинги
по 50 - 100 мест	Ордынский район, берег Обского водохранилища		
28	Объект капитального строительства в области туризма	Этнографический комплекс "Умревинский острог"		Мошковский район		
29	Объект капитального строительства в области туризма	Исторический город Колывань		г. Колывань		
30	Объект капитального строительства в области туризма	Санаторий-профилакторий	200 мест	Колыванский район, на юге р.п. Колывань у д. Большой Оеш		

1.9. Объекты капитального строительства регионального значения в области электроснабжения.

N п/п	Назначение объекта регионального значения	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории	
1	2	3	4	5	6	
IX	Объекты капитального строительства регионального значения в области электроснабжения	
1	Генерация электроэнергии	ТЭЦ-3 (реконструкция) (I-я очередь)	Установка автотрансформатора связи 220/110 кВ, 125 МВА	г. Новосибирск		
2	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Кировская" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ	г. Новосибирск		
3	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Вертковская" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2 x 40 МВА	г. Новосибирск		
4	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Центральная" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2 x 63 МВА	г. Новосибирск		
5	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Дзержинская" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ	г. Новосибирск		
6	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Сварная" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2 x 40 МВА	г. Новосибирск		
7	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Толмачевская" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ	г. Новосибирск		
8	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Горская" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2 x 40 МВА	г. Новосибирск		
9	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Барышевская" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2 x 40 МВА	Новосибирский район		
10	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Ефремовская" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2 x 40 МВА	г. Новосибирск		
11	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Кирзаводская" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2 x 40 МВА	г. Новосибирск		
12	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Обская" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2 x 40 МВА	г. Обь		
13	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Колывань" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2 x 25 МВА	п. Колывань		
14	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Вокзальная" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2 x 40 МВА	г. Новосибирск		
15	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Волочаевская" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2 x 25 МВА	г. Новосибирск		
16	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Театральная" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2 x 40 МВА	г. Новосибирск		
17	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Фрунзенская" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2 x 63 МВА	г. Новосибирск		
18	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Искитимская" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2 x 40 МВА	г. Искитим		
19	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Воинская" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2 x 40 МВА	г. Новосибирск		
20	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Васхнил" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2 x 40 МВА	Новосибирский район		
21	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Ордынская" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2 x 25 МВА	Ордынский район		
22	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Шлюзовая" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2 x 25 МВА	г. Новосибирск		
23	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Сокол" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2 x 16 МВА	Коченевский район		
24	Передача или распределение электрической энергии по проводам	ВЛ110 кВ, Ордынская - Кочки (I-я очередь)	110 кВ протяженностью 123 км	Ордынский район	Охранная зона - 20 м (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160)	
25	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Логопарк" (I-я очередь)	110 кВ, с трансформаторами 2 x 40 МВА	Новосибирский район		
26	Передача или распределение электрической энергии по проводам	Двухцепные заходы от ВЛ110 кВ, Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная (I-я очередь)	110 кВ протяженностью 4 x 1,7 км	Новосибирский район	Охранная зона - 20 м (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160)	
27	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Азимут" (I-я очередь)	110 кВ, с трансформаторами 2 x 6,3 МВА	Ордынский район		
28	Передача или распределение электрической энергии по проводам	Двухцепная ВЛ110 кВ заход от ВЛ 110 кВ, Ордынская - Кочки (I-я очередь)	110 кВ протяженностью 2 x 3,4 км	Ордынский район	Охранная зона - 20 м (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160)	
29	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Коченево-2" (I-я очередь)	110 кВ, с трансформаторами 2 x 25 МВА	Коченевский район		
30	Передача или распределение электрической энергии по проводам	Двухцепная ВЛ110 кВ заход от ВЛ 110 кВ, Дружная - Колывань (I-я очередь)	110 кВ протяженностью 2 x 4,4 км	Коченевский район	Охранная зона - 20 м (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160)	
31	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Северная" (комплексная реконструкция) (расчетный срок)	110 кВ	г. Новосибирск		
32	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110/10 кВ "Прибрежная" (расчетный срок)	110/10 кВ, с трансформаторами 2 x 16 МВА	г. Новосибирск		
33	Передача или распределение электрической энергии по проводам	Отпайки от одной цепи двухцепной КЛ 110 кВ, Правобережная - Челюскинская (расчетный срок)	110 кВ протяженностью 2,9 км	г. Новосибирск	Охранная зона - 20 м (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160)	
34	Передача или распределение электрической энергии по проводам	Отпайки от одной цепи двухцепной отпайки на ПС "Вокзальная" от ВЛ 110 кВ, Правобережная - Мясокомбинатская (расчетный срок)	110 кВ протяженностью 0,8 км	г. Новосибирск	Охранная зона - 20 м (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160)	
35	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110/10 кВ "Васхнил-2" (расчетный срок)	110/10 кВ, с трансформаторами 2 x 25 МВА	г. Новосибирск		
36	Передача или распределение электрической энергии по проводам	Отпайка от ВЛ 110 кВ, НГЭС - Тулинская (расчетный срок)	110 кВ	г. Новосибирск	Охранная зона - 20 м (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160)	
37	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110/10 кВ "Верх-Тула" (I-я очередь)	110/10 кВ, с трансформаторами 2 x 25 МВА	Новосибирский район		
38	Передача или распределение электрической энергии по проводам	Двухцепная ВЛ110 кВ заход от отпайки на ПС "Залив" (I-я очередь)	110 кВ протяженностью 2 x 9,5 км	Новосибирский район	Охранная зона - 20 м (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160)	
39	Передача или распределение электрической энергии по проводам	ВЛ 110 кВ, ТЭЦ-2 - Тулинская (реконструкция) (расчетный срок)	110 кВ	г. Новосибирск		
40	Передача или распределение электрической энергии по проводам	ВЛ 110 кВ, Восточная - Инская (реконструкция) (расчетный срок)	110 кВ	г. Новосибирск		
41	Передача или распределение электрической энергии по проводам	КВЛ 110 кВ, ТЭЦ-2 - Тепловая (реконструкция) (расчетный срок)	110 кВ	г. Новосибирск		
42	Передача или распределение электрической энергии по проводам	КВЛ 110, кВ ПП Библиотечный - Горская (реконструкция) (расчетный срок)	110 кВ	г. Новосибирск		
43	Передача или распределение электрической энергии по проводам	КВЛ 110, кВ ПП Библиотечный - Театральная (реконструкция) (расчетный срок)	110 кВ	г. Новосибирск		
44	Передача или распределение электрической энергии по проводам	ВЛ 110 кВ, Северная - Театральная (реконструкция) (расчетный срок)	110 кВ	г. Новосибирск		
45	Передача или распределение электрической энергии по проводам	ВЛ 110 кВ, Инская - Искитимская (реконструкция) (расчетный срок)	110 кВ	г. Новосибирск, Новосибирский, Искитимский районы, г. Искитим		
46	Передача или распределение электрической энергии по проводам	ВЛ 110 кВ, ТЭЦ-4 - Северная (реконструкция) (расчетный срок)	110 кВ	г. Новосибирск		
47	Передача или распределение электрической энергии по проводам	ВЛ 110 кВ, ТЭЦ-3 - Дружная, с отпайками на ТЭЦ-3 (реконструкция) (расчетный срок)	110 кВ	г. Новосибирск		
48	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 35 кВ, Верх-Тула (демонтаж) (I-я очередь)	35 кВ	Новосибирский район		
49	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110/10 кВ, Береговая (I-я очередь)	110/10 кВ, с трансформаторами 2 x 25 МВА	г. Новосибирск		
50	Передача или распределение электрической энергии по проводам	Двухцепная ВЛ110 кВ от ПС "Восточная" (I-я очередь)	110 кВ протяженностью 2 x 7,5 км	г. Новосибирск	Охранная зона - 20 м (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160)	
51	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110/10/6 кВ "Камышенская-2" (I-я очередь)	110/10/6 кВ, с трансформаторами 2 x 25 МВА	г. Новосибирск	СЗЗ - по расчету	
52	Передача или распределение электрической энергии по проводам	КВЛ 110 кВ, Восточная - ПП Библиотечный с отпайкой на ПС "Воинская" (I-я очередь)	110 кВ	г. Новосибирск	Охранная зона - 20 м (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160)	
53	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110/10 кВ "Морозово" (I-я очередь)	110/10 кВ, с трансформаторами 2 x 16 МВА	Искитимский район	СЗЗ - по расчету	
54	Передача или распределение электрической энергии по проводам	Заходы ВЛ110 кВ, Инская - Искитимская
(I-я очередь)	110 кВ	Искитимский район	Охранная зона - 20 м (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160)	
55	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110/10 кВ "Залив" (I-я очередь)	110/10 кВ, с трансформаторами 2 x 40 МВА	Новосибирский район	СЗЗ - по расчету	
56	Передача или распределение электрической энергии по проводам	Отпайка от ВЛ110 кВ, НГЭС - Тулинская-1, 2
(I-я очередь)	110 кВ	Новосибирский район	Охранная зона - 20 м (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160)	
57	Передача или распределение электрической энергии по проводам	ВЛ110 кВ, Восточная - Мостовая, с отпайкой на ПС 110/10/6 кВ "Камышинская" (I-я очередь)	110 кВ протяженностью 5,6 км	г. Новосибирск	Охранная зона - 20 м (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160)	
58	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Академическая-2" (I-я очередь)	110/10 кВ, с трансформаторами 2 x 63 МВА	Новосибирский район	СЗЗ - по расчету	
59	Передача или распределение электрической энергии по проводам	Питающая КЛ 110 кВ от ПС 220 кВ "Научная" (I-я очередь)	110 кВ	Новосибирский район	Охранная зона - 20 м (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160)	
60	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Доронинская" (I-я очередь)	110 кВ, с трансформаторами 2 x 16 МВА	Тогучинский район	СЗЗ - по расчету	
61	Передача или распределение электрической энергии по проводам	Двухцепная отпайка от ВЛ 110 кВ, Мурлыткино - Торсьма (I-я очередь)	110 кВ	Тогучинский район	Охранная зона - 20 м (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160)	
62	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ "Горловская" (реконструкция) (I-я очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2 x 10 МВА	Искитимский район		
63	Передача или распределение электрической энергии по проводам	Вторая линия ВЛ 35 кВ, Сокур - Барлак (I-я очередь)	35 кВ протяженностью 10,2 км	Мошковский район	Охранная зона - 20 м (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160)	
64	Преобразование и распределение электроэнергии	ТПС 35 кВ "Сокур" (реконструкция) (I-я очередь)	Установка 1 выключателя	Мошковский район		
65	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 35 кВ "Барлак" (реконструкция) (I-я очередь)	35 кВ, замена трансформаторов на 2 x 10 МВА	Мошковский район		
66	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 35 кВ "Бурмистрово" (реконструкция) (I-я очередь)	35/10 кВ, замена трансформатора на 4 МВА	Искитимский район		

1.10. Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области теплоснабжения.

N п/п	Назначение объекта регионального и местного значения	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории	
1	2	3	4	5	6	
X	Объекты капитального строительства регионального значения в области теплоснабжения	
1	Производство электрической и тепловой энергии	ТЭЦ-5
котлы ПТВМ-180, 5 шт. (перевод на сжигание газа) (I-я очередь)	Увеличение суммарной тепловой мощности до 900 Гкал/ч	г. Новосибирск	СЗЗ - по расчету	
2	Производство электрической и тепловой энергии	ТЭЦ-2 (реконструкция).
Вывод очереди 90 ата (3 турбоагрегата типа Т-20-90) (расчетный срок)	Будет уточнено при разработке специализированного проекта	г. Новосибирск		
3	Производство электрической и тепловой энергии	ТЭЦ-2 (реконструкция).
Перевод котлов очереди 90 ата на пониженные параметры пара (расчетный срок)	Будет уточнено при разработке специализированного проекта	г. Новосибирск		
4	Производство электрической и тепловой энергии	ТЭЦ-3 (реконструкция).
Вывод оборудования очередей 30 и 90 ата (расчетный срок)	Будет уточнено при разработке специализированного проекта	г. Новосибирск		
5	Производство электрической и тепловой энергии	ТЭЦ-4 (реконструкция).
Ввод котла КВГМ-140 (расчетный срок)	Увеличение тепловой мощности на 140 Гкал/ч	г. Новосибирск		
6	Производство электрической и тепловой энергии	ТЭЦ-4 (реконструкция).
Вывод оборудования очереди 90 ата (расчетный срок)	Будет уточнено при разработке специализированного проекта	г. Новосибирск		
7	Производство электрической и тепловой энергии	ТЭЦ-4 (реконструкция).
Ввод трех водогрейных котлов КВГМ-140 (расчетный срок)	Увеличение тепловой мощности на 420 Гкал/ч	г. Новосибирск		
8	Производство электрической и тепловой энергии	ТЭЦ-5 (реконструкция).
Перевод еще одного водогрейного котла ПТВМ-180 на сжигание газа (расчетный срок)	Увеличение тепловой мощности на 180 Гкал/ч	г. Новосибирск		
9	Производство электрической и тепловой энергии	ТЭЦ-5 (реконструкция).
Перевод последнего водогрейного котла ПТВМ-180 на сжигание газа (расчетный срок)	Увеличение тепловой мощности на 180 Гкал/ч	г. Новосибирск		
10	Производство электрической и тепловой энергии	ТЭЦ-6 (расчетный срок)	Проектная тепловая мощность - 1000 - 1100 Гкал/ч	Новосибирский район	СЗЗ - по расчету (ориентировочная - 1000 м)	
11	Производство электрической и тепловой энергии	ТЭЦ-6.
Ввод двух блоков Т-270/315-240 (расчетный срок)	Проектная тепловая мощность - 1000 - 1100 Гкал/ч	Новосибирский район	СЗЗ - по расчету	
	Объекты капитального строительства местного значения в области теплоснабжения	
12	Комплекс устройств для получения водяного пара под давлением (или горячей воды)	Калининская котельная.
Ввод водогрейного котла КВГМ-100 (I-я очередь)	Увеличение тепловой мощности на 100 Гкал/ч	г. Новосибирск	СЗЗ - по расчету	
13	Комплекс устройств для получения водяного пара под давлением (или горячей воды)	Котельная, Шлюз.
Ввод первой очереди с двумя котлами ПТВМ-30 (I-я очередь)	Увеличение тепловой мощности на 60 Гкал/ч	г. Новосибирск	СЗЗ - по расчету	
14	Комплекс устройств для получения водяного пара под давлением (или горячей воды)	Котельная "Спортивная".
Ввод первой очереди с двумя котлами КВТМ-20 (I-я очередь)	Увеличение тепловой мощности на 40 Гкал/ч	г. Новосибирск	СЗЗ - по расчету	
15	Комплекс устройств для получения водяного пара под давлением (или горячей воды)	Котельная ЗАО "СтройТЭКС".
Ввод котла КВГМ-30 (I-я очередь)	Увеличение тепловой мощности на 30 Гкал/ч	г. Новосибирск	СЗЗ - по расчету	
16	Транспортировка теплоносителя	Строительство участка теплотрассы от ТК-2-18-4 на ул. Обской до жилого района "Береговой" (I-я очередь)	2Ду 300 мм протяженностью 200 м	г. Новосибирск		
17	Транспортировка теплоносителя	Теплотрасса под Коммунальным мостом (реконструкция) (I-я очередь)	4 нитки Ду 700 мм протяженностью 1000 м	г. Новосибирск		
18	Транспортировка теплоносителя	Теплотрасса от ТК-5А-29 до ТК-5А-41 через Горский микрорайон (реконструкция) (I-я очередь)	2 Ду 500 мм протяженностью 610 м	г. Новосибирск		
19	Транспортировка теплоносителя	Теплотрасса от ПНС-12 до пав. 2 (реконструкция) (I-я очередь)	2 Ду 1000 мм протяженностью 650 м	г. Новосибирск		
20	Транспортировка теплоносителя	Теплотрасса от ТК-854-16 (ТЭЦ-3) до ТК-760А-12 (КРК) по ул. Северный проезд (I-я очередь)	2 Ду 500 мм протяженностью 208 м	г. Новосибирск		
21	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы между ТК-854А и теплотрассой по ул. Северный проезд (I-я очередь)	2 Ду 500 мм протяженностью 27 м	г. Новосибирск		
22	Размещение распределительной и контрольной трубопроводной арматуры	Тепловая камера между ТК-854 и ТК-854-2 (I-я очередь)	Будет уточнено при разработке специализированного проекта	г. Новосибирск		
23	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы по ул. Станционной от ТК-1749 (бывш. 1449)
(I-я очередь)	2 Ду 700 мм протяженностью 3000 м	г. Новосибирск		
24	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы по ул. Пархоменко от ТК-307-3 до ТК-400 (I-я очередь)	2 Ду 400 мм протяженностью 250 м	г. Новосибирск		
25	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы по ул. Плахотного от ТК-403 до ТК-207 (I-я очередь)	2 Ду 400 мм протяженностью 540 м	г. Новосибирск		
26	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-1482 на ул. Бийской до жилого массива на ул. Титова (I-я очередь)	2 Ду 500 мм протяженностью 1000 м	г. Новосибирск		
27	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-825А-3 на ул. Чигорина до жилого массива на ул. Гэсстроевской (I-я очередь)	2 Ду 200 мм протяженностью 300 м	г. Новосибирск		
28	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-414 на ул. Степной до ТК-510-6А на ул. Покрышкина (I-я очередь)	2 Ду 400 мм протяженностью 550 м	г. Новосибирск		
29	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-758а-4Б до ТК-758а-7Б по ул. Сибиряков-Гвардейцев (реконструкция) (I-я очередь)	С 2 Ду 400 мм на 2 Ду 700 мм протяженностью 660 м	г. Новосибирск		
30	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-760А до ТК-760А-12 по ул. Северный проезд (реконструкция) (I-я очередь)	2 Ду 500 мм протяженностью 1108 м	г. Новосибирск		
31	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-758А-7б до ТК-758а-10Б по ул. Зорге (реконструкция) (I-я очередь)	С 2 Ду 400 мм на 2 Ду 600 мм протяженностью 750 м	г. Новосибирск		
32	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-511-1 по ул. Ватутина до ТК-510-6А по ул. Покрышкина с переходом в проходном канале через проезжую часть ул. Сибиряков-Гвардейцев и ул. Покрышкина (реконструкция) (I-я очередь)	2 Ду 400 мм протяженностью 690 м	г. Новосибирск		
33	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-1913 до торгового здания на Мочищенском шоссе (I-я очередь)	2 Ду 300 мм протяженностью 750 м	г. Новосибирск		
34	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от теплотрассы по ул. Залесского до ТК-1210 (от ул. Залесского до ПНС-3) (I-я очередь)	2 Ду 700 мм протяженностью 1000 м	г. Новосибирск		
35	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от павильона N 2 до ТК-1122 по ул. Бородина
(I-я очередь)	1 Ду 300 мм протяженностью 250 м по обратному трубопроводу	г. Новосибирск		
36	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-1911 до ТК-1913 (реконструкция)
(I-я очередь)	С 2 Ду 200 мм на 2 Ду 300 мм протяженностью 190 м	г. Новосибирск		
37	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-0911 до ТК-0911А по ул. Выборной (I-я очередь)	2 Ду 500 мм протяженностью 500 м	г. Новосибирск		
38	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-0907 по ул. Выборной до ул. Сузунской (I-я очередь)	2 Ду 200 мм протяженностью 550 м	г. Новосибирск		
39	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ОП-129-4 до ПНС-11 и от ПНС-11 до ТК-2005 по ул. Национальной (I-я очередь)	4-й нитки 2 Ду 1000 мм протяженностью 4000 м	г. Новосибирск		
40	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-10 до ТК-805-18 по ул. Кирова от ул. Б. Богаткова до ул. Сакко и Ванцетти (I-я очередь)	2 Ду 700 мм протяженностью 531 м	г. Новосибирск		
41	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-0508 на ул. Б. Богаткова до спорткомплекса на ул. Кирпичная горка (по пойме р. Каменки) (I-я очередь)	2 Ду 1000 мм протяженностью 1300 м	г. Новосибирск		
42	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-2005 до ТК-0304 (по ул. Гусинобродское шоссе от Национальной до Кошурникова) (I-я очередь)	2 Ду 1000 мм протяженностью 900 м	г. Новосибирск		
43	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-2610 для теплоснабжения Ключ-Камышенского плато (I-я очередь)	2 Ду 500 мм протяженностью 1800 м	г. Новосибирск		
44	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ПНС-11 до ТК-0810 по ул. Лазурной (I-я очередь)	2 Ду 700 мм протяженностью 400 м	г. Новосибирск		
45	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-0616 до ТК-0628 по ул. Фрунзе (I-я очередь)	2 Ду 1000 мм протяженностью 1780 м	г. Новосибирск		
46	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы по ул. Национальной, связывающий ПНС-11 и ПНС-6 (реконструкция) (I-я очередь)	2 Ду 1000 мм протяженностью 900 м	г. Новосибирск		
47	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-0508 до ТК-0304 по ул. Б. Богаткова - ул. Кошурникова (реконструкция) (I-я очередь)	С 2 Ду 500 мм 2 Ду 700 мм на 2 Ду 1000 мм протяженностью 1550 м	г. Новосибирск		
48	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы по ул. Национальной, от ТК-0403 до пр. Дзержинского (реконструкция) (I-я очередь)	2 Ду 1200 мм протяженностью 2200 м	г. Новосибирск		
49	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы по ул. Толстого от ул. Б. Богаткова до ул. С. Шамшиных (реконструкция) (I-я очередь)	2 Ду 600 мм протяженностью 1400 м	г. Новосибирск		
50	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы по ул. Толстого от ТК-0508 по ул. Б. Богаткова до ТК-10 по ул. Кирова (реконструкция) (I-я очередь)	С 2 Ду 400 мм 2 Ду 500 мм на 2 Ду 700 мм протяженностью 2600 м	г. Новосибирск		
51	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы по ул. Б. Богаткова и ул. Кошурникова с расширением от ТК-0403 через ТК-0506 до ТК-0616 (реконструкция) (I-я очередь)	2 Ду 1000 мм протяженностью 2400 м	г. Новосибирск		
52	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-0104А до ТК-0911 по ул. Выборной (реконструкция) (I-я очередь)	2 Ду 800 мм протяженностью 3300 м	г. Новосибирск		
53	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от пав. 0401 до ТК-0403 по ул. Национальной, (реконструкция) (I-я очередь)	2 Ду 1200 мм протяженностью 210 м	г. Новосибирск		
54	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от КГК до п. 38 (I-я очередь)	2 Ду 800 мм протяженностью 2840 м	г. Новосибирск		
55	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от сп. пав. 40 до ТК кв. 033735 (I-я очередь)	2 Ду 700 мм протяженностью 1000 м	г. Новосибирск		
56	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от котельной КРК до жилмассива Акатуйский по ул. Петухова (I-я очередь)	2 Ду 600 мм протяженностью 2600 м	г. Новосибирск		
57	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от Южно-Чемской котельной (I-я очередь)	2 Ду 500 мм протяженностью 2500 м	г. Новосибирск		
58	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от 6 мкр. ТК-20 до 6 мкр. пав. 39 (реконструкция) (I-я очередь)	С 2 Ду 500 мм на 2 Ду 700 мм протяженностью 1150 м	г. Новосибирск		
59	Поддержание гидравлического режима в тепловой сети	ПНС-11 по ул. Доватора (I-я очередь)	2-я очередь	г. Новосибирск	СЗЗ - по расчету	
60	Поддержание гидравлического режима в тепловой сети	ПНС-2 на жилой массив Станиславский (реконструкция) (I-я очередь)	Будет уточнено при разработке специализированного проекта	г. Новосибирск		
61	Поддержание гидравлического режима в тепловой сети	ПНС-3, ул. Дуси Ковальчук, 276/5 (реконструкция) (I-я очередь)	G = 2500 м3/ч, H = 45 м	г. Новосибирск		
62	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Южно-Чемская котельная (реконструкция).
Ввод первой очереди с вводом котла КВГМ-50 (расчетный срок)	Увеличение тепловой мощности на 50 Гкал/ч	г. Новосибирск		
63	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Южно-Чемская котельная (реконструкция).
Ввод второй очереди с котлом КВГМ-100 (расчетный срок)	Увеличение тепловой мощности на 100 Гкал/ч	г. Новосибирск		
64	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Южно-Чемская котельная (реконструкция). Расширение вводом котла КВГМ-100 (расчетный срок)	Увеличение тепловой мощности на 100 Гкал/ч	г. Новосибирск		
65	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная, Шлюз (реконструкция).
Ввод второй очереди с котлом КВГМ-30 (расчетный срок)	Увеличение тепловой мощности на 30 Гкал/ч	г. Новосибирск		
66	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная, Шлюз (реконструкция).
Ввод третей очереди с котлом КВГМ-30 (расчетный срок)	Увеличение тепловой мощности на 30 Гкал/ч	г. Новосибирск		
67	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная, Шлюз (реконструкция).
Расширение вводом котла КВГМ-30 (расчетный срок)	Увеличение тепловой мощности на 30 Гкал/ч	г. Новосибирск		
68	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная "Прибрежная" (реконструкция).
Ввод первой очереди с одним котлом КВГМ-20 и двумя котлами КВГМ-30 (расчетный срок)	Увеличение тепловой мощности на 80 Гкал/ч	г. Новосибирск		
69	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная "Прибрежная" (реконструкция).
Расширение вводом котла КВГМ-20 (расчетный срок)	Увеличение тепловой мощности на 20 Гкал/ч	г. Новосибирск		
70	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная "Спортивная" (реконструкция).
Ввод второй очереди с котлом КВГМ-20 (расчетный срок)	Увеличение тепловой мощности на 20 Гкал/ч	г. Новосибирск		
71	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная "Спортивная" (реконструкция).
Расширение вводом котла КВГМ-20 (расчетный срок)	Увеличение тепловой мощности на 20 Гкал/ч	г. Новосибирск		
72	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная комбината "Восход" Росрезерва (реконструкция).
Ввод котла КВГМ-20 (расчетный срок)	Увеличение тепловой мощности на 20 Гкал/ч	г. Новосибирск		
73	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная "Звездная" Сибирьгазсервис (реконструкция).
Ввод четырех котлов LOCANO S815L (расчетный срок)	Будет уточнено при разработке специализированного проекта	г. Новосибирск		
74	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная N 18, Одоевского, 10 (реконструкция).
Вывод существующих котлов на угле (расчетный срок)	Будет уточнено при разработке специализированного проекта	г. Новосибирск		
75	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная N 18, Одоевского, 10 (реконструкция).
Ввод пяти котлов по 5 Гкал/ч на газе (расчетный срок)	Тепловая мощность котельной 25 Гкал/ч	г. Новосибирск		
76	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная "Березовая" (реконструкция).
Ввод двух котлов КВГМ-10 и двух котлов КВГМ-20 (расчетный срок)	Увеличение тепловой мощности на 60 Гкал/ч	г. Новосибирск		
77	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная ОАО "Сибирьсервис" (реконструкция).
Ввод двух котлов КВГМ-20 (расчетный срок)	Увеличение тепловой мощности на 40 Гкал/ч	г. Новосибирск		
78	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная "Кировская".
Перевод котельной в пиковый режим при сооружении ТЭЦ-6 (расчетный срок)	Котлы будут использоваться для догрева теплоносителя, поступающего от ТЭЦ	г. Новосибирск	СЗЗ - по расчету	
79	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-5а-41 на Горском жилом массиве до общественно-деловой застройки (расчетный срок)	2 Ду 500 мм протяженностью 1000 м	г. Новосибирск		
80	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от 2500-IV до ТК-2610
(расчетный срок)	2 Ду 1000 мм протяженностью 3000 м	г. Новосибирск		
81	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-Б спорткомплекса на ул. Кирпичная горка до ТК-42-А по ул. Лескова (расчетный срок)	2 Ду 1000 мм протяженностью 1400 м	г. Новосибирск		
82	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от пр. Дзержинского до о.п. 01405 параллельно с существующей теплотрассой (расчетный срок)	2 Ду 1000 мм протяженностью 1200 м	г. Новосибирск		
83	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ПНС-16 до района застройки "Усть-Инской" (расчетный срок)	2 Ду 600 мм и 1 Ду 800 мм протяженностью 1300 м	г. Новосибирск		
84	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-2610 до ПНС-16 (расчетный срок)	2 Ду 800 мм протяженностью 2800 м	г. Новосибирск		
85	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК на "Береговом" до планировочного квартала "Береговой" вдоль улицы Большевистской (расчетный срок)	2 Ду 800 мм протяженностью 3900 м	г. Новосибирск		
86	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от 6 мкр. пав. 6 до жил. массива на Мочищенском шоссе (расчетный срок)	2 Ду 500 мм протяженностью 700 м	г. Новосибирск		
87	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от павильона N 1 по ул. Ватутина до ТК-500 на ул. Котовского (реконструкция) (расчетный срок)	С 2 Ду 700 мм на 2 Ду 1000 мм протяженностью 455 м	г. Новосибирск		
88	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от павильона N 1 до ТК-5А-9А, от ТК-5А-9А до ТК-616 по ул. Планировочной, от ТК-616 до ТК-618А по ул. Котовского, от ТК-618А до ТК-629 на ул. Космической (реконструкция) (расчетный срок)	2 Ду 800 мм протяженностью 2400 м	г. Новосибирск		
89	Транспортировка теплоносителя	Первый Ленинский вывод ТЭЦ-3 (реконструкция).
От ТЭЦ-3 до ТК-1006(1) (расчетный срок)	2 Ду 1200 мм протяженностью 2180 м	г. Новосибирск		
90	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-1006(1) до ТК-1483 по ул. Пархоменко - Титова (реконструкция) (расчетный срок)	2 Ду 800 мм протяженностью 2850 м	г. Новосибирск		
91	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-1459 до ТК-1461 по ул. Невельского (реконструкция) (расчетный срок)	С 2 Ду 400 мм на 2 Ду 700 мм протяженностью 184 м	г. Новосибирск		
92	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-216 до ТК-316 по ул. Степной (реконструкция) (расчетный срок)	С 2 Ду 400 мм на 2 Ду 700 мм протяженностью 220 м	г. Новосибирск		
93	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-316 до ТК-319 по ул. Серафимовича (реконструкция) (расчетный срок)	С 2 Ду 250 мм на 2 Ду 700 мм протяженностью 200 м	г. Новосибирск		
94	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ПНС-10 до пав. 3 на площади Кондратюка по ул. Фрунзе (реконструкция) (расчетный срок)	На 2 Ду 1200 мм протяженностью 2100 м	г. Новосибирск		
95	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-0810 до ТК-0805 по ул. Лазурной (реконструкция) (расчетный срок)	На 2 Ду 700 мм протяженностью 850 м	г. Новосибирск		
96	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-п38 до 6 мкр. ТК-20 (реконструкция) (расчетный срок)	С 2 Ду 700 мм на 2 Ду 1000 мм протяженностью 754 м	г. Новосибирск		
97	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-758А-4Б до ТК-758А-15 по ул. Петухова (реконструкция) (расчетный срок)	С 2 Ду 500 мм на 2 Ду 700 мм протяженностью 1690 м	г. Новосибирск		
98	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТЭЦ-3 до жилых кварталов "Затон" и "Лесоперевалка" (реконструкция) (расчетный срок)	2 Ду 800 мм протяженностью 1600 м	г. Новосибирск		
99	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-2005 по ул. Дунаевского до планировочных кварталов "Северный" и "Мочищенское шоссе" (расчетный срок)	2 Ду 1000 мм протяженностью 7000 м	г. Новосибирск		
100	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-1130А по ул. Залесского до ТК-1903 (реконструкция) (расчетный срок)	С 2 Ду 500 мм на 2 Ду 700 мм протяженностью 240 м	г. Новосибирск		
101	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-Т1-1 до УТ-0106-6 (расчетный срок)	2 Ду 1000 мм протяженностью 1400 м	г. Новосибирск		
102	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от УТ-0106-6 до о.п. 129-5 (расчетный срок)	2 Ду 1000 мм протяженностью 2200 м	г. Новосибирск		
103	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от УТ-0106-6 до ТК-2 планировочного района "Береговой" (расчетный срок)	2 Ду 800 мм протяженностью 5400 м	г. Новосибирск		
104	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-0319 по ул. 3 Интернационала до ТК-7-22 (расчетный срок)	2 Ду 500 мм протяженностью 600 м	г. Новосибирск		
105	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от ТК-0601 (ПНС-6) по ул. Национальной до ТК-0602 по ул. Б. Богаткова (реконструкция) (расчетный срок)	С 2 Ду 1000 мм на 2 Ду 1200 мм протяженностью 200 м	г. Новосибирск		
106	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от Калининской газовой котельной до жилого мкр. В восточной части Калининского р-на (расчетный срок)	2 Ду 500 мм протяженностью 1200 м	г. Новосибирск		
107	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы от котельной "Прибрежная" для теплоснабжения квартала "Прибрежный" (расчетный срок)	2 Ду 500 мм протяженностью 750 м	г. Новосибирск		
108	Поддержание гидравлического режима в тепловой сети	ПНС-9 по ул. Бардина (расчетный срок)	p = 7500 м3/ч, H = 95 м	г. Новосибирск	СЗЗ - по расчету	
109	Поддержание гидравлического режима в тепловой сети	ПНС-16 (понизительная).
Теплоснабжение района застройки "Усть-Инской" (расчетный срок)	Производительность ~ 5000 м3/ч	г. Новосибирск	СЗЗ - по расчету	
110	Поддержание гидравлического режима в тепловой сети	ПНС-15, теплоснабжение района "Ключ-Камышенское Плато"	Будет уточнено при разработке специализированного проекта	г. Новосибирск	СЗЗ - по расчету	
111	Поддержание гидравлического режима в тепловой сети	Повысительно-понизительная насосная станция ПНС-1 (реконструкция для работы в сторону районов застройки "Береговой" и "Прибрежный") (расчетный срок)	Будет уточнено при разработке специализированного проекта	г. Новосибирск		
112	Поддержание гидравлического режима в тепловой сети	Понизительная ПНС-17 для работы в сторону района "Береговой" (расчетный срок)	Производительность 1500 м3/ч	г. Новосибирск	СЗЗ - по расчету	
113	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная N 1 "Новая" (реконструкция), установка и монтаж водогрейного котла N 3 КВГМ-50 (I-я очередь)	Увеличение тепловой мощности на 50 Гкал/ч	г. Бердск		
114	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная N 2 "Вега" (реконструкция) реконструкция котла N 7 КВТС-20 с переводом котла на сжигание газа (КВГМ-20) (I-я очередь)	Увеличение тепловой мощности на 8 Гкал/ч	г. Бердск		
115	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная N 1 "Новая" (модернизация), имеются технические и площадочные возможности по установке когенерационных установок (расчетный срок)	Будет уточнено при разработке специализированного проекта	г. Бердск		
116	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная N 2 "Вега" (модернизация), имеются технические и площадочные возможности по установке когенерационных установок (расчетный срок)	Будет уточнено при разработке специализированного проекта	г. Бердск		
117	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная завода НЗИВ (реконструкция), довести до проектной мощности турбины П-6-1,2-0,5 (I-я очередь)	Увеличение мощности турбины с 3 МВт до проектной 6 МВт	г. Искитим		
118	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная N 1 (реконструкция).
Расширение за счет дополнительной установки 2-х котлов производительностью по 4 Гкал/ч (I-я очередь)	Увеличение тепловой мощности на 8 Гкал/ч	г. Обь		
119	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Газовая котельная.
Строительство вместо угольной котельной N 2	Увеличение производительности до 17,5 Гкал/ч	г. Обь	СЗЗ - по расчету	
120	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Газовая котельная N 1.
Строительство вместо угольной котельной N 3 (I-я очередь)	Переключение тепловых нагрузок угольных котельных N 3 и N 7	г. Обь	СЗЗ - по расчету	
121	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная N 8 (реконструкция) (I-я очередь)	Сооружение сетей ГВС от бойлерной котельной	г. Обь		
122	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная N 5 (реконструкция) (I-я очередь)	Сооружение сетей ГВС от бойлерной котельной	г. Обь		
123	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная N 7.
Ул. Вокзальная, 48/1 (реконструкция) (расчетный срок)	Перевод котельной на природный газ	г. Обь		
124	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная ОПМС (реконструкция) (расчетный срок)	Перевод котельной на природный газ	г. Обь		
125	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная N 2/1 (расчетный срок)	Будет уточнено при разработке специализированного проекта	г. Обь	СЗЗ - по расчету	
126	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная N 6 (расчетный срок)	Будет уточнено при разработке специализированного проекта	г. Обь	СЗЗ - по расчету	
127	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная КЭЧ (реконструкция) (расчетный срок)	Перевод котельной на природный газ	г. Обь		
128	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная дома престарелых (реконструкция) (расчетный срок)	Перевод котельной на природный газ	г. Обь		
129	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Блочная котельная в районе бани (реконструкция) (расчетный срок)	Перевод котельной на природный газ	г. Обь		
130	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная н. п. Красный Яр (реконструкция) (I-я очередь)	Перевод котельной на природный газ	Новосибирский район		
131	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная н. п. Марусино (реконструкция) (I-я очередь)	Перевод котельной на природный газ	Новосибирский район		
132	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная н. п. Ленинское (реконструкция) (I-я очередь)	Перевод котельной на природный газ	Новосибирский район		
133	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная н. п. Ложок (реконструкция) (I-я очередь)	Перевод котельной на природный газ	Новосибирский район		
134	Совместная выработка электро- и теплоэнергии (когенерация)	Мини-ТЭС с. Ленинское (строительство).
Весь срок проектирования	Мощность не менее 360 МВт	Новосибирский район		
135	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные г.п. Линево (реконструкция) (I-я очередь)	Увеличение производительности до 223,1 Гкал/ч	Искитимский район		
136	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с/с Бурмистровский (реконструкция) (I-я очередь)	Увеличение производительности до 12,9 Гкал/ч	Искитимский район		
137	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с/с Быстровский (реконструкция) (I-я очередь)	Увеличение производительности до 23,8 Гкал/ч	Искитимский район		
138	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с/с Верх-Коенский (реконструкция) (I-я очередь)	Увеличение производительности до 20,2 Гкал/ч	Искитимский район		
139	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с/с Верх-Коенский (I-я очередь)	Производительность до 7,2 Гкал/ч	Искитимский район	СЗЗ - по расчету	
140	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с/с Гилевский (реконструкция) (I-я очередь)	Увеличение производительности до 18,3 Гкал/ч	Искитимский район		
141	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с/с Гилевский (I-я очередь)	Производительность до 6,3 Гкал/ч	Искитимский район	СЗЗ - по расчету	
142	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с/с Гусельниковский (реконструкция) (I-я очередь)	Увеличение производительности до 16,9 Гкал/ч	Искитимский район		
143	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с/с Евсинский (реконструкция) (I-я очередь)	Увеличение производительности до 45,2 Гкал/ч	Искитимский район		
144	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с/с Легостаевский (реконструкция) (I-я очередь)	Увеличение производительности до 17,8 Гкал/ч	Искитимский район		
145	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с/с Мичуринский (реконструкция) (I-я очередь)	Увеличение производительности до 24,7 Гкал/ч	Искитимский район		
146	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с/с Морозовский (реконструкция) (I-я очередь)	Увеличение производительности до 11,4 Гкал/ч	Искитимский район		
147	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с/с Преображенский (реконструкция) (I-я очередь)	Увеличение производительности до 17,9 Гкал/ч	Искитимский район		
148	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с/с Степной (реконструкция) (I-я очередь)	Увеличение производительности до 19,1 Гкал/ч	Искитимский район		
149	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с/с Тальменский (реконструкция) (I-я очередь)	Увеличение производительности до 16,9 Гкал/ч	Искитимский район		
150	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с/с Улыбинский (реконструкция) (I-я очередь)	Увеличение производительности до 16,5 Гкал/ч	Искитимский район		
151	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с/с Усть-Чемский (реконструкция) (I-я очередь)	Увеличение производительности до 16,0 Гкал/ч	Искитимский район		
152	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с/с Чернореченский (реконструкция) (I-я очередь)	Увеличение производительности до 37,3 Гкал/ч	Искитимский район		
153	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с/с Шибковский (реконструкция) (I-я очередь)	Увеличение производительности до 18,0 Гкал/ч	Искитимский район		
154	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Модульная газовая котельная р.п. Коченево (I-я очередь)	Будет уточнено при разработке специализированного проекта	Коченевский район	СЗЗ - по расчету	
155	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные р.п. Мошково (реконструкция) (I-я очередь)	Перевод котельных на природный газ	Мошковский район		
156	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Модульная котельная р.п. Мошково, ул. Западная (I-я очередь)	Будет уточнено при разработке специализированного проекта	Мошковский район	СЗЗ - по расчету	
157	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная ООО "ОТК-Партнер" р.п. Станционно-Ояшинский (реконструкция) (I-я очередь)	Капитальный ремонт с заменой двух котлов	Мошковский район		
158	Транспортировка теплоносителя	Участок тепловых сетей р.п. Станционно-Ояшинский (капитальный ремонт) (I-я очередь)	2,5 км	Мошковский район		
159	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Модульная котельная д. Балта (I-я очередь)	Будет уточнено при разработке специализированного проекта	Мошковский район	СЗЗ - по расчету	
160	Транспортировка теплоносителя	Участок тепловых сетей д. Балта (реконструкция) (I-я очередь)	350 м	Мошковский район		
161	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная п. Октябрьский (реконструкция) (I-я очередь)	Перевод котельной на природный газ	Мошковский район		
162	Транспортировка теплоносителя	Участок тепловых сетей п. Октябрьский (реконструкция) (I-я очередь)	1,0 км	Мошковский район		
163	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная п. Смоленский (реконструкция) (I-я очередь)	Будет уточнено при разработке специализированного проекта	Мошковский район		
164	Транспортировка теплоносителя	Участок тепловых сетей п. Смоленский (реконструкция) (I-я очередь)	6,0 км	Мошковский район		
165	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная "Гагарина" с. Ташара (реконструкция) (I-я очередь)	Замена 2-х котлов	Мошковский район		
166	Транспортировка теплоносителя	Участок тепловых сетей с. Ташара (капитальный ремонт) (I-я очередь)	1,0 км	Мошковский район		
167	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные р.п. Колывань
(реконструкция).
Перевод на природный газ (I-я очередь)	2 шт.	Колыванский район		
168	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с. Соколово (реконструкция).
Перевод на природный газ (I-я очередь)	1 шт.	Колыванский район		
169	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с. Скала (реконструкция).
Перевод на природный газ (I-я очередь)	4 шт.	Колыванский район		
170	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с/с Вьюнский (реконструкция) (I-я очередь)	Капитальный ремонт котлов и оборудования котельной	Колыванский район		
171	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные с/с Калининский (реконструкция) (I-я очередь)	Установка пылегазоочистного оборудования	Колыванский район		
172	Транспортировка теплоносителя	Участок теплотрассы котельной "Юность" от гостиницы до музыкальной школы р.п. Колывань (капитальный ремонт) (I-я очередь)	Протяженность - нет данных	Колыванский район		
173	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная "Черемушки" р.п. Колывань (модернизация) (I-я очередь)	Реконструкция оборудования с расширением	Колыванский район		
174	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Блочно-модульная котельная р.п. Колывань (I-я очередь)	Будет уточнено при разработке специализированного проекта	Колыванский район	СЗЗ - по расчету	
175	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельные р.п. Колывань (реконструкция) (I-я очередь)	Замена котлов	Колыванский район		
176	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Угольные котельные (реконструкция) (I-я очередь)	Перевод части угольных котельных на природный газ	Ордынский район		
177	Обеспечение потребителей отоплением и ГВС	Система теплоснабжения Буготакский с/с (реконструкция) (I-я очередь)	Увеличение производительности котельных до 18,6 Гкал/ч	Тогучинский район		
178	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная Репьевский с/с (I-я очередь)	Производительность - 3,4 Гкал/ч	Тогучинский район	СЗЗ - по расчету	
179	Обеспечение потребителей отоплением и ГВС	Система теплоснабжения Репьевский с/с (реконструкция) (I-я очередь)	Увеличение производительности котельных до 16,2 Гкал/ч	Тогучинский район		

1.11. Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области газоснабжения.

N п/п	Назначение объекта регионального и местного значения	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории	
1	2	3	4	5	6	
XI	Объекты капитального строительства регионального значения в области газоснабжения	
1	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления от ГРС-5 до расчетной точки (I-я очередь)	P <= 0,6 МПа Ду 600 мм протяженностью 4,716 км	г. Новосибирск, Новосибирский район,
г. Бердск	Санитарный разрыв - 200 м (приложение 1 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - новая редакция)	
2	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления (I-я очередь)	P <= 0,6 - 1,2 МПа протяженностью 60,9 км	г. Новосибирск	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
3	Транспортировка природного газа	Участок газопровода (реконструкция).
Увеличение диаметра для бесперебойного газоснабжения промтерритории, ограниченной улицами Попова, Вокзальной, Комсомольской (расчетный срок)	P <= 0,6 - 1,2 МПа, увеличение диаметра с Ду 150 мм до Ду 200 мм протяженностью 0,306 км	г. Бердск	Санитарный разрыв - 100 м (приложение 1 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - новая редакция)	
4	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления (расчетный срок)	P <= 0,6 МПа, общая протяженность - 96,288 км	г. Бердск	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
5	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления.
Весь срок проектирования	P <= 0,6 МПа, общая протяженность - 47,99 км	г. Искитим	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
6	Транспортировка природного газа	Газопроводы (реконструкция) замена ранее запроектированных диаметров газопроводов на большие диаметры.
Весь срок проектирования	В соответствии со схемой газоснабжения г. Оби	г. Обь	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
7	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Проложить от ГРС вектор до ГРП микрорайонов малоэтажной застройки.
Весь срок проектирования	P <= 0,6 МПа Ду 100 мм	р.п. Кольцово	Санитарный разрыв - 100 м (приложение 1 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - новая редакция)	
8	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Проложить от ГРС вектор до ГРУ промпредприятий.
Весь срок проектирования	P <= 0,6 МПа Ду 300 мм	р.п. Кольцово	Санитарный разрыв - 200 м (приложение 1 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - новая редакция)	
9	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления на ГГРП ЗАО "Верх-Тулинское" (Радужное), ГГРП п. Крупской, ГГРП с. Сурково (расчетный срок)	P <= - 1,2 МПа	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
10	Снижение давления газа	Головной газорегуляторный пункт (ГГРП) (расчетный срок)	Снижение давления с
P <= 1,2 МПа до P <= 0,6 МПа, 3 шт.	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
11	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Прокладка параллельного газопровода от ГРС-2 до ГГРП "Раздольное" (расчетный срок)	P <= - 1,2 МПа	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
12	Снижение давления газа	Головной газорегуляторный пункт (ГГРП "Раздольное") (расчетный срок)	Снижение давления с
P <= 1,2 МПа до P <= 0,6 МПа 1 шт.	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
13	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления от ГГРП с. Ярково до н. п. Ярково, Боровое, Прогресс, Береговое, Шилово, Пайвино, Сенчанка (I-я очередь)	P <= 0,6 МПа	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
14	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Проложить от ГРС-1 Верх-Тула до н. п. 8 Марта, Красный Восток (I-я очередь)	P <= 0,6 МПа	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
15	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Прокладка до р.п. Краснообск (расчетный срок)	P <= 0,6 МПа	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
16	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Проложить от ГРС Толмачево до н. п. Алексеевка, Новоозерный (I-я очередь)	P <= 0,6 МПа	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
17	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Проложить от ГРС Чик до н. п. Чистополье	P <= 0,6 МПа	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
18	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Проложить от ГРС-3 до н. п. Марусино (I-я очередь)	P <= 0,6 МПа	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
19	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления, проложить от ГРС очистные сооружения до н. п. Катковский, Воробьевский, Кудряшовский, Приобский (I-я очередь)	P <= 0,6 МПа	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
20	Снижение давления газа	Головной газорегуляторный пункт (ГГРП Сосновка, ГГРП Степной, ГГРП Кубовая)
(I-я очередь)	Снижение давления с
P <= 1,2 МПа до P <= 0,6 МПа, 3 шт.	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра подводящего газопровода	
21	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Проложить от ГРС Степной до н. п. Степной	P <= 0,6 МПа	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
22	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Проложить от ГРС Сокур до н. п. Барлак, Октябрьский, Барлакский, Мочище, Локти, Смоленский, Ленинский, Советский (I-я очередь)	P <= 0,6 МПа	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
23	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Проложить от ГРС-6 до н. п. Советский, Витаминка, Ленинский (I-я очередь)	P <= 0,6 МПа	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
24	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Проложить от ГРП Раздолье на н. п. Гусиный Брод (I-я очередь)	P <= 0,6 МПа	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
25	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Проложить от ГРС Заря до н. п. Шмаково (I-я очередь)	P <= 0,6 МПа	Новосибирский, Тогучинский районы	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
26	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Проложить от ГРС-5 до н. п. Шадриха (I-я очередь)	P <= 0,6 МПа	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
27	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Проложить от ГРС-5 до н. п. Каменка (расчетный срок)	P <= 0,6 МПа	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
28	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Проложить от ГРС ВНИИМБ до н. п. Барышево, Кольцово, Двуречье (I-я очередь)	P <= 0,6 МПа	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
29	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Проложить от ГРС ВНИИМБ до н. п. Барышево, Издревая, Крахаль, Двуречье, Междуречье, Железнодорожный, Березовка (расчетный срок)	P <= 0,6 МПа	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
30	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Проложить новый или заменить существующий от ГРС ВНИИМБ до ЗАО "СтройТЭКС", г. Новосибирск, ул. Приграничная, 1 (расчетный срок)	P <= 0,6 МПа Ду не менее 200 мм протяженностью 1670 м	Новосибирский район г. Новосибирск	Санитарный разрыв - 100 м (приложение 1 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - новая редакция)	
31	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления (расчетный срок)	P <= 0,6 МПа протяженностью 32,76 км	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
32	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
На мини-ТЭС с. Ленинское.
Весь срок проектирования	P <= 0,6 МПа протяженностью 5 км	Новосибирский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
33	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления.
Проложить от ГРС Черепановского цементного завода г. Искитима до с. Лебедевка, п. Черепановский, п. Рощинский и др.
Весь срок проектирования	P <= 0,6 МПа	Искитимский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
34	Транспортировка природного газа	Участки газопроводов высокого давления (реконструкция).
Увеличение диаметров газопроводов, проложенных от ГРС Электродного завода на ГРП с. Шибково и ГРП д. Евсино.
Весь срок проектирования	P <= 0,6 МПа, увеличение диаметров	Искитимский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
35	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления.
Весь срок проектирования	P <= 0,6 МПа, общая протяженность - 349,61 км	Искитимский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
36	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления.
Весь срок проектирования	P <= 1,2 МПа, общая протяженность - 434,31 км	Искитимский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
37	Снижение давления газа	Головной газорегуляторный пункт (ГГРП)
(расчетный срок)	Снижение давления с
P <= 1,2 МПа до P <= 0,6 МПа, 8 шт.	Искитимский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
38	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Прокладка параллельного газопровода от ГРС р.п. Чик до расчетной точки (I-я очередь)	P <= - 1,2 МПа, Ду 150 мм, протяженность - 5266 м	Коченевский район	Санитарный разрыв - 100 м (приложение 1 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - новая редакция)	
39	Обеспечение потребителей природным газом	Газификация с. Алексеевка (I-я очередь)	Предусмотреть от ГРС с. Толмачево	Коченевский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
40	Обеспечение потребителей природным газом	Газификация с. Прокудского (расчетный срок)	Предусмотреть от проектируемой ГРС МО Прокудского с/с	Коченевский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
41	Обеспечение потребителей природным газом	Газификация с. Катково, д. Буньково, п. Малый Чик, д. Крахалевка, новый поселок Кудряши, новый дачный поселок, с. Прокудское (расчетный срок)	Предусмотреть от проектируемой ГРС МО Прокудского с/с	Коченевский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
42	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления (расчетный срок)	P <= 0,6 МПа, протяженность - 185,11 км	Коченевский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
43	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Мошково на ГРП н. п. р.п. Мошково; п. Верх-Балта; с. Новомошковское; п. Горный, а также промышленные предприятия (расчетный срок)	P <= 0,6 МПа	Мошковский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
44	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Мошково на ГГРП Кошево (п. Кошево) (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Мошковский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
45	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Мошково на ГГРП Мошнино (п. Томилово, п. Сарапулка, с. Мошнино) (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Мошковский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
46	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Мошково на ГГРП Красногорский (п. Красногорский)
(расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Мошковский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
47	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Мошково на ГГРП Вороново (п. Ояш, п. Радуга, д. Балта, д. Вороново, п. Широкий Яр) (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Мошковский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
48	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Мошково на ГГРП Участок-Балта (Участок-Балта) (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Мошковский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
49	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Мошково на ГГРП Елтышево (с. Елтышево)
(расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Мошковский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
50	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Мошково на ГГРП Старый Порос (п. Кайлы, с. Старый Порос, д. Кузнецовка, д. Сарачевка, д. Умрева) (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Мошковский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
51	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Мошково на ГГРП Обской (п. Обской, туристические базы на берегу реки Обь) (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Мошковский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
52	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Мошково на ГГРП Ташара (с. Ташара) (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Мошковский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
53	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Мошково на ГГРП Дубровино (п. Дубровино, д. Белоярка, с. Успенка, ур. "Алферовское") (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Мошковский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
54	Снижение давления газа	Головной газорегуляторный пункт (ГГРП) (расчетный срок)	Снижение давления с
P <= 1,2 МПа до P <= 0,6 МПа, 11 шт.	Мошковский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
55	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Прокладка параллельного газопровода от ГРС Сокур до расчетной точки (I-я очередь)	P <= - 1,2 МПа Ду 200 мм, протяженность - 1212 м	Мошковский район	Санитарный разрыв - 100 м (приложение 1 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - новая редакция)	
56	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Проложить новый или заменить существующий от расчетной точки до п. Емельяновский (I-я очередь)	С Ду 100 мм на Ду 150 мм протяженностью 3,02 км	Мошковский район	Санитарный разрыв - 100 м (приложение 1 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - новая редакция)	
57	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Проложить параллельный газопровод от ГРС Сокур (расчетный срок)	Ду 300 мм протяженностью 9,244 км	Мошковский район	Санитарный разрыв - 200 м (приложение 1 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - новая редакция)	
58	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа протяженностью 101,24 км	Мошковский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
59	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления (расчетный срок)	P <= 0,6 МПа протяженностью 21,07 км	Мошковский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
60	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Проложить на ГРП с. Скала (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Колыванский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
61	Транспортировка природного газа	Газопровод высокого давления.
Проложить на ГРП свинокомплекса ОАО "Кудряшовское" (I-я очередь)	P <= 1,2 МПа	Колыванский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
62	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Ордынское на ГГРП Усть-Луковка (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
63	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Ордынское на ГГРП Сушиха (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
64	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Ордынское на ГГРП Рогалево (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
65	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Ордынское на ГГРП Кирза (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
66	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Ордынское на ГГРП Спирино (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
67	Снижение давления газа	Головной газорегуляторный пункт (ГГРП Усть-Луковка, ГГРП Сушиха, ГГРП Рогалево, ГГРП Филиппово, ГГРП Кирза, ГГРП Спирино) (расчетный срок)	Снижение давления с
P <= 1,2 МПа до P <= 0,6 МПа 6 шт.	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
68	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Ордынское на ГГРП Чернаково (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
69	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Ордынское на ГРП-6 (Чернаково) (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
70	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Ордынское на ГГРП Новый Шарап (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
71	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Ордынское на ГРП ООО "Партия" (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
72	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Ордынское на ГГРП Красный Яр (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
73	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Ордынское на ГРП Зерноток (Красный Яр) (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
74	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Ордынское на ГГРП Козиха (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
75	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Ордынское на ГГРП Березовка (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
76	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Ордынское на ГГРП Верх-Ирмень (расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
77	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Ордынское на ГГРП-1 (Верх-Ирмень)
(расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
78	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Ордынское на ГГРП Новопичугово
(расчетный срок)	P <= 1,2 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
79	Снижение давления газа	Головной газорегуляторный пункт (ГГРП Чернаково, ГГРП Петровский, ГГРП Новый Шарап, ГГРП Красный Яр, ГГРП Козиха, ГГРП Березовка, ГГРП Верх-Ирмень, ГГРП-1 (Верх-Ирмень), ГГРП Новопичугово) (расчетный срок)	Снижение давления с
P <= 1,2 МПа до P <= 0,6 МПа, 6 шт.	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
80	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Ордынское на ГРП Ордынское (расчетный срок)	P <= 0,6 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
81	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Ордынское на ГРП Ордынское (пристань) (расчетный срок)	P <= 0,6 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
82	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС Ордынское на ГРП Вагайцево (расчетный срок)	P <= 0,6 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
83	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от проектируемого ГГРП Верх-Ирмень на ГРП Верх-Ирмень (расчетный срок)	P <= 0,6 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
84	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от проектируемого ГГРП Верх-Ирмень на ГРП Поперечное (расчетный срок)	P <= 0,6 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
85	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от проектируемого ГГРП Верх-Ирмень на ГРП Плотниково (расчетный срок)	P <= 0,6 МПа	Ордынский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
86	Обеспечение потребителей природным газом	Газификация п. Горный, с. Буготак, с. Льниха (I-я очередь)	Предусмотреть от проектируемой ГРС "Заря" с выходным давлением
P <= 1,2 МПа	Тогучинский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
87	Обеспечение потребителей природным газом	Газификация с. Репьево, д. Шмаково, п. Самарский, с. Лекарственное, с. Карпысак, ст. Восточная, о.п. Паровозный, п. Пустынка (I-я очередь)	Предусмотреть от проектируемой ГРС "Заря" с выходным давлением
P <= 0,6 МПа	Тогучинский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
88	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления.
Проложить от проектируемого ГГРП Горный на н. п. п. Ермачиха, п. Никольский, Камнереченский щебеночный завод, р.п. Горный, п. Изынский, о.п. Отгонка (I-я очередь)	В соответствии со схемой газификации Ордынского района	Тогучинский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
89	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС "Заря" (I-я очередь)	P <= 0,6 МПа, протяженность - 40,13 км	Тогучинский район	Санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода	
	Объекты капитального строительства местного значения в области газоснабжения	
90	Транспортировка природного газа	Газопроводы низкого давления (I-я очередь)	Протяженность - 184,1 км	г. Новосибирск	Санитарный разрыв - 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
91	Обеспечение потребителей природным газом	Газификация потребителей I-й очереди (I-я очередь)	Подключение осуществлять в соответствии со специализированными проектами	г. Бердск	Санитарный разрыв - 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
92	Снижение давления газа	Газорегуляторный пункт (ГРП) (расчетный срок)	89 шт.	г. Бердск	Санитарный разрыв - 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
93	Обеспечение потребителей природным газом	Газификация потребителей (расчетный срок)	Подключение осуществлять в соответствии со специализированными проектами	г. Бердск	Санитарный разрыв - 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
94	Транспортировка природного газа	Кольцевой газопровод по ул. Новосибирской.
Весь срок проектирования	В соответствии со схемой газоснабжения г. Искитима	г. Искитим	Санитарный разрыв - 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
95	Снижение давления газа	Газорегуляторный пункт (ГРП).
Весь срок проектирования	31 шт.	г. Искитим	Санитарный разрыв - 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
96	Транспортировка природного газа	Газопроводы (реконструкция).
Весь срок проектирования	Замена существующих газопроводов на газопроводы большего диаметра	с. Толмачево	Санитарный разрыв - 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
97	Обеспечение потребителей природным газом	Газификация потребителей.
Весь срок проектирования	Подключение осуществлять в соответствии со специализированными проектами	г. Обь	Санитарный разрыв - 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
98	Снижение давления газа	Газорегуляторный пункт (ГРП-3) (расчетный срок)	В соответствии со схемой газификации г. Обь	г. Обь	Санитарный разрыв - 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
99	Снижение давления газа	Газорегуляторный пункт (ГРП-7) (расчетный срок)	В соответствии со схемой газификации г. Обь	г. Обь	Санитарный разрыв - 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
100	Снижение давления газа	Газорегуляторный пункт (ГРП-5 и ГРП-6 с. Орловка) (расчетный срок)	В соответствии с корректировкой схемы газификации Барышевского куста	Новосибирский район	Санитарный разрыв - 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
101	Снижение давления газа	Газорегуляторный пункт (ГРП N 1, ГРП N 2 и ГРП N 3 н. п. Барышево) (расчетный срок)	В соответствии с корректировкой схемы газификации Барышевского куста	Новосибирский район	Санитарный разрыв - 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
102	Обеспечение потребителей природным газом	Газификация потребителей I-й очереди (I-я очередь)	Подключение осуществлять в соответствии со специализированными проектами	Новосибирский район	Санитарный разрыв - 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
103	Обеспечение потребителей природным газом	Газификация потребителей на (расчетный срок)	Подключение осуществлять в соответствии со специализированными проектами	Новосибирский район	Санитарный разрыв - 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
104	Транспортировка природного газа	Закольцовка газопроводов (I-я очередь, расчетный срок)	В соответствии со схемой газоснабжения Мошковский район	Мошковский район	Санитарный разрыв - 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
105	Снижение давления газа	Газорегуляторный пункт (ГРП с. Скала) (расчетный срок)	В соответствии со схемой газификации Колыванского района	Колыванский район	Санитарный разрыв - 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
106	Снижение давления газа	Газорегуляторный пункт (ГРП свинокомплекса ОАО "Кудряшовское") (I-я очередь)	В соответствии со схемой газификации Колыванского района	Колыванский район	Санитарный разрыв - 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
107	Снижение давления газа	Газорегуляторный пункт (ГРП-6 (Чернаково), ГРП ООО "Партия", ГРП Зерноток (Красный Яр) (расчетный срок)	В соответствии со схемой газификации Ордынского района	Ордынский район	Санитарный разрыв - 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
108	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления.
Проложить от проектируемого ГГРП Буготак на н. п. с. Буготак, ст. Буготак, ст. Изынский, д. Калаганово, п. Инской (I-я очередь)	В соответствии со схемой газификации Тогучинского района	Тогучинский район	Санитарный разрыв - 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
109	Транспортировка природного газа	Газопроводы высоко давления.
Проложить от проектируемого ГГРП Буготак на н. п. с. Льниха, п. Боровушка, с. Новомотково (I-я очередь)	В соответствии со схемой газификации Тогучинского района	Тогучинский район	Санитарный разрыв - 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
110	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления от ГРС "Заря" (I-я очередь)	P <= 1,2 МПа, протяженность - 37,87 км	Тогучинский район	Санитарный разрыв 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) - приложение 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	

1.12. Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области средств связи.

N п/п	Назначение объекта регионального и местного значения	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории	
1	2	3	4	5	6	
XII	Объекты капитального строительства регионального значения в области средств связи	
1	Вид коммуникационной техники	Повышение мощности стационарной телефонной сети в сельской местности (I-я очередь)	Приближение плотности номеров к городскому уровню - 32 номера на 100 человек	Сельские поселения Новосибирской агломерации		
2	Вид коммуникационной техники	Телефонная сеть общего пользования (модернизация).
Весь срок проектирования	Увеличение номерной емкости	г. Искитим		
3	Полностью цифровые коммутация и управление	Цифровые телефонные станции.
Весь срок проектирования	Замена аналогового оборудования на цифровое	г. Искитим		
4	Носитель, информационная среда	Продвижение новых услуг связи (I-я очередь)	Интернет	г. Искитим		
5	Полностью цифровые коммутация и управление	Цифровые телефонные станции.
Весь срок проектирования	Замена аналогового оборудования на цифровое	г. Обь		
6	Полностью цифровые коммутация и управление	АТСЭ-366 (расширение) (I-я очередь)	На 2000 номеров	р.п. Кольцово		
7	Полностью цифровые коммутация и управление	АТСЭ-366 (расширение) (расчетный срок)	На 3000 номеров	р.п. Кольцово		
8	Сеть проводного вещания	Кабельная радиотрансляционная сеть.
Весь срок проектирования	Прокладка кабеля в отдельном канале	р.п. Кольцово		
9	Совокупность технических устройств, обеспечивающих распространение сигналов от передатчика к приемнику	Линия связи, канализация (I-я очередь)	От н. п. Ложок до н. п. Каменушка	Новосибирский район		
10	Совокупность технических устройств, обеспечивающих распространение сигналов от передатчика к приемнику	Линия связи, канализация (I-я очередь)	От н. п. Ложок до н. п. Шадриха	Новосибирский район		
11	Совокупность технических устройств, обеспечивающих распространение сигналов от передатчика к приемнику	Линия связи, канализация (I-я очередь)	От АТС пригородного узла до н. п. Каинская Заимка	Новосибирский район		
12	Полностью цифровые коммутация и управление	Цифровые телефонные станции.
Весь срок проектирования	Замена аналогового оборудования на цифровое с увеличением монтированной емкости	Коченевский район		
13	Полностью цифровые коммутация и управление	Цифровые телефонные станции.
Весь срок проектирования	Замена аналогового оборудования на цифровое с выходом на междугороднюю сеть	Мошковский район		
14	Беспроводной способ соединения	Радиодоступ (расчетный срок)	Внедрение сети широкополосного радиодоступа	Колыванский район		
15	Совокупность технических устройств, обеспечивающих распространение сигналов от передатчика к приемнику	Транспортная сеть связи (ТСС) сельская (расчетный срок)	Построение ТСС по структуре "звезда"	Колыванский район		
16	Технологии, связанные с цифровой информацией	Цифровые технологии (I-я очередь)	Переход от аналогового телевидения к цифровому	Колыванский район		
17	Радиовещательная технология	Высококачественное УКВ вещание (I-я очередь)	Увеличение мощности радиопередающей аппаратуры (увеличение количества радиопрограмм)	Колыванский район	СЗЗ и ЗОЗ - по расчету	
18	Для расширения зоны охвата линии радиопередачи	Антенно-мачтовые сооружения (АМС).
Покрытие р.п. Колывань, п. Скала, п. Большой Оеш (I-я очередь)	Высота до 70 м	Колыванский район	СЗЗ и ЗОЗ - по расчету	
19	Полностью цифровые коммутация и управление	Цифровые телефонные станции (расчетный срок)	Замена аналогового оборудования на цифровое (АТС Si 000)	Ордынский район		
20	Полностью цифровые коммутация и управление	Цифровые телефонные станции.
С. Вагайцево, с. Козиха (I-я очередь)	Замена аналогового оборудования на цифровое (АТС Si 000)	Ордынский район		
21	Беспроводной способ соединения	Радиодоступ (расчетный срок)	Внедрение сети широкополосного радиодоступа	Ордынский район		
22	Совокупность технических устройств, обеспечивающих распространение сигналов от передатчика к приемнику	Транспортная сеть связи (ТСС) сельская (расчетный срок)	Построение ТСС по структуре "звезда"	Ордынский район		
23	Технологии, связанные с цифровой информацией	Цифровые технологии (I-я очередь)	Переход от аналогового телевидения к цифровому	Ордынский район		
24	Радиовещательная технология	Высококачественное УКВ вещание (I-я очередь)	Увеличение мощности радиопередающей аппаратуры (увеличение количества радиопрограмм)	Ордынский район	СЗЗ и ЗОЗ - по расчету	
25	Для расширения зоны охвата линии радиопередачи	Антенно-мачтовые сооружения (АМС).
Покрытие п. Петровский, Усть-Луковка, Верх-Алеус, Верх-Чик (I-я очередь)	Высота до 70 м	Ордынский район	СЗЗ и ЗОЗ - по расчету	
26	Передача информации в оптическом диапазоне	Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) д. Долгово (I-я очередь)		Тогучинский район		
27	Совокупность технических устройств, обеспечивающих распространение сигналов от передатчика к приемнику	Линии связи кабельные, Буготак - Льниха (I-я очередь)	Замена воздушных линий связи на кабельные протяженностью 12 км	Тогучинский район		
28	Совокупность технических устройств, обеспечивающих распространение сигналов от передатчика к приемнику	Линии связи кабельные, Льниха - Репьево (I-я очередь)	Замена воздушных линий связи на кабельные протяженностью 14 км	Тогучинский район		
29	Создание максимальной зоны покрытия и транспортных узлов	Антенно-мачтовые сооружения (АМС) ст. Буготак (I-я очередь)	ТЕЛЕ-2 (ЗАО "Кемеровская мобильная связь"), 180 м2	Тогучинский район	СЗЗ и ЗОЗ - по расчету	
30	Создание максимальной зоны покрытия и транспортных узлов	Антенно-мачтовые сооружения (АМС) с. Льниха (I-я очередь)	ОАО "МТС", 108 м2	Тогучинский район	СЗЗ и ЗОЗ - по расчету	
	Объекты капитального строительства местного значения в области средств связи	
31	Единая сеть, способная передавать голос, видеоизображения и данные	Мультисервисная сеть (развитие) (I-я очередь)	Обеспечение всеми телекоммуникационными услугами	г. Новосибирск, г. Бердск, г. Искитим, Искитимский район		
32	Вид коммуникационной техники	Телефонная сеть общего пользования (модернизация) (I-я очередь)	Увеличение номерной емкости	г. Бердск		
33	Носитель, информационная среда	Продвижение новых услуг связи (I-я очередь)	Интернет	г. Бердск		
34	Местная телефонная связь, доступ к внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи	Повышение мощности стационарной телефонной связи (I-я очередь)	150 единиц на 1000	Тогучинский район		
35	Местная телефонная связь, доступ к внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи	Повышение мощности стационарной телефонной связи (расчетный срок)	320 единиц на 1000	Тогучинский район		

1.13. Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области водоснабжения и водоотведения.

N п/п	Назначение объекта регионального и местного значения	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории	
1	2	3	4	5	6	
XIII	Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области водоснабжения	
Городской округ г. Новосибирск	
1	Подача питьевой воды в г. Новосибирск и в г. Обь в случае ЧС (I-я очередь).
Подача дополнительных объемов питьевой воды в левобережную часть г. Новосибирска и в г. Обь (расчетный срок)	Обской водозабор Водозаборные и очистные сооружения	Производительность - 50,0 тыс. м3/сут.	Новосибирский муниципальный район, в 2 км на юго-восток от г. Обь	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
2	Подача питьевой воды в г. Новосибирск и в г. Обь	Водовод от Обского водозабора (I-я очередь)	Диаметр 500:800 мм общей протяженностью 9 км	Новосибирский муниципальный район	Санитарно-защитная полоса водовода - 10 м, при наличии грунтовых вод - не менее 50 м	
3	Очистка питьевой воды	Водозаборные и очистные сооружения НФС-1, НФС-5, НФС-3 (реконструкция)	Общая производительность водозаборных и очистных сооружений после реконструкции - 900 тыс. м3/сут. (I-я очередь) и 909 тыс. м3/сут. (расчетный срок)	Городской округ г. Новосибирск		
4	Подача дополнительных объемов питьевой воды в Академгородок СО РАН	Водозаборные сооружения Береговой-II (I-я очередь)	Производительность - 4,4 тыс. м3/сут.	Городской округ г. Новосибирск, Советский район, в 2,0 км на юго-запад от Академгородка СО РАН	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
5	Очистка питьевой воды водозаборов Береговой-I и Береговой-II	Станция обезжелезивания (реконструкция) (I-я очередь)	Производительность - 13,0 тыс. м3/сут.	Городской округ г. Новосибирск, Советский район		
6	Подача питьевой воды в г. Новосибирск в случае ЧС	Водозаборные сооружения на базе Соколово - Крохалевского участка МПВ (I-я очередь)	Производительность - 70,8 тыс. м3/сут.	Колыванский, Коченевский муниципальные районы, 25 км северо-западнее г. Новосибирска	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
7	Подача питьевой воды в г. Новосибирск в случае ЧС	Водозаборные сооружения на базе Восточно-Кудряшовского участка МПВ (I-я очередь)	Производительность - 45,0 тыс. м3/сут.	Новосибирский муниципальный район, 13 км севернее левобережной части г. Новосибирска	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
8	Увеличение пропускной способности системы водоснабжения	Водоводы, водопроводные сети и дюкера (I-я очередь, расчетный срок)	Протяженность порядка 496,0 км	Городской округ г. Новосибирск	Санитарно-защитная полоса водовода 10 м (20 м - при диаметре водовода более 1000 мм), при наличии грунтовых вод - не менее 50 м независимо от диаметра	
9	Увеличение пропускной способности системы водоснабжения	Водопроводные насосные станции (I-я очередь, расчетный срок)	Строительство - 9 шт.;
реконструкция - 14 шт.	Городской округ г. Новосибирск	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
Городской округ г. Бердск	
10	Очистка воды и подача дополнительных объемов питьевой воды в г. Бердск	Насосно-фильтровальная станция НФС-2 (реконструкция со строительством сооружений первой ступени очистки - горизонтальные отстойники и реконструкция контактных осветлителей в скорые фильтры) (I-я очередь)	Производительность - 30,0 тыс. м3/сут.	Городской округ г. Бердск	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
11	Подача и очистка питьевой воды	Насосно-фильтровальная станция НФС (I-я очередь)	Производительность - 40,0 тыс. м3/сут.	Городской округ г. Бердск	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
12	Подача дополнительных объемов питьевой воды	Магистральные водоводы от НФС-2 по ул. Космической до ул. Искитимской - Урицкого	Две нитки диаметром по 800 мм каждая	Городской округ г. Бердск	Санитарно-защитная полоса водовода - 10 м, при наличии грунтовых вод - не менее 50 м	
13	Увеличение пропускной способности системы водоснабжения г. Бердска	Водоводы и водопроводные сети (I-я очередь, расчетный срок)	Протяженность порядка 35,0 км	Городской округ г. Бердск	Санитарно-защитная полоса водовода 10 м (20 м - при диаметре водовода более 1000 мм), при наличии грунтовых вод - не менее 50 м независимо от диаметра	
14	Подача питьевой воды в г. Бердске в случае ЧС	Водозаборные сооружения на базе Речкуновского участка МПВ (I-я очередь)	Производительность - 8,3 тыс. м3/сут.	Новосибирский муниципальный район, северо-западная окраина г. Бердска	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
Городской округ г. Искитим	
15	Очистка воды и подача дополнительных объемов питьевой воды в г. Искитиме	Водозаборные и очистные сооружения НФС (реконструкция) (I-я очередь)	Производительность - 50,0 тыс. м3/сут.	Городской округ г. Искитим	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
16	Подача питьевой воды в г. Искитиме в случае ЧС	Водозаборные сооружения на базе Искитимского участка МПВ (I-я очередь)	Производительность -  27,7 тыс. м3/сут.	Искитимский муниципальный район, 7 км восточнее г. Искитима	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
Городской округ г. Обь	
17	Увеличение пропускной способности системы водоснабжения левобережной части г. Новосибирска и создание резервной мощности водоснабжения г. Оби	Водовод по ул. Связистов (I-я очередь)	Диаметр - 1000 мм, протяженность - 1,3 км	Городской округ г. Новосибирск, городской округ г. Обь	Санитарно-защитная полоса водовода - 10 м, при наличии грунтовых вод - не менее 50 м	
18	Создание резервной мощности водоснабжения г. Оби	Водовод по ул. Широкой перспективной площадки Ереснинской (I-я очередь)	Диаметр - 1000 мм	Городской округ г. Новосибирск,
городской округ г. Обь	Санитарно-защитная полоса водовода - 10 м, при наличии грунтовых вод - не менее 50 м	
Городской округ р.п. Кольцово	
19	Увеличение пропускной способности системы водоснабжения р.п. Кольцово	Строительство кольцевого водопровода (I-я очередь)	Диаметр - 150 - 300 мм протяженность 10 км	Городской округ р.п. Кольцово	Санитарно-защитная полоса водовода - 10 м, при наличии грунтовых вод - не менее 50 м	
Новосибирский муниципальный район	
20	Подача питьевой воды в р.п. Краснообск в случае ЧС	Водозаборные сооружения на базе Огурцовского участка МПВ (I-я очередь)	Производительность - 12,0 тыс. м3/сут.	Новосибирский муниципальный район, восточная окраина р.п. Краснообск	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
21	Надежное обеспечение населения муниципального района питьевой водой	Объекты водоснабжения: водозаборные и, водопроводные сооружения, водоводы и водопроводные сети (строительство и реконструкция) (I-я очередь, расчетный срок)	Определяется специализированным проектом по каждому населенному пункту	Все сельские советы Новосибирского муниципального района	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
22	Очистка питьевой воды	Водопроводные очистные сооружения (I-я очередь, расчетный срок)	Определяется специализированным проектом по каждому населенному пункту	Все сельские советы Новосибирского муниципального района	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
Искитимский муниципальный район	
23	Подача питьевой воды в р.п. Линево в случае ЧС	Водозаборные сооружения на базе Линевского участка МПВ (I-я очередь)	Производительность - 5,0 тыс. м3/сут.	Искитимский муниципальный район, в 3 км на юго-запад от р.п. Линево	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
24	Подача питьевой воды в с. Морозово	Водозабор и очистные сооружения на базе Морозовского участка МПВ (расчетный срок)	Производительность - 4,6 тыс. м3/сут.	Искитимский муниципальный район, в 2 км на восток от с. Морозово	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
25	Подача и транспортировка питьевой воды	Подающий водовод и водопроводные сети (реконструкция) (I-я очередь)	Производительность - 16,0 тыс. м3/сут.	Искитимский муниципальный район
пгт Линево	Санитарно-защитная полоса водовода 10 м (20 м - при диаметре водовода более 1000 мм), при наличии грунтовых вод - не менее 50 м независимо от диаметра	
26	Подключение к централизованной системе водоснабжения объектов проектируемого индустриального парка	Водопроводные сети (I-я очередь, расчетный срок)	Параметры определяются специальным проектом	Искитимский муниципальный район пгт Линево	Санитарно-защитная полоса водовода - 10 м (20 м - при диаметре водовода более 1000 мм), при наличии грунтовых вод - не менее 50 м независимо от диаметра	
27	Очистка питьевой воды	Водопроводные очистные сооружения (I-я очередь)	Производительность - 15,0 тыс. м3/сут.	Искитимский муниципальный район пгт Линево	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
28	Подача и транспортировка питьевой воды	Водозаборные и водопроводные сооружения, водоводы и водопроводные сети (строительство и реконструкция) (I-я очередь, расчетный срок)	Производительность от 300 до 2200 м3 в сутки	Искитимский муниципальный район, все сельсоветы	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
Коченевский муниципальный район	
29	Обеспечение надежного водоснабжения населенных пунктов водой нормативного качества	Водозаборные и водопроводные сооружения, водоводы и водопроводные сети (строительство и реконструкция) (I-я очередь)	Определяется специальным проектом	Коченевский муниципальный район Сельские советы Прокудский, Шагаловский, Чистопольский, Совхозный, Леснополянский, Краснотальский	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
30	Очистка питьевой воды	Водопроводные очистные сооружения (I-я очередь, расчетный срок)	Определяется специальным проектом	Коченевский муниципальный район, все сельсоветы	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
31	Очистка питьевой воды	Водопроводные очистные сооружения р.п. Коченево (I-я очередь)	Определяется специальным проектом	Коченевский муниципальный район, р.п. Коченево	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
32	Транспортировка питьевой воды	Кольцевой водопровод (I-я очередь)	Протяженность - 4,0 км	Коченевский муниципальный район, р.п. Коченево	Санитарно-защитная полоса водовода - 10 м (20 м - при диаметре водовода более 1000 мм), при наличии грунтовых вод - не менее 50 м независимо от диаметра	
33	Очистка питьевой воды	Водопроводные очистные сооружения р.п. Чик (I-я очередь)	Определяется специальным проектом	Коченевский муниципальный район, р.п. Чик	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
34	Подача питьевой воды в р.п. Коченево	Водозабор на базе Коченевско-Западного участка МПВ (расчетный срок)	Производительность - 14,0 тыс. м3/сут.	Коченевский муниципальный район
в 1,0 км на запад от западной окраины р.п. Коченево	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
Мошковский муниципальный район	
35	Обеспечение надежного водоснабжения населенных пунктов водой нормативного качества	Водозаборные и водопроводные сооружения, водоводы и водопроводные сети (строительство и реконструкция) (I-я очередь, расчетный срок)	Определяется специальным проектом	Мошковский муниципальный район, все сельсоветы	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
36	Очистка питьевой воды	Водопроводные очистные сооружения (I-я очередь, расчетный срок)	Определяется специальным проектом	Мошковский муниципальный район, все сельсоветы	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
37	Очистка питьевой воды	Водопроводные очистные сооружения р.п. Мошково (I-я очередь)	Определяется специальным проектом	Мошковский муниципальный район, р.п. Мошково	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
38	Очистка питьевой воды	Водопроводные очистные сооружения р.п. Ст. Ояшинский (I-я очередь)	Определяется специальным проектом	Мошковский муниципальный район, р.п. Ст. Ояшинский	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
39	Подача питьевой воды в р.п. Мошково	Водозабор на базе Старопоросского участка МПВ (расчетный срок)	Производительность - 5,9 тыс. м3/сут.	Мошковский муниципальный район в 8,0 км на северо-запад от р.п. Мошково	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
Колыванский муниципальный район	
40	Очистка питьевой воды	Водопроводные очистные сооружения р.п. Колывань	Производительность - 5,0 тыс. м3/сут. (I-я очередь); 10,0 тыс. м3/сут. (расчетный срок)	Колыванский муниципальный район, р.п. Колывань	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
41	Подача питьевой воды для нужд р.п. Колывань (проектируемый завод геофизического приборостроения и жилого поселка)	Подземный водозабор на базе Оешинско-Соколовского участка МПВ (расчетный срок)	Производительность - 2,4 тыс. м3/сут., с возможностью развития по запасам подземных вод до 21,6 тыс. м3/сут.	Колыванский муниципальный район, в 7 км на юго-запад от р.п. Колывань	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
Ордынский муниципальный район	
42	Обеспечение надежного водоснабжения населенных пунктов водой нормативного качества	Водозаборные и водопроводные очистные сооружения, водонапорные башни, водоводы и водопроводные сети (строительство и реконструкция) (I-я очередь, расчетный срок)	Определяется специальным проектом	Ордынский муниципальный район р.п. Ордынское и сельские советы: Новопичуговский, Нижнекаменский, Верх-Ирменский, Козихинский, Красноярский, Усть-Луковский, Вагайцевский, Кирзинский, Устюжанинский, Верх-Алеусский, Спиринский и Чингисский	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
43	Подача питьевой воды в р.п. Ордынское, с. Вагайцево и п. Чернаково	Поверхностный водозабор из р. Обь, очистные сооружения и групповой водопровод (I-я очередь)	Производительность - 6,5 тыс. м3/сут.	Ордынский муниципальный район	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
44	Подача питьевой воды в с. Усть-Алеус и д. Антоново	Поверхностный водозабор из р. Обь, очистные сооружения и групповой водопровод (расчетный срок)	Производительность - 120 м3/сут.	Ордынский муниципальный район	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
45	Подача питьевой воды в д. Новый Шарап; с. Кирза; с. Красный Яр; с. Спирино и с. Новопичугово	Поверхностные водозаборы из р. Обь, очистные сооружения и водопроводные сети (расчетный срок)	Производительность - 300:1000 м3/сут.	Ордынский муниципальный район	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
46	Подача питьевой воды в с. Верх-Ирмень, д. Поперечное и д. Плотниково	Подземный водозабор, очистные сооружения и групповой водопровод (I-я очередь)	Производительность - 2,6 тыс. м3/сут.	Ордынский муниципальный район	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
47	Подача питьевой воды в с. Усть-Луковка, д. Сушиха	Подземный водозабор, очистные сооружения и групповой водопровод (расчетный срок)	Производительность - 400 м3/сут.	Ордынский муниципальный район	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
48	Транспортировка питьевой воды в с. Средний Алеус, д. Пушкарево, д. Устюжанино и с. Верх-Алеус	Групповой водопровод из подземного источника (расчетный срок)	Производительность - 500 м3/сут.	Ордынский муниципальный район	Санитарно-защитная полоса водовода 10 м (20 м - при диаметре водовода более 1000 мм), при наличии грунтовых вод - не менее 50 м независимо от диаметра	
Тогучинский муниципальный район	
49	Очистка питьевой воды	Водопроводные очистные сооружения р.п. Горный (реконструкция) (I-я очередь)	Производительность - 7,0 тыс. м3/сут.	Тогучинский муниципальный район, р.п. Горный	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
50	Транспортировка питьевой воды в р.п. Горный	Магистральные сети водопровода (реконструкция) (I-я очередь)	Протяженность - 9,3 км	Тогучинский муниципальный район	Санитарно-защитная полоса водовода - 10 м (20 м - при диаметре водовода более 1000 мм), при наличии грунтовых вод - не менее 50 м независимо от диаметра	
51	Подача питьевой воды в р.п. Горный в случае ЧС	Резервный водозабор на базе Буготакского участка МПВ (I-я очередь)	Производительность - 1,5 тыс. м3/сут.	Тогучинский муниципальный район, р.п. Горный	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
52	Очистка питьевой воды	Водопроводные очистные сооружения с. Буготак (I-я очередь)	Производительность - 700 м3/сут.	Тогучинский муниципальный район, Буготакский сельский совет	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
53	Транспортировка питьевой воды в с. Буготак	Магистральные сети водопровода (реконструкция) (I-я очередь)	Протяженность - 0,2 км	Тогучинский муниципальный район, Буготакский сельский совет	Санитарно-защитная полоса водовода - 10 м (20 м - при диаметре водовода более 1000 мм), при наличии грунтовых вод - не менее 50 м независимо от диаметра	
54	Очистка питьевой воды	Водопроводные очистные сооружения с. Репьево (I-я очередь)	Производительность - 700 м3/сут.	Тогучинский муниципальный район, Репьевский сельский совет	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
55	Доставка питьевой воды до потребителя	Уличные сети (реконструкция и строительство) (I-я очередь)	Определяется специальным проектом	Тогучинский муниципальный район, р.п. Горный, Репьевский сельский совет, Буготакский сельский совет	Санитарно-защитная полоса водовода - 10 м (20 м - при диаметре водовода более 1000 мм), при наличии грунтовых вод - не менее 50 м независимо от диаметра	
Черепановский муниципальный район	
56	Подача питьевой воды в пгт Дорогино в случае ЧС	Резервный водозабор на базе Дорогинского участка МПВ (I-я очередь)	Производительность - 0,9 тыс. м3/сут.	Черепановский муниципальный район, 3,5 км на юго-восток от пгт Дорогино	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом	
	Объекты капитального строительства местного значения в области водоотведения бытовых стоков	
Городской округ г. Новосибирск	
1	Прием и очистка сточных вод	Очистные сооружения канализации (реконструкция с увеличением производительности)	Производительность - 795,5 тыс. м3/сут. (I-я очередь); 837,1 тыс. м3/сут. (расчетный срок)	Городской округ г. Новосибирск	Размер санитарно-защитной зоны устанавливается Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха ОСК относятся к I и II классам опасности, в ином случае - Главным государственным санитарным врачом НСО или его заместителем (прим. 1 к табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
2	Утилизация осадков сточных вод	Площадки депонирования осадков (I-я очередь).
На расчетный срок утилизация осадков будет осуществляться посредством сжигания	Производительность определяется специальным проектом	Городской округ г. Новосибирск	Санитарно-защитная зона - в зависимости от производительности	
3	Подача сточных вод на ОСК	Главная канализационная насосная станция ГКНС (реконструкция с увеличением производительности)	Производительность - 795,5 тыс. м3/сут. (I-я очередь); 837,1 тыс. м3/сут. (расчетный срок)	Городской округ г. Новосибирск	Размер санитарно-защитной зоны устанавливается Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха ОСК относятся к I и II классам опасности, в ином случае - Главным государственным санитарным врачом НСО или его заместителем (прим. 1 к табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
4	Увеличение пропускной способности системы водоотведения, улучшение экологической ситуации	КНС (I-я очередь, расчетный срок)	42 ед.	Городской округ г. Новосибирск	Санитарно-защитная зона - в зависимости от производительности	
5	Увеличение пропускной способности системы водоотведения, улучшение экологической ситуации	КНС (реконструкция) (I-я очередь, расчетный срок)	35 ед.	Городской округ г. Новосибирск	Санитарно-защитная зона - в зависимости от производительности	
6	Увеличение пропускной способности системы водоотведения	Магистральные коллектора и сети водоотведения (I-я очередь, расчетный срок)	Протяженность порядка 556,35 км, в том числе глубокого заложения - 15,3 км, напорных - 140 км	Городской округ г. Новосибирск		
Городской округ г. Бердск	
1	Подача сточных вод от г. Бердска в систему канализации г. Новосибирска, улучшение экологической ситуации	Главная канализационная насосная станция ГКНС (реконструкция с увеличением производительности) (I-я очередь)	Производительность - 60,0 тыс. м3/сут.	Городской округ г. Бердск	Санитарно-защитная зона - 500 м (табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
2	Увеличение пропускной способности системы водоотведения, улучшение экологической ситуации	КНС, канализационные коллектора (модернизация и реконструкция) (I-я очередь, расчетный срок)	Параметры определяются специальным проектом	Городской округ г. Бердск	Санитарно-защитная зона - в зависимости от производительности КНС	
3	Увеличение пропускной способности системы водоотведения	Вторая нитка канализационного коллектора Бердск - Академгородок	Параметры определяются специальным проектом	Городской округ г. Бердск, городской округ г. Новосибирск		
4	Подключение к централизованной системе водоснабжения	КНС, канализационные коллектора (I-я очередь, расчетный срок)	Параметры определяются специальным проектом	Объекты проектируемого производственного кластера	Санитарно-защитная зона - в зависимости от производительности КНС	
Городской округ г. Искитим	
5	Увеличение мощности системы канализации г. Искитима, улучшение экологической ситуации	Очистные сооружения ОАО "НЗИВ" (модернизация, реконструкция) (I-я очередь)	Производительность - 50,0 тыс. м3/сут.	Городской округ г. Искитим	Санитарно-защитная зона - 500 м (табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
6	Подключение к централизованной системе водоснабжения	КНС, канализационные коллектора (I-я очередь, расчетный срок)	Параметры определяются специальным проектом	Объекты проектируемого производственного кластера	Санитарно-защитная зона КНС - 30 м	
Городской округ г. Обь	
7	Подача сточных вод от г. Оби в систему канализации г. Новосибирска, увеличение пропускной способности системы канализации	Главная канализационная насосная станция (КНС-1) (реконструкция) (I-я очередь)	Производительность - 20,0 тыс. м3/сут.	Городской округ г. Обь	Санитарно-защитная зона - 400 м (табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
8	Увеличение пропускной способности системы канализации	Канализационные насосные станции (I-я очередь, расчетный срок)	Общая производительность - 35,0 тыс. м3/сут.	Городской округ г. Обь	Санитарно-защитная зона КНС - 20 м	
9	Очистка сточных вод, ликвидация выпуска сточных вод без очистки в урочище Толмачевские Согры	Очистные сооружения канализации для приема сточных вод от проектируемого Аэросити "Толмачево" (I-я очередь)	Определяется специальным проектом	Городской округ г. Обь	Санитарно-защитная зона - в зависимости от производительности и технологии очистки	
р.п. Кольцово	
10	Подача сточных вод от р.п. Кольцово в систему канализации г. Новосибирска, улучшение экологической ситуации	Главная канализационная насосная станция КНС-1 (реконструкция) (I-я очередь)	Производительность - 15,0 тыс. м3/сут.	Новосибирский муниципальный район	Санитарно-защитная зона КНС - 20 м	
11	Подключение к централизованной системе канализации	Канализационные коллектора, КНС (I-я очередь, расчетный срок)	Определяется специальным проектом	Объекты проектируемого научно-инновационного кластера	Санитарно-защитная зона - в зависимости от производительности КНС	
Новосибирский муниципальный район	
12	Увеличение пропускной способности системы водоотведения	КНС, канализационные коллектора (строительство и реконструкция) (I-я очередь, расчетный срок)	Определяется специальным проектом	Новосибирский муниципальный район, все населенные пункты, имеющие централизованную систему канализации	Санитарно-защитная зона - в зависимости от производительности КНС	
Искитимский муниципальный район	
13	Перекачка сточных вод, улучшение экологической ситуации	КНС (реконструкция) (I-я очередь)	Производительность - 10,0 тыс. м3/сут.	Искитимский муниципальный район,
пгт Линево	Санитарно-защитная зона - 20 м	
14	Транспортировка сточных вод до КНС	Канализационные коллектора	Протяженность - 5,0 км (I-я очередь); 12,0 км (расчетный срок)	Искитимский муниципальный район,
пгт Линево		
15	Подключение к централизованной системе водоотведения объектов проектируемого индустриального парка	КНС, канализационные коллектора (I-я очередь, расчетный срок)	Параметры определяются специальным проектом	Искитимский муниципальный район,
пгт Линево	Санитарно-защитная зона - в зависимости от производительности КНС	
16	Увеличение пропускной способности системы водоотведения	КНС, канализационные коллектора (строительство и реконструкция) (I-я очередь, расчетный срок)	Определяется специальным проектом	Искитимский муниципальный район, все населенные пункты, имеющие централизованную систему канализации	Санитарно-защитная зона - в зависимости от производительности КНС	
17	Очистка сточных вод, ликвидация выпуска сточных вод без очистки	Система канализации с очистными сооружениями (I-я очередь)	Производительность от 300 до 1200 м3/сут.	Искитимский муниципальный район, сельские советы Евсинский, Листвянский, Шибковский, Промышленный	Санитарно-защитная зона - 200 м (табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
Коченевский муниципальный район	
18	Очистка сточных вод, улучшение экологической ситуации	Очистные сооружения канализации р.п. Коченево (реконструкция) (I-я очередь)	Определяется специальным проектом	Коченевский муниципальный район, р.п. Коченево	Санитарно-защитная зона - в зависимости от производительности	
19	Очистка сточных вод, улучшение экологической ситуации, ликвидация выпуска сточных вод без очистки	Очистные сооружения канализации р.п. Чик (строительство) (I-я очередь)	Определяется специальным проектом	Коченевский муниципальный район, р.п. Чик	Санитарно-защитная зона - в зависимости от производительности	
20	Очистка сточных вод, улучшение экологической ситуации, ликвидация выпуска сточных вод без очистки	Очистные сооружения канализации с. Прокудское (строительство) (I-я очередь)	Определяется специальным проектом	Коченевский муниципальный район, с. Прокудское	Санитарно-защитная зона - в зависимости от производительности	
21	Транспортировка сточных вод	Канализационные коллектора (реконструкция и строительство) (I-я очередь, расчетный срок)	Определяется специальным проектом	Коченевский муниципальный район р.п. Коченево, р.п. Чик, с. Прокудское		
Мошковский муниципальный район	
22	Очистка сточных вод, ликвидация выпуска сточных вод без очистки	Очистные сооружения канализации р.п. Мошково (строительство) (I-я очередь)	Определяется специальным проектом	Мошковский муниципальный район, р.п. Мошково	Санитарно-защитная зона - в зависимости от производительности	
23	Очистка сточных вод, ликвидация выпуска сточных вод без очистки	Очистные сооружения канализации р.п. Ст. Ояшинский (строительство) (I-я очередь)	Определяется специальным проектом	Мошковский муниципальный район, р.п. Ст. Ояшинский	Санитарно-защитная зона - в зависимости от производительности	
24	Увеличение пропускной способности системы канализации	КНС, канализационные коллектора (реконструкция и строительство) (I-я очередь, расчетный срок)	Определяется специальным проектом	Мошковский муниципальный район, р.п. Мошково, р.п. ст. Ояшинский, п. Радуга, с. Сокур и с. Ташара	Санитарно-защитная зона - в зависимости от производительности КНС	
25	Очистка сточных вод, ликвидация выпуска сточных вод без очистки	Очистные сооружения канализации с. Ташара (строительство) (I-я очередь)	Производительность - 2,0 тыс. м/сут.	Мошковский муниципальный район, Ташаринский сельсовет, с. Ташара	Санитарно-защитная зона - 200 м (табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
Колыванский муниципальный район	
26	Очистка сточных вод, ликвидация выпуска сточных вод без очистки	Очистные сооружения канализации р.п. Колывань (I-я очередь)	Производительность - 15,0 тыс. м/сут.	Колыванский муниципальный район в 9 км к северо-востоку от р.п. Колывань	Санитарно-защитная зона - 400 м (табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
27	Транспортировка сточных вод	КНС и канализационные коллектора (I-я очередь, расчетный срок)	Производительность - 15,0 тыс. м/сут.	Колыванский муниципальный район,
р.п. Колывань	СЗЗ КНС - 20 м	
Ордынский муниципальный район	
28	Перекачка и очистка сточных вод р.п. Ордынское, с. Вагайцево, п. Чернаково	КНС и объединенные канализационные очистные сооружения, канализационные коллектора (I-я очередь)	Производительность - 6,5 тыс. м3/сут.	Ордынский муниципальный район	СЗЗ КНС - 20 м, СЗЗ ОСК - 400 м (табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
29	Перекачка и очистка сточных вод с. Усть-Луковка, д. Сушиха	КНС и объединенные канализационные очистные сооружения, канализационные коллектора (расчетный срок)	Производительность - 400 м3/сут.	Ордынский муниципальный район	СЗЗ КНС - 20 м, СЗЗ ОСК - 200 м (табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
30	Перекачка и очистка сточных вод с. Верх-Ирмень, с. Новопичугово, д. Поперечное, д. Плотниково	КНС и объединенные канализационные очистные сооружения, канализационные коллектора (I-я очередь)	Производительность - 2,6 тыс. м3/сут.	Ордынский муниципальный район	СЗЗ КНС - 20 м, СЗЗ ОСК - 200 м (табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
31	Перекачка и очистка сточных вод с. Средний Алеус, д. Пушкарево, д. Устюжанино, с. Верх-Алеус	КНС, объединенные канализационные очистные сооружения, канализационные коллектора (расчетный срок)	Производительность - 500 м3/сут.	Ордынский муниципальный район	СЗЗ КНС - 20 м, СЗЗ ОСК - 200 м (табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
Тогучинский муниципальный район	
32	Перекачка и очистка сточных вод	КНС и канализационные очистные сооружения (реконструкция) (I-я очередь)	Производительность - 7,5 тыс. м3/сут.	Тогучинский муниципальный район, р.п. Горный	СЗЗ КНС - 20 м, СЗЗ ОСК - 400 м (табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
33	Перекачка и очистка сточных вод	Канализационные очистные сооружения (I-я очередь)	Производительность - 300 м3/сут.	Тогучинский муниципальный район, с. Репьево	СЗЗ ОСК - 200 м (табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
34	Транспортировка сточных вод на очистные сооружения	КНС, канализационные коллектора (строительство и реконструкция) (I-я очередь, расчетный срок)	Определяется специальным проектом	Тогучинский муниципальный район р.п. Горный	Санитарно-защитная зона - в зависимости от производительности КНС	

1.14. Объекты капитального строительства местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

N п/п	Назначение объекта межмуниципального и местного значения	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории	
1	2	3	4	5	6	
XIV	Объекты капитального строительства межмуниципального и местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	
1	Переработка твердых бытовых отходов, уменьшение доли отходов, подлежащих размещению на полигонах ТБО	Комплекс по глубокой переработке твердых бытовых отходов (I-я очередь)	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Городской округ г. Новосибирск	Санитарно-защитная зона - в зависимости от мощности (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
2	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Полигон ТБО МУ "ДЭУ N 3" (первая очередь, расширение)	Площадь в соответствии с земельным отводом	Городской округ г. Новосибирск	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
3	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Полигон ТБО ГУП "ЖКХ ННЦ СО РАН" (первая очередь, расширение)	Площадь в соответствии с земельным отводом	Городской округ г. Новосибирск	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
4	Сортировка и брикетирование твердых бытовых отходов	Мусоросортировочный комплекс с организацией производства по переработке ВМР на базе полигона ТБО "Гусинобродский" (I-я очередь)	Производительность линии - 100 тыс. тонн в год	Городской округ г. Новосибирск	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
5	Сортировка и брикетирование твердых бытовых отходов	Мусоросортировочный комплекс с организацией производства по переработке ВМР на базе полигона ТБО ООО "НовосибВторРесурс" (I-я очередь)	Производительность линии - 20 тыс. тонн в год	Городской округ г. Новосибирск	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
6	Сортировка и брикетирование твердых бытовых отходов	Мусоросортировочный комплекс с организацией производства по переработке ВМР на базе полигона ТБО МУ "ДЭУ N 3" (I-я очередь)	Производительность линии - 50 тыс. тонн в год	Городской округ г. Новосибирск	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
7	Сортировка и брикетирование твердых бытовых отходов	Мусоросортировочный комплекс с организацией производства по переработке ВМР на базе полигона ТБО ГУП "ЖКХ ННЦ СО РАН" (I-я очередь)	Производительность линии - 10 тыс. тонн в год	Городской округ г. Новосибирск	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
8	Переработка твердых бытовых отходов	Комплекс по глубокой переработке твердых бытовых отходов (расчетный срок)	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Городской округ г. Бердск (производственный кластер)	Санитарно-защитная зона - в зависимости от мощности (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
9	Переработка твердых бытовых отходов	Мусоросжигательный завод (расчетный срок)	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Коченевский муниципальный район, Прокудский сельсовет, п. Светлый	Санитарно-защитная зона - в зависимости от мощности (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
10	Рекультивация отработанных карьеров брикетированными отходами, организация резервных площадей для размещения отходов	Отработанный глиняный карьер ООО "Завод строительных материалов N 7"	Объем - 720,0 тыс. куб. м	Городской округ г. Новосибирск	Санитарно-защитная зона резервных площадей для размещения отходов - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
		Отработанный карьер ООО "Стройкерамика" (I-я очередь)	Объем - 980,0 тыс. куб. м			
11	Сортировка и брикетирование твердых бытовых отходов	Мусоросортировочный комплекс (МСК) с организацией производства по переработке ВМР на базе полигона ТБО г. Бердска (I-я очередь)	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Городской округ г. Бердск	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
12	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Полигон твердых бытовых отходов траншейного типа (I-я очередь)	Мощность в соответствии с проектом	Городской округ г. Искитим (микрорайон Ложок)	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
13	Сортировка и брикетирование твердых бытовых отходов	Мусоросортировочный комплекс (I-я очередь)	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Городской округ г. Искитим (территория полигона ТБО "Ложок")	Санитарно-защитная зона - в зависимости от мощности (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
14	Рекультивация свалки	Свалка ТБО ООО "ПЖКХ" "Ложок" (I-я очередь)	Вся территория свалки	Городской округ г. Искитим		
15	Утилизация биологических отходов	Полигон (место) для утилизации биологических отходов животных и птиц (I-я очередь)	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Городской округ г. Искитим	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
16	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Полигон твердых бытовых отходов (I-я очередь)	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Искитимский муниципальный район (г.п. Линево)	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
17	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Полигон твердых бытовых отходов (I-я очередь)	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Искитимский муниципальный район (Быстровский сельсовет)	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
18	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Полигон твердых бытовых отходов (I-я очередь)	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Искитимский муниципальный район (Преображенский сельсовет)	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
19	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Место временного хранения твердых бытовых отходов (весь период проектирования)	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Все сельские советы Искитимского муниципального района	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
20	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Мусоросортировочный комплекс в комплексе с полигоном ТБО (I-я очередь)	Ориентировочная мощность - 46,5 тыс. тонн в год	Новосибирский муниципальный район	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
21	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Место временного хранения твердых бытовых отходов (весь период проектирования)	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Все сельские советы Новосибирского муниципального района	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
22	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Мусоросортировочный комплекс (МСК) в комплексе с полигоном ТБО (I-я очередь)	Ориентировочная мощность - 50,0 тыс. тонн в год	Коченевский муниципальный район (р.п. Коченево)	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
23	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Место временного хранения твердых бытовых отходов (весь период проектирования)	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Все сельские советы Коченевского муниципального района	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
24	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Мусоросортировочный комплекс (МСК) в комплексе с полигоном ТБО (I-я очередь)	Ориентировочная мощность - 43,5 тыс. тонн в год	Мошковский муниципальный район (р.п. Мошково)	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
25	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Место временного хранения твердых бытовых отходов (весь период проектирования)	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Все сельские советы Мошковского муниципального района	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
26	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Мусоросортировочный комплекс (МСК) в комплексе с полигоном ТБО (I-я очередь)	Ориентировочная мощность - 26,5 тыс. тонн в год	Колыванский муниципальный район (р.п. Колывань)	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
27	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Место временного хранения твердых бытовых отходов (весь период проектирования)	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Все сельские советы Колыванского муниципального района	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
28	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Мусоросортировочный комплекс (МСК) в комплексе с полигоном ТБО (I-я очередь)	Ориентировочная мощность - 12,0 тыс. тонн в год	Ордынский муниципальный район (р.п. Ордынское)	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
29	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Полигон твердых бытовых отходов (I-я очередь)	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Ордынский муниципальный район с. Вагайцево (Вагайцевский сельсовет)	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
30	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Полигон твердых бытовых отходов (I-я очередь)	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Ордынский муниципальный район с. Кирза (Кирзинский сельсовет)	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
31	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Место временного хранения твердых бытовых отходов (весь период проектирования)	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Все сельские советы Ордынского муниципального района	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
32	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Мусоросортировочный комплекс в комплексе с полигоном ТБО (I-я очередь)	Ориентировочная мощность - 19,5 тыс. тонн в год	Тогучинский муниципальный район (г. Тогучин)	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
33	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Место временного хранения твердых бытовых отходов (весь период проектирования)	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Все сельские советы Тогучинского муниципального района	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
34	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Мусоросортировочный комплекс в комплексе с полигоном ТБО (I-я очередь)	Ориентировочная мощность - 16,0 тыс. тонн в год	Черепановский муниципальный район (г. Черепаново)	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
35	Размещение и утилизация твердых бытовых отходов	Место временного хранения твердых бытовых отходов	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Все сельские советы Черепановского муниципального района	Санитарно-защитная зона - 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	

1.15. Особо охраняемые природные территории регионального значения для реализации полномочия "Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения".

N п/п	Назначение объекта регионального значения	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории	
1	2	3	4	5	6	
Б	Виды зональных (территориальных) объектов регионального значения	
XV	Особо охраняемые природные территории регионального значения для реализации полномочия "Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения"	
1	Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения	Памятник природы регионального значения "Травяные лиственные леса Присалаирья"
(I-я очередь)	Комплексный - эталонные сообщества березово-сосновых лесов, ценные высокопродуктивные насаждения, планируемая площадь - 800 га	Тогучинский (южнее села Коурак)	Проект зон охраны не разработан	
2	Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения	Памятник природы регионального значения "Верховье р. Б. Коен" (I-я очередь)	Ботанический, ландшафтный - лесной массив водоохранного значения, наличие редких и исчезающих видов растений, планируемая площадь - 1600 га	Тогучинский, Искитимский (окрестности села Михайловка)	Проект зон охраны не разработан	
3	Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения	Памятник природы регионального значения "Евсинская каменистая степь" (I-я очередь)	Ботанический, ландшафтный - реликтовые степные сообщества, наличие редких видов степной флоры, планируемая площадь - 1000 га	Искитимский (окрестности села Евсино)	Проект зон охраны не разработан	
4	Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения	Государственный природный заказник регионального значения "Коченевский" (I-я очередь)	Зоологический - место обитания лося, косули, боровой дичи, планируемая площадь - 42000 га	Коченевский (окрестности н. п. Лесная Поляна, Ольшанский, Антипинский)	Проект зон охраны не разработан	
5	Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения	Государственный заказник регионального значения "Болото Каменское" (расчетный срок)	Ботанический - местообитание редких и исчезающих растений, планируемая площадь - 208 га	Тогучинский (окрестности пос. Лебедево (по желтоногинской дороге)	Проект зон охраны не разработан	
6	Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения	Государственный заказник регионального значения "Болото Гладкое" (расчетный срок)	Ботанический - местообитание редких и исчезающих видов растений, ценные, высокопродуктивные лесные насаждения, планируемая площадь - 234 га	Тогучинский (окрестности б/п Верх-Изылы)	Проект зон охраны не разработан	
7	Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения	Государственный заказник регионального значения "Болото Желтоногинское" (расчетный срок)	Ботанический - местообитание редких и исчезающих видов растений, ценные высокопродуктивные лесные насаждения, планируемая площадь - 208 га	Тогучинский (окрестности б/п Желтоногин)	Проект зон охраны не разработан	
8	Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения	Государственный заказник регионального значения "Болото Моховое, Старогутовские болота, болото Фролиха, болото Мокрушино (урочище Ельники)" (расчетный срок)	Ботанический - местообитание редких и исчезающих видов растений, ценные высокопродуктивные лесные насаждения, планируемая площадь - 162 га	Тогучинский (окрестности села Старогутово)	Проект зон охраны не разработан	
9	Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения	Государственный заказник регионального значения "Болото Чемское" (расчетный срок)	Ботанический - местообитание редких и исчезающих видов растений, ценные высокопродуктивные лесные насаждения, планируемая площадь - 101 га	Тогучинский (окрестности села Верх-Чемское)	Проект зон охраны не разработан	
10	Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения	Государственный заказник "Минзелинский бор и болото Сосновый Рям" (расчетный срок)	Комплексный (ландшафтный) - редкие растительные сообщества, местообитание редких и исчезающих растений и животных, зона рекреации; эталонный болотный массив, объект научного значения, планируемая площадь - 22290 га	Колыванский (окрестности сел Новотроицкое, Крутоборка, Казанка и Юрт-Акбалык)	Проект зон охраны не разработан	
11	Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения	Памятник природы регионального значения "Залив Орда Новосибирского водохранилища" (расчетный срок)	Гидрологический, ботанический - наличие редких растений, планируемая площадь - 238 га	Ордынский (окрестности р.п. Ордынское и с. Чернаково)	Проект зон охраны не разработан	
12	Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения	Государственный заказник регионального значения "Болото Тойское" (расчетный срок)	Комплексный (ландшафтный) - природно-зональный и ботанико-географический объект с редкими сообществами и отдельными растениями, планируемая площадь - 66227 га (54800 га - в границах Новосибирской области)	Колыванский, Коченевский Чулымский (исток р. Чулым и Тоя)	Проект зон охраны не разработан	

1.16. Особо охраняемые территории историко-культурного назначении для реализации полномочия "Сохранение и использование объектов культурного наследия, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации".

N п/п	Назначение объекта регионального значения	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории	
1	2	3	4	5	6	
XVI	Особо охраняемые территории историко-культурного назначении для реализации полномочия "Сохранение и использование объектов культурного наследия, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации"	
1.	Создание достопримечательного места с дальнейшим созданием историко-культурного заповедника	Кудряшовский бор	Площадь участка - 3600 га	Территория Коченевского, Новосибирского и Колыванского муниципальных районов	Проект зон охраны не разработан	
2.	Создание достопримечательного места	Деревня Юрт-Ора	Место коренного заселения чатских татар. Уникальный комплекс этнографического и археологического наследия чатских татар, заселявших эту территорию с X века. Площадь территории - 49,7 га	Деревня Юрт-Ора Колыванского муниципального района	Проект зон охраны не разработан	
3.	Создание достопримечательного места	Умревинский острог	Памятник археологии "Умревинский острог". Обеспечение сохранности природного ландшафта и фрагмента Московского тракта, с организацией историко-туристического комплекса этнографической направленности, посвященного сибирскому казачеству.
Площадь территории - 18 га.	Деревня Умрева Мошковского муниципального района	Проект зон охраны не разработан	

1.17. Зоны разных типов для реализации полномочия "Разработка региональных научно-технических и инновационных программ и проектов в промышленности, агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах".

N п/п	Назначение объекта регионального значения	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории	
1	2	3	4	5	6	
XVII	Зоны разных типов для реализации полномочия "Разработка региональных научно-технических и инновационных программ и проектов"	
1	Реализация полномочий в области региональных научно-технических и инновационных программ и проектов	Зоны опережающего развития - Наукополис (I-я очередь, расчетный срок)	Общая площадь около 15000 га.
Информационные технологии, приборостроение, биотехнологии и биомедицина, нанотехнологии, современные агротехнологии.
Суммарное количество работающих в научно-производственном секторе, лабораториях и офисах - 47 тыс. человек.
Новый жилой фонд - 4780 тыс. м2. Площадь научно-лабораторная - 680 тыс. м2	г. Краснообск, г. Новосибирск (Академгородок), п. Элитный, п. Юный Ленинец, Новосибирский район: Раздольненский с/с, Новолуговской с/с, Барышевский с/с, Мичуринский с/с	Санитарно-защитная зона в соответствии со специализацией	
2	Реализация полномочий в области региональных научно-технических и инновационных программ и проектов	Зоны опережающего развития - Аэросити (I-я очередь, расчетный срок)	Общая площадь - около 3400 га. Технопарки и предприятия по производству, переработке и распределению продукции, для которой критически важным фактором является время (срочные производства);
гостиничные комплексы;
центры розничной торговли и гипермаркеты оптовой торговли;
комплексы информационно-коммуникационных технологий,
деловые парки (бизнес-центры; офисные здания (в т.ч. конференц-залы и аудитории), банки).
Суммарное количество работающих в офисах, на предприятиях торговли, культурно-развлекательных комплексах и гостиницах - 17,7 тыс. человек.
Новый жилой фонд - 548,4 тыс. м2. Площадь промзоны - 582 га	г. Обь, с. Толмачево Новосибирский район: Толмачевский с/с, Криводановский с/с	Санитарно-защитная зона в соответствии со специализацией	
3	Предоставление государственных и муниципальных услуг	Сибирский распределительный центр	Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области	- г. Бердск, площадью около 1000 кв. м;
- г. Новосибирск (на правом берегу реки Оби, площадью около 4000 кв. м);
- Искитимский район (г. Искитим, площадью около 1500 кв. м);
- Колыванский район (р.п. Колывань, площадью 500 - 800 кв. м);
- Коченевский район (р.п. Коченево, площадью 500 - 800 кв. м);
- Ордынский район (р.п. Ордынское, площадью 500 - 800 кв. м);
- Тогучинский район (г. Тогучин, площадью 500 - 800 кв. м)		
	Промышленные и логистические парки, предприятия	
4	Размещение передовых научных и производственных технологий. Реализация инвестиционных проектов	Линевский индустриальный парк	Площадь - 358 га. Углехимия, нанотехнологии (производство графенов и фуллеренов), производство композиционных материалов (углепластики и металлопластики), электроника, фармацевтика, машиностроение, металлокерамика, 60 тыс. чел. работающих	Искитимский район	Санитарно-защитная зона в соответствии со специализацией	
5	Размещение передовых научных и производственных технологий. Реализация инвестиционных проектов	Коченевский индустриальный парк	Площадь - 585,1 га,
- производство пищевых продуктов;
- обработка древесины и производство изделий из дерева;
- производство нефтепродуктов - 380 тыс. т нефти/год;
- химическое производство;
- текстильное производство	Коченевский район	Санитарно-защитная зона - по расчету в зависимости от параметров размещаемых производств (ориентировочная - 1000 м)	
6	Организация рационального процесса продвижения товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям	Объекты логистики	Площадь - 183,65 га	Станционный с/с Новосибирского района	Санитарно-защитная зона в соответствии со специализацией	
7	Производство цемента	Цементный завод по сухому способу производства	1,3 млн. тонн цемента в год	Искитимский район	Ориентировочная СЗЗ - 1000 м	
8	Размещение передовых научных и производственных технологий. Реализация инвестиционных проектов	Криводановско-Марусинская промышленная зона	Производство строительных материалов, новый завод по производству химических добавок, в частности суперпластификатора "Бенотех S-3 М" для бетонов	Новосибирский район	Санитарно-защитная зона - по расчету в зависимости от параметров размещаемых производств (ориентировочная - 1000 м)	
9	Размещение передовых научных и производственных технологий. Реализация инвестиционных проектов	Сокурская промышленно-логистическая зона	Промышленно-логистическая зона предназначается для размещения промышленных предприятий и складских комплексов, в том числе для выноса части предприятий из Новосибирска.
Количество работающих составит 2,8 - 3,0 тысячи человек	Мошковский район	Санитарно-защитная зона - по расчету в зависимости от параметров размещаемых и выносимых производств (ориентировочная - 1000 м)	
10	Организация рационального процесса продвижения товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям. Хранение товаров	Логистический парк	Для торговых комплексов сети "О, КЕЙ", производственных площадей ООО "Мебельная фабрика "Мангуста", причала с открытыми складскими помещениями для нерудных строительных материалов	Мичуринский с/с Искитимский район	Санитарно-защитная зона - по расчету в зависимости от параметров размещаемых производств (ориентировочная - 500 м)	
11	Сортировка и утилизация твердых бытовых отходов	Мусороперерабатывающий завод	С осуществлением сортировки по отдельным видам отходов 55 га, 70 человек работающих	На автомобильной трассе "Северный обход" в районе автомобильной развязки на с. Мочище и с. Локти, Мошковский район	СЗЗ - по расчету (ориентировочная - 500 м)	
	Агропромышленные парки и предприятия	
12	Выращивание сельскохозяйственных культур и производство сельскохозяйственной продукции.
Развитие мясного животноводства	Агропромышленный парк "Березовский"	135,8 га, многофункциональный аграрный комплекс с тепличным хозяйством и овощехранилищем	Новосибирский район	Санитарно-защитная зона - в зависимости от состава и параметров размещаемых объектов	
13	Выращивание сельскохозяйственных культур и производство сельскохозяйственной продукции.
Развитие мясного животноводства	Александровский агрокомплекс	212,2 га, 1800 голов КРС	Искитимский район	СЗЗ - 500 м (новая редакция СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
14	Выращивание сельскохозяйственных культур и производство сельскохозяйственной продукции.
Развитие мясного животноводства	Кудряшовский свинокомплекс	3937,2 га - 100000 голов свиней;
445,9 га - 120000 голов свиней	Колыванский и Новосибирский районы	Ориентировочная СЗЗ - 1000 м (новая редакция СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
15	Выращивание сельскохозяйственных культур и производство сельскохозяйственной продукции	Агропромышленный парк "Емельяновский"	144 га производства овощей открытого и закрытого грунта, картофеля	Мошковский район	Санитарно-защитная зона - в зависимости от состава и параметров размещаемых объектов	
16	Организация рационального процесса продвижения товаров и услуг от производителей к потребителям. Хранение товаров	Межрегиональный оптовый рынок	48 га	Новосибирский район	СЗЗ - 500 м (п. 7.1.12 новая редакция СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
17	Организация рационального процесса продвижения товаров и услуг от производителей к потребителям. Хранение товаров	Хилокский оптовый агроцентр	133 га, ПЛП продовольственного направления	Новосибирский район	СЗЗ - 500 м (п. 7.1.12 новая редакция СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
18	Выращивание сельскохозяйственных культур и производство сельскохозяйственной продукции. Развитие мясного животноводства	Тепличное хозяйство, птицефабрика, животноводческий комплекс	До 500 га	Плотниковский с/с; Станционный с/с; Раздольненский с/с; Барышевский с/с; Криводановский с/с	Санитарно-защитная зона - в зависимости от состава и параметров размещаемых объектов	
19	Производство мяса и молока	Молкомбинат	Производство мяса и молока "Молочный комплекс на 1200 голов"	п. Рощинский Искитимский район	СЗЗ - 500 м (п. 7.1.12 новая редакция СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	
21	Развитие мясного животноводства, производство сельскохозяйственной продукции	Молочно-товарная ферма	На 600 голов	Колыванский район		
22	Развитие племенного коневодства	Конеферма	Развитие племенного коневодства на 150 конематок	Колыванский район		
23	Переработка куриного яйца	Яйцеперерабатывающий цех		Искитимский район		
24	Производство комбикормов	Высокоэкономичный модуль по производству комбикормов		Искитимский район		
25	Приемка и хранение зерна	Пункт по приемке зерна	Реконструкция и автоматизация	Искитимский район		
26	Производство мяса птицы и куриного яйца	Птицефабрика	Модернизация птичников	Новосибирский район		
27	Развитие мясного животноводства	Животноводческий комплекс КРС	Модернизация животноводческого комплекса на 600 голов КРС	Новосибирский район		
28	Развитие мясного животноводства	Животноводческий комплекс КРС	Реконструкция животноводческого комплекса на 500 голов (коровники)	Новосибирский район		
29	Развитие мясного животноводства	Животноводческий комплекс КРС	Строительство животноводческого комплекса на 1000 голов	Коченевский район		
30	Производство молока	Завод по переработке молока	Строительство завода по переработке 50 т молока в сутки	Ордынский район		
31	Развитие мясного животноводства	Животноводческий комплекс	Развитие мясного животноводства (до 400 голов)	Тогучинский район		
32		Пункт убоя сельскохозяйственных животных	Строительство пункта убоя сельскохозяйственных животных	Тогучинский район		
33	Развитие молочного животноводства	Животноводческий комплекс	Развитие молочного животноводства, увеличение молочного стада до 400 голов	Тогучинский район		
34	Выращивание сельскохозяйственных культур	Посевные площади	Увеличение посевных площадей до 3,5 тыс. га	Тогучинский район		
35	Развитие молочного животноводства	Животноводческий комплекс	Развитие молочного животноводства, увеличение молочного стада до 300 голов	Мошковский район		
36	Переработка и хранение мяса	Мясохладобойня	Строительство мясохладобойни	Тогучинский район		
37	Производство альтернативной энергии	Биореактор	Ввод в эксплуатацию "Биореактора" по переработке навоза	Тогучинский район		
38	Развитие мясного животноводства	Животноводческий комплекс	Строительство животноводческого комплекса на 900 дойных голов	Тогучинский район		
39	Переработка мяса	Цех по переработке мяса	Строительство цеха по переработке мяса, газовой котельной, помещения для откорма	Тогучинский район		
40	Выращивание сельскохозяйственных культур	Посевные площади	Увеличение посевных площадей до 3000 га	Тогучинский район		
41	Выращивание сельскохозяйственных культур и производство сельскохозяйственной продукции	Аграрный комплекс с тепличным хозяйством и овощехранилищем	Строительство аграрного комплекса с тепличным хозяйством и овощехранилищем	Новосибирский район		
42	Производство мяса птицы	Птицефабрика	Модернизация птичников. Увеличение производства мяса птицы с 28000 до 50000 тонн в год	Искитимский район		
43	Производство свежих овощей	Тепличный комбинат	Строительство тепличного комбината площадью 18,24 га для круглогодичного производства свежих овощей на основе передовых голландских технологий и оборудования	Новосибирский район		
44	Выращивание сельскохозяйственных культур	Посевные площади	Увеличение посевных площадей до 3000 га	Мошковский район		
45	Выращивание сельскохозяйственных культур	Посевные площади	Увеличение посевных площадей до 1,5 тыс. га	Мошковский район		
46	Развитие животноводства	Животноводческий комплекс	Строительство животноводческого комплекса для содержания овец, мощность - 1000 голов овцематок	Тогучинский район		
47	Переработка пшеницы	Комбинат по переработке пшеницы	Переработка 230 тыс. тонн пшеницы в год			
Рыбохозяйственный комплекс	
	Воспроизводство рыбы	Новосибирский рыбоводный завод ФГБУ "Верхнеобьрыбвод"		Новосибирский район		
	Воспроизводство рыбы	Коченевский рыбоводный комплекс по воспроизводству сиговых видов рыб		Коченевский район		
	Воспроизводство рыбы	Рыбоводный комплекс по выращиванию осетровых и сиговых видов рыб		г. Новосибирск		

Примечание: для объектов капитального строительства, предусматриваемых под реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, столбец "Зоны с особыми условиями использования" не заполняется ввиду того, что эти процедуры должны быть реализованы без увеличения установленной санитарно-защитной зоны (санитарного разрыва, охранной зоны) объекта капитального строительства.